
ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

|  |
| --- |
|  |

信息安全技术 用于电子支付的基于近距离无线通信的移动终端安全技术要求

Information security technology


Technology requirements for Electronic Payment of Mobile Terminal based on Short-range Radio Communication Technology

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

|  |
| --- |
|  |
| 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上  （本稿完成日期：2014年3月18日） |

     - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施



目  次

[前言 III](#_Toc382919022)

[1　范围 1](#_Toc382919023)

[2　规范性引用文件 1](#_Toc382919024)

[3　术语、定义和缩略语 2](#_Toc382919025)

[3.1　术语和定义 2](#_Toc382919026)

[3.2　缩略语 5](#_Toc382919027)

[4　概述 6](#_Toc382919028)

[5　评估对象（TOE） 6](#_Toc382919029)

[5.1　概述 6](#_Toc382919030)

[5.2　内置安全模块（SE） 6](#_Toc382919031)

[5.3　智能卡（UICC） 9](#_Toc382919032)

[5.4　生命周期 11](#_Toc382919033)

[5.5　角色 12](#_Toc382919034)

[6　安全问题 13](#_Toc382919035)

[6.1　资产 13](#_Toc382919036)

[6.2　用户与主体 15](#_Toc382919037)

[6.3　假设 15](#_Toc382919038)

[6.4　威胁 16](#_Toc382919039)

[6.5　组织安全策略 23](#_Toc382919040)

[7　安全目的 24](#_Toc382919041)

[7.1　TOE安全目的 24](#_Toc382919042)

[7.2　环境安全目的 30](#_Toc382919043)

[7.3　安全目的对应关系 32](#_Toc382919044)

[8　扩展组件定义 33](#_Toc382919045)

[8.1　FCS\_RNG族定义 33](#_Toc382919046)

[9　安全功能要求 34](#_Toc382919047)

[9.1　概述 34](#_Toc382919048)

[9.2　安全芯片IC-Chip安全功能要求 37](#_Toc382919049)

[9.3　卡管理安全功能要求 42](#_Toc382919050)

[9.4　运行环境安全功能要求 49](#_Toc382919051)

[9.5　平台安全功能要求 59](#_Toc382919052)

[9.6　安全功能要求对应关系 61](#_Toc382919053)

[10　安全保证要求 69](#_Toc382919054)

[10.1　安全芯片IC-Chip安全保证要求 70](#_Toc382919055)

[10.2　开发过程 83](#_Toc382919056)

[10.3　指导性文档 85](#_Toc382919057)

[10.4　生命周期支持 86](#_Toc382919058)

[10.5　测试过程 89](#_Toc382919059)

[10.6　脆弱性评估 91](#_Toc382919060)

[10.7　安全保证要求对应关系 91](#_Toc382919061)

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由全国信息安全标准化技术委员会(SAC/TC260)提出并归口。

本标准起草单位：工业和信息化部电信研究院、中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司、中国银联股份有限公司、北京握奇数据系统有限公司。

本标准主要起草人：孙宇涛、成秋良、任晓明、张强、纪成军、谭颖、张楚

信息安全技术 用于电子支付的基于近距离无线通信的移动终端安全技术要求

1. 范围

本标准规定了基于近距离无线通信的移动终端电子支付的智能卡和内置安全模块安全技术要求，内容包括评估对象（TOE）定义、安全问题定义、安全目的描述、安全要求描述等。

本标准适用于基于近距离通信技术、支持电子支付业务的载有智能卡或内置安全模块的移动终端电子设备。

1. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

|  |  |
| --- | --- |
| GB/T 25069-2010 | 信息安全技术 术语 |
| GB/T 18336.1-2008 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分：简介和一般模型 |
| GB/T 18336.2-2008 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第2部分：安全功能要求 |
| GB/T 18336.2-2008 | 信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第3部分：安全保证要求 |
| AIS31 | A proposal for:Functionality classes and evaluation methodologyfor true (physical) random number generators, Version 3.1, 25.09.2001;  A proposal for: Functionality classes for random number generators,Version 2.0,September 18, 2011 |
| JCVM222 | Java Card Platform Virtual Machine Specification, Version 2.2.2, March 2006. Sun Microsystems, Lnc. |
| JCRE222 | Java Card Platform Runtime Environment Specification, Version 2.2.2, March 2006. Sun Microsystems, Lnc. |
| JCAPI222 | Java Card Platform Application Programming Interface, Version 2.2.2, March 2006. Sun Microsystems, Lnc. |
| GP22 | GlobalPlatform Card Specification, Version 2.2.1, January 2011. GPC\_SPE\_034. GlobalPlatform Inc. |
| PP-SecIC | Security IC Platform Protection Profile, Version 1.0, June 2007. BSI-PP-0035 |
| PP-JCS | Java Card System Protection Profile - Open Configuration, Version 2.6, April 2010. ANSSIPP/0304 |
| GPCSRS | GlobalPlatform Card Security Requirements Specification, Version 1.0, May 2003 |
| GP-SE | GlobalPlatform Card - Secure Element Configuration, Version 1.0，October 2012 |
| GP-UICC | GlobalPlatformCard,UICC Configuration , Version 1.0.1, January 2011 |
| GP-AmdA | GlobalPlatformCard Confidential Card Content Management, Card specification v2.2 – Amendment A, Version 1.0.1,January r 2011 |
| GP-AmdB | GlobalPlatformCard, Remote Application Management over HTTP, Card Specification v 2.2 – Amendment B, v1.1.1 , March 2012 |
| GP-AmdC | GlobalPlatformCard, Contactless Service, Card Specification v2.2 - Amendment A Version 1.0.1 February 2012 |
| PP-ESforSSD | Embedded Software for Smart Secure Devices Protection Profile, v1.0, November 27th2009. ANSSI |
| PP-USIM | (U)SIM Java Card Platform Protection Profile, Basic and SCWS Configurations |
| TS102.241 | ETSI TS 102.241, Smart Cards; UICC Application Programming Interface (UICC API) for Java Card™, Release 6 |
| TS131.130 | ETSI TS 131.130, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+);Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);(U)SIM Application Programming Interface (API);(U)SIM API for Java Card,Release 6 |
| TS102.223 | ETSI 3GPP TS 102.223, Smart Cards; Card Application Toolkit (CAT), Release 6 |
| TS102.225 | ETSI 3GPP TS 102.225, Smart Cards; Secured packet structure for UICC based applications, Release 6 |
| TS102.226 | ETSI 3GPP TS 102.226, Smart Cards; Remote APDU structure for UICC based applications, Release 6 |
| TS102.613 | ETSI 3GPP TS 102.613, Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF) Interface; Part 1: Physical and data link layer characteristics, Release 7 |
| TS102.622 | ETSI TS 102.622, Smart Cards; UICC - Contactless Front-end (CLF) Interface; Host Controller Interface (HCI), Release 7 |
| TS131.111 | ETSI TS 131.111, Digital cellular telecommunications system (Phase 2+); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);Universal Subscriber Identity Module (USIM) Application Toolkit (USAT), Release 6 |

1. 术语、定义和缩略语
   1. 术语和定义

GB/T 25069-2010 中界定的以及下列术语和定义适用本文件。

* + 1. **Applet**

写入Java卡内的应用程序。

* + 1. **应用协议数据单元（Application Protocol Data Unit）**
    2. **APDU**

卡与通信设备之间的标准的消息传递协议数据单元。

* + 1. **非对称密钥（Asymmetric Cryptography）**

一种运用了两种变换的加密技术，即由公开密钥组件定义的公开转换和由私有密钥组件定义的私有转换；该公私钥对具备一种特殊的属性，即不能由公钥推断出私钥。

* + 1. **卡持有者(Cardholder)**

智能卡最终用户。

* + 1. **卡发行商(Card Issuer)**

拥有卡并对其行为负责的组织。

* + 1. **嵌入式软件（Embedded Software）**

封装在IC里但不是IC设计方开发的软件。

* + 1. **可执行的装载文件(Executable Load File)**

实际存在于卡片上的包含一个或多个应用的可执行代码的容器，它既可以保存在只读内存中，也可以作为加载文件数据块的映像在可变内存中生成。

* + 2. **电子支付（Mobile Payment）**

是指基于采用NFC-SWP方式或NFC全终端方式的手机终端近距离支付业务。

* + 1. **私钥（Private Key）**

非对称加密密钥对中，非公开的密钥。

* + 1. **公钥（Public key）**

非对称加密密钥对中，公开的密钥。

* + 1. **安全信道（Secure Channel）**

为卡外实体和卡片之间的信息交换提供某种安全保障的通信机制。

* + 1. **安全域（Security Domain）**

负责对某个卡外实体(例如发卡方、应用提供方、授权管理者)的管理、安全、通信需求进行支持的卡内实体。

* + 1. **安全模块（Secure Element, SE）**

安全模块是用于设备中的防篡改组件，它提供安全性、保密性以及支持不同业务模型的多应用环境，安全模块可以各种不同形式存在，如UICC、嵌入式安全模块等。

* + 1. **USIM（Universal Subscriber Identifier Module）**

3G移动网络用户身份模块。

* + 1. **CLA**

APDU命令消息中的Class字节。

* + 1. **INS**

APDU命令消息中的Instruction字节。

* + 1. **OPEN**

GlobalPlatform平台的实时运行环境组件。

* 1. 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

AID 应用标识符（Application Identifier）

APDU 应用协议数据单元（Application Protocol Data Unit）

API 应用编程接口（Application Programming Interface）

ATR 响应复位命令（Answer To Reset）

CAD 卡接收设备（Card Acceptor Device）

CA 证书认证机构（Certificate Authority）

CASD 证书认证机构安全域（Certificate Authority Security Domain）

CC 通用准则（Common Criteria）

CCM0 卡内容管理（Card Content Management）

CPLC 卡生产生命周期数据（Card Production Life Cycle Data）

CVM 卡持有人验证方法（Cardholder Verification Method）

DAP 数据验证模式（Data Authentication Pattern）

DES 数据加密标准（Data Encryption Standard）

DFA 差分故障分析（Differential Fault Analysis）

DPA 微分功率分析（Differential Power Analysis）

EAL 评估保证级（Evaluation Assurance Level）

EEPROM 电可擦可编程只读存储器（Electrically Erasable Programmable Read Only Memory）

EMA 电磁分析（Electro-Magnetic Analysis）

EPA 发散功率分析（Emanation Power Analysis）

GP 全球平台（GlobalPlatform）

ISD 卡发行商安全域（Issuer Security Domain）

OS 操作系统（Operating System）

PP 保护轮廓（Protection Profile）

SC 安全信道（Secure Channel）

SCP 智能卡平台（Smart Card Platform）

SD 安全域（Security Domain）

SE 安全模块（Secure Element）

SF 安全功能（Security Function）

SFP 安全功能策略（Security Function Policy）

SIM 用户身份模块（Subscriber Identity Module）

SSD 辅助安全域（Supplementary Security Domain）

ST 安全目标（Security Target）

TOE 评估对象（Target of Evaluation）

TSF TOE安全功能（TOE Security Functions）

TSP TOE安全策略（TOE Security）

VA 验证机构（Verification Authority）

VASD 验证机构安全域（Verification Authority Security Domain）

UICC 通用集成电路卡（Universal Integrated Circuit Card）

1. 概述

近距离无线通信技术包括蓝牙、无线局域网802.11、红外数据传输、无线1394、近距离通信等，其中近距离通信技术通信信道距离短，而且可以直接由SIM卡模块进行访问，是移动电子支付的一个安全方案。本文件针对基于近距离通信技术的移动电子支付进行安全约束。

本文件采用Common Criteria安全认证体系，对基于近距离无线通信技术的移动电子支付的设备进行安全约束。

在移动电子支付终端上，SIM卡、SAM卡或SE模块是安全方案的核心，负责身份鉴别、数据加解密、保密数据存储等功能。本文件对SIM卡、SAM卡和SE模块进行了安全约束。

智能卡，即SIM卡，安装在手机的SIM卡槽中，用于入网身份鉴别。

内置安全模块，嵌入移动终端的SAM卡槽中，用于用户卡身份鉴别和联网身份鉴别。

1. 评估对象（TOE）
   1. 概述

本文件所述TOE，是指用于电子支付的智能卡和内置安全模块。

TOE为电子支付提供身份鉴别、系统服务、交易安全防护、关键数据管理等功能。

本文件所述TOE有两种形式：智能卡和内置安全模块。智能卡形式，即SIM/USIM卡，卡内包含电信环境；内置安全模块不包括电信环境。

TOE的应用场景如图1所示。




图1 应用场景示意图

* 1. 内置安全模块（SE）
     1. **结构**

内置安全模块的主要组件以及评估对象的范围如图2。




图2 内置安全模块（SE）结构

* + 1. **功能**

内置安全模块应支持如下功能：

1. 实现规范[JCVM222]、[JCRE222]和[JCAPI222]规定的Java卡系统；
2. 实现规范[GP22]规定的GlobalPlatform平台；
3. 实现规范[GP-AmdA]和[GP-AmdC]规定的功能；
4. 实现规范[GP-SE]规定的功能。
   * 1. **组件**
     2. **安全集成电路芯片（Secure IC Chip）**

安全集成电路芯片的内部硬件组成如图3所示。



图3 安全集成电路芯片（Secure IC Chip）结构

SE/UICC集成电路是由处理单元、存储、安全组件以及I/O接口等组成的硬件设备，实现安全功能能够确保：

1. 设备处理或流动的信息的完整性和保密性；
2. 抵御各种危害存储或流动的敏感资产的外部攻击。

安全芯片也可包括其它附加功能，如非接触或者SWP接口。

IC专有的软件(或者固件)，提供便于安全芯片使用的附件功能(如密码算法库)。

芯片所具备安全功能构成的安全特征和非安全功能构成的IT特征。

安全功能构成的安全特征包括以下8个方面：

1. 安全告警——电源电压、时钟频率若超出允许范围，芯片则发出报警信号，并且不再接受任何命令直至芯片复位。芯片所执行的命令若超出权限范围，芯片则不响应此命令，并返回“指令错误”的响应；
2. 保存安全状态——若时钟频率异常，电源电压异常，芯片则应保存一个安全状态；
3. 密码运算——芯片应根据相关标准来进行密码算法；
4. 访问控制——芯片对存储器区域操作和权限的控制；
5. 信息流控制——芯片对存储器区域数据流入、流出的控制；
6. 残余信息保护——芯片对密码运算时写入密钥的保护；
7. 数据加密——芯片应确保数据在传送时不被泄漏；
8. 抗物理攻击——芯片应通过测试电路的不可再利用、版图总线采用随机布线、具有屏蔽层来抵抗对其物理篡改。

非安全功能构成的IT特征包括以下3个方面：

1. 存储管理——芯片可以用于在存储器进行数据存储和调用；
2. 系统控制——包括芯片的时钟控制、低功耗控制、复位控制、IO控制和中断管理；
3. 通信——芯片可以与外界进行信息通讯。
   * 1. **操作系统（OS）**

操作系统是嵌入到安全芯片的软件，管理芯片提供的功能以及资源，为Java卡运行环境提供服务；至少要包括I/O、RAM、ROM、EEPROM、Flash(如果存在)以及呈现在芯片内的任何其他硬件组件的驱动程序。

* + 1. **Java卡系统**

Java卡系统是在操作系统基础上实现了Java卡虚拟机、Java卡实时运行环境和Java卡API的上层应用。

Java卡平台是一个启用了Java卡技术的智能卡平台，允许在一张卡上运行多个Applet应用程序，并提供应用安全互操作性的机制。

本标准适用于符合Java卡2.2.x 或者 3.0.x经典版规范的智能卡。

Java卡虚拟机是嵌入到智能卡的字节码解释器，Java卡运行环境负责卡资源管理、通信、Applet执行以及卡系统和应用的安全；卡可以配置能下载并安装应用，甚至在卡已发行到持卡人以后，这就允许卡发行商动态响应客户的需求，不同商家的应用可共存于一张卡内，它们甚至可以彼此间共享信息；

由于智能卡应用通常用于存储高度敏感的信息，信息的共享必须仔细地控制，Java卡运行环境定义的防火墙机制可以达到应用隔离的目的，每个Applet被阻止访问另一个Applet拥有的对象的字段以及方法，除非这些Applet提供特定的接口(即共享接口)用于这个目的。

Java卡API为Java卡应用的核心功能提供类和接口，它定义了Applet访问JCRE以及JCRE提供的各种服务的调用约定。

* + 1. **GlobalPlatform平台**

GlobalPlatform平台是在Java卡系统基础上实现了卡片管理器和GP API的上层软件。

GlobalPlatform平台应符合[GP22]规范，且应实现如下功能：

1. 通过安全信道对用户的鉴别；
2. Java卡应用的下载、安装、删除以及执行时的选择操作；
3. 卡和应用的生命周期管理；
4. 卡已安装的所有应用间共享全局公共PIN；
5. 支持基于非对称密钥的DAP校验；
6. 支持强制DAP权限；
7. 支持多逻辑信道
8. 支持SCP02协议
9. 支持规范[TS102.225]规定的SCP80协议
10. 支持非接触应用管理；
11. 支持辅助安全域的安装、个人化和删除；
12. 实现可信路径特权管理；
13. 实现委托管理特权管理；
14. 实现规范[GP-UICC]规定的发行后安全域的个人化流程；
15. 实现规范[GP-UICC]规定的应用个人化流程。
    1. 智能卡（UICC）
       1. **结构**

智能卡的主要组件以及评估对象的范围如图4所示。




图4 智能卡（UICC）结构

* + 1. **功能**

除SE支持的功能外，UICC配置还支持如下功能：

1. TOE符合GlobalPlatform UICC配置[GP-UICC]；
2. TOE符合GlobalPlatform 2.2-Amendment A[GP-AmdA]、B[GP-AmdB]和 C[GP-AmdC]；
3. TOE符合Platform API，按照[TS131.130]规范，它们提供了和(U)SIM、SIM以及UICC应用交互的方式；
4. TOE 提供了通过UICC API [TS102.241]访问智能卡文件系统的方法，订阅接收公共应用工具框架事件，处理收到的信息并发送主动命令；
5. TOE 支持扩展自UICC API的(U)SIM API [TS131.130]，提供3G相关的功能；它支持Applet访问(U)SIM文件系统，注册USAT规范定义的事件；
6. BIP是在手机的(U)SIM卡和远程服务器间交换数据的OTA技术，作为手机一种数据承载将替代短消息，在3G规范[TS102.223]、[TS102.225]以及[TS131.111]中指定，注意BIP技术并没有为TOE提供任何安全功能；
7. TOE包括网络鉴权应用、OTA、BIP通信、文件系统管理以及Toolkit服务等组成的电信环境。
   * 1. **组件**
     2. **安全集成电路芯片（Secure IC Chip）**

同内置安全模块中的描述。

* + 1. **操作系统（OS）**

同内置安全模块中的描述。

* + 1. **Java卡系统**

同内置安全模块中的描述。

* + 1. **GlobalPlatform平台**

同内置安全模块中的描述。

* + 1. **电信环境**

智能卡内部包含了电信环境，应实现如下功能：

1. 实现规范[TS102.241]规定的UICC API，以访问智能卡文件系统，订阅接收公共应用工具框架事件，处理收到的信息，并发送主动命令；
2. 实现规范[TS131.130]规定的、在UICC API基础上扩展得到的SIM/USIM API，提供3G相关的功能，允许Applet访问SIM/USIM文件系统和注册USAT规范定义的事件；
3. 实现规范[TS102.223]、[TS102.225]和[TS131.111]规定的BIP功能；
4. 实现网络鉴权应用、OTA、BIP通信、文件系统管理以及Toolkit服务。
   1. 生命周期

内置安全模块SE/智能卡UICC产品的生命周期可分为以下七个阶段，各个阶段内容如表1所示。

表1 TOE生命周期

| 阶段 | 活动 | 角色 |
| --- | --- | --- |
| 阶段1 | IC卡芯片开发 | IC芯片开发者   * 设计IC卡芯片； * 开发IC专用软件； * 为嵌入式软件开发者提供IC卡芯片相关的信息，软件和开发工具； * 通过可信交付和检验接收由开发者提供的智能卡嵌入式软件； * 根据IC卡芯片设计，IC专用软件和/或智能卡嵌入式软件的信息，IC卡芯片设计者构造智能卡IC数据库，以便进行IC卡芯片的制造。 |
| 阶段2 | IC嵌入式软件开发 | IC卡嵌入式软件开发者   * 智能卡嵌入式软件开发，如操作系统、Java卡系统、(U)SIM Applet、其他如卡管理器的平台组件、Applet等； * IC卡预个人化需求说明。 |
| 阶段3 | IC卡芯片制造与测试 | IC卡芯片制造者   * 通过IC卡芯片制造，IC卡芯片测试，IC卡芯片预个人化三个主要步骤，生成IC卡芯片。   IC掩膜制造者   * 基于智能卡IC数据库，生产用于IC卡芯片制造的掩膜版。 |
| 阶段4 | IC卡芯片封装与测试 | IC卡芯片封装者   * IC卡芯片模块封装和测试。 |

表1续 TOE生命周期

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶段 | 活动 | 角色 |
| 阶段5 | 制卡 | 智能卡产品生产者   * 智能卡产品的成卡和测试。 |
| 阶段6 | 智能卡个人化 | 个人化管理员   * 智能卡个人化和最终测试。在个人化阶段嵌入式软件和应用软件下载到智能卡。 |
| 阶段7 | 智能卡使用 | 智能卡发行者   * 将成品智能卡交付给最终用户，以及用户的使用和废弃。 |

在阶段2设计的智能卡嵌入式软件在阶段3或阶段5期间写入集成电路。

这个技术要求仅包括智能卡经过个人化步骤后(卡至少要达到INITIALIZED生命周期状态)，卡使用阶段以及嵌入式软件的开发阶段，所有其他阶段的超出这个技术的范围。

开发环境必须设置访问控制策略和严格执行访问控制措施，保证开发过程的可追溯行。

智能卡在发行以后，使用环境难以控制，攻击者可能会采取各种手段对智能卡进行攻击，以便获得敏感数据，因此智能卡嵌入式软件必须保证系统内的信息在使用环境下的机密性和完整性。

安全芯片IC-Chip作为智能卡产品的硬件平台，它的生命周期包含在智能卡产品的生命周期之中，其中设计开发、制造、封装、测试等阶段，即阶段1和阶段4，与TOE紧密相关，其他阶段则与智能卡产品的使用关系更加密切。

阶段1，IC的设计开发阶段。其中IC的设计主要流程为产品需求分析、产品架构设计、设计输入、仿真验证、综合、布局布线、时序分析、版图验证，直到最后生成版图文件。最终的版图数据的生成，不依赖于IC专用软件和阶段2中产生的IC嵌入软件。

阶段2，智能卡嵌入软件的开发阶段。嵌入软件开发人员，需要根据IC设计开发者提供的IC使用手册以及嵌入软件具体的应用需求，开发适用于TOE硬件平台的嵌入软件。开发过程中，可利用IC开发人员提供的IC开发工具进行软件的调试。软件开发完成后，可以在阶段3或者阶段4－5，自行下载嵌入软件到IC芯片中，也可以委托IC开发方或者第三方完成下载。

阶段3，IC的制造和生产测试阶段。制造过程主要包括光刻掩膜板的制造、流片。光刻掩膜板根据阶段1提供的版图数据文件完成制造。流片主要包括以下流程：浅沟道隔离，阱注入，浮栅淀积，栅淀积，LDD注入，介质层淀积，金属线互联，钝化层制造，完成在晶圆上制造IC的过程。

阶段4，IC的封装测试阶段。阶段3的晶圆经过剪薄划片之后，将芯片引脚引到外部触点并封装成模块，便于和其他部件连接。封装后须进行物理和功能测试，剔除不合格产品。

阶段5，制卡阶段，将封装成模块的芯片，安装在符合ISO7816-2要求的卡基上，并按照客户要求对卡基处理，完成制卡过程。封装后须进行物理和功能测试，剔除不合格产品。

生命周期阶段1、4是评估TOE所涉及的范围，生命周期阶段2、3、阶段5-7，不属于本次评估的范围。

* 1. 角色

内置安全模块SE和智能卡UICC内可存在几个实体的代表：

1. 移动网络运营商(MNO或移动运营商)：SIM/USIM Java卡的发卡商，TOE保证发卡商一旦被鉴别，可管理应用的加载，实例化以及删除等操作；
2. 应用程序提供商(AP)：负责应用及其相关服务的实体或机构。可以是金融机构(银行)，交通运营商或第三方运营商；
3. 证书认证机构(CA)：独立于MNO，负责密钥安全地创建和应用提供者安全域(APSD)的个人化(推、拉个人化模式[GP-UICC])；
4. 验证机构(VA)，可信的第三方，代表MNO并负责在加载过程中验证应用的签名(强制DAP)。
5. 安全问题
   1. 资产

资产由TOE直接保护的安全相关的信息或资源组成，可分为由用户创建并使用的用户数据以及由TOE创建并使用的TOE数据。

为保护上述资产，智能卡开发和生产阶段使用的各种信息和工具，也需要保护。

需要保护的资产包括：

1. 安全芯片存储和处理的用户数据（例如嵌入式软件所使用的数据）；
2. 安全芯片存储和处理的安全功能数据（例如安全属性、认证数据、访问控制列表、密钥等）；
3. 安全芯片嵌入式软件；
4. 安全芯片专用软件；
5. 安全芯片的逻辑设计信息，物理设计信息；
6. 特定的安全芯片开发辅助工具（例如掩膜数据生成工具）；
7. 与测试和特征有关的数据；
8. 支持嵌入式软件开发的信息（例如开发资料和开发平台）；
9. 掩膜版；
10. 初始化数据与预个人化数据；
11. 其他与特定功能有关的重要资产（例如IC卡芯片产生的随机数）。
    * 1. **用户数据**

用户数据应包括如下：

**D.APP\_CODE**

下载到卡内的Applet和库的代码，需要受到保护以免遭未经授权的修改。

**D.APP\_C\_DATA**

应用程序的保密性敏感的数据，如对象包含的数据，包的静态字段，当前执行方法的局部变量，操作数栈的位置，需要受到保护以免遭未经授权的暴露。

**D.APP\_I\_DATA**

应用程序的完整性敏感的数据，如对象包含的数据、包的静态字段、当前执行方法的局部变量以及操作数栈的位置等，需要受到保护以免遭未经授权的修改。

**D.PIN**

任何终端用户的PIN，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.APP\_KEYs**

Applet拥有的密钥，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.ISD\_KEYS**

GP发行商安全域密钥，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.APSD\_KEYS**

GP应用提供商安全域密钥，用于和应用提供商建立安全信道，如果安全域有适当特权，这些密钥能用于装载以及安装应用，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.CASD\_KEYS**

控制机构安全域密钥，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.VASD\_KEYS**

验证机构安全域密钥，用于核对应用的DAP签名，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.(U)SIM\_DATA**

(U)SIM应用的私有数据，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.(U)SIM\_CODE**

(U)SIM应用代码，需要受到保护以免遭未经授权的修改。

* + 1. **系统数据**

**D.CARD\_MNGT\_DATA**

卡管理数据，如应用的标识符、特权、生命周期状态、存储资源的限额等，需要受到保护以免遭未经授权的修改。

**D.GP\_CODE**

GlobalPlatform框架的代码，需要受到保护以免遭未经授权的修改。

**D.JCS\_CODE**

Java卡系统的代码，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.JCS\_DATA**

Java虚拟机执行必要的内部运行时数据区，例如，栈帧、程序计数器、对象的类，为数据分配的长度以及任何用于链接数据结构的指针等，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.SEC\_DATA**

Java卡运行时安全数据，如用于标识已安装的Apple、当前选择的Applet，每个对象的拥有者以及执行的当前上下文的AID，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.API\_DATA**

应用编程接口的私有数据，象私有字段的内容，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.JCS\_KEYs**

当下载文件到卡内时使用的密钥，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

**D.CRYPTO**

运行时密码计算使用的密码数据，如生成密钥的种子，需要受到保护以免遭未经授权的暴露和修改。

* 1. 用户与主体

**S.APP**

一个应用实例是实现智能卡提供的服务卡内实体，可通过GP API使用GlobalPlatform提供的服务。

**S.OPEN**

OPEN是一个负责派发APDU命令道应用实例的嵌入式软件组件。

**S.SD**

安全域是卡上负责执行应用提供商安全策略的一个应用实例，可以是发行商安全域、应用提供商、控制机构(Controlling Authority)以及验证机构(ValidationAuthority)。

**S.ISD**

发行商安全域是卡上负责执行发行商安全策略的一个显著的应用实例。

根据GlobalPlatform的卡规范，这个主体体现[PP-JCS]引入的下述主体的角色和责任：

1. S.INSTALLER (Applet installer)
2. S.ADEL (Applet deletion manager)

**S.CAD**

和卡上实体S.SD通信的卡外实体。

**S.APPLET**

任何Applet实例。

**S.JCRE**

Java程序执行的运行环境。

**S.JCVM**

运行时执行防火墙检查的字节码解释器。

**S.PACKAGE**

定义用户库或者一个或多个Applet。

* 1. 假设

**Native方法（A.APPLET）**

假设运行环境OE.APPLET的安全目的被坚持，它确保没有后发行装载的Applet包含本地(native)代码。

**字节码校验（A.VERIFICATION）**

假设运行环境OE.VERIFICATION的安全目的被坚持，它保证所有的字节码应至少验证一次，装载之前或者安装之前或在执行前，以确保在执行时每个字节码是有效的。

本条所描述假设，覆盖以下两个方面：

1. 有关嵌入式软件开发的假设。根据TOE的定义，嵌入式软件开发不在TOE的评估范围之内。
2. 生命周期阶段4-7，有关TOE安全使用和交付的假设。

IC卡芯片的安全条件影响到整个IC卡芯片系统，因此安全系统中最薄弱的环境决定了整个系统的安全性。 使用IC卡芯片产品的安全系统须要考虑本节所描述的假设。

**角色管理（A.Role\_Man）**

假设角色以一种安全的方式被管理。

IC卡芯片通常通过对口令的鉴别来确认这些角色，但对角色的管理功能不一定由智能卡芯片提供。

**CAD的通信安全（A.CAD\_Sec-Com）**

假设IC卡芯片与CAD之间的连接是安全的。

CAD能够与IC卡芯片间建立安全通信的通道。其典型的实现方式是通过共享密钥、公/私钥对，或者利用存储的其他密钥来产生会话密钥。假设当这些安全连接建立以后，IC卡芯片就可以认为在可信通信中CAD是足够安全的。由于CAD的安全功能失败而引入的攻击超过了本标准的范围。

**安全芯片之外的数据存储（A.Data\_Store）**

假设存储在IC卡芯片之外的IC卡芯片数据以一种安全的方式管理。

关于IC卡芯片结构、个人化数据、所有者身份等敏感信息将被发行者或其他IC卡芯片之外的数据库存储。这些信息一旦泄漏，将危及IC卡芯片的安全。因此这些数据得到充分的维护是很重要的。

**密钥维护（A.Key\_Supp）**

假设存储在IC卡芯片之外的加密密钥按照一种安全的方式进行维护。

由于使用IC卡芯片都可能引入不同的密钥，这些密钥包括共享密钥、公/私钥对等。这些密钥将由执行IC卡芯片功能的系统中能够控制操作的实体所提供。假设这些密钥的生成、分发、维护、销毁都是足够安全的。

* 1. 威胁
     1. **安全集成电路芯片相关威胁**

在IC卡芯片生命周期中，TOE可能会受到各种各样的攻击。他们中间有些是无意识的行为，例如在交易过程中可能出现的一些误操作；有些是蓄意的，例如使用非法卡作弊、截取并篡改交易过程中所交换的信息等行为。根据各种攻击所采用的手段和攻击的对象的不同，我们考虑了以下几种威胁。

在生命周期2-7阶段，安全芯片大体存在以下七类威胁：

1. 物理威胁
2. 逻辑威胁
3. 与访问控制相关的威胁
4. 与不可预测的相互作用相关的威胁
5. 有关密码功能的威胁
6. 监控信息的威胁
7. 各种其他威胁
   * 1. **物理威胁**

**对集成电路的物理探测（T.P\_Probe）**

攻击者可能对IC卡芯片实施物理探测，以获取IC卡芯片的设计信息和操作内容。

物理探测可能是利用IC卡芯片失效性分析和采用半导体逆向工程技术来从IC卡芯片中获取数据。这种探测可能包括对电气功能的探测，由于这种探测需要直接接触IC卡芯片内部，所以仍把它归为物理探测。攻击者的目的是获取诸如硬件安全机制、访问控制机制、鉴别系统、数据保护系统、存储器分区，以及密码算法程序等设计细节。弄清软件设计中诸如初始化数据、个人化数据、口令或密钥等也是他们的目标。IC卡芯片可能会在为上电或已上电状态下受到探测攻击并且在遭受这样的攻击后可能会处于无法操作状态。

**对安全芯片的物理更改（T.P\_Alter）**

攻击者可能对IC卡芯片实施物理更改，以获取IC卡芯片的设计信息和操作内容，或者改变安全功能及安全功能数据，从而非法使用IC卡芯片。

对IC卡芯片的更改可能利用IC卡芯片失效性分析或采用半导体逆向工程技术来实现。攻击者的目的是获取诸如硬件安全机制，访问控制机制、鉴别系统、数据保护系统、存储器分区，以及密码算法程序等设计细节。弄清软件设计中诸如初始化数据、个人化数据、口令或密钥等也是他们的目标。更进一步的目标可能是修改或操纵调试阶段的锁定操作、初次使用标记、卡使用锁定、锁定功能配置、卡锁定标志、卡终止标志等，以便非法使用IC卡芯片。

**环境压力（T.MALFUNCTION）**

攻击者可以通过环境压力导致卡片的安全功能或者智能卡芯片的嵌入式软件出现故障，以便：(i)失效或者修改卡的安全特征或者功能，(ii)失效或者修改智能卡芯片的嵌入式安全功能。

* + 1. **逻辑威胁**

**信息泄露（T.INF-LEAK）**

攻击者可以利用卡使用期间泄露的信息暴露保密的安全功能数据，信息泄露可能是正常操作固有的或者是由攻击者导致的。

**缺陷插入（T.Flt\_Ins）**

攻击者可能通过反复地插入选定的数据，并观察相应的输出结果，从而获得IC卡芯片安全功能或用户相关的信息。

这种威胁的特点是有目的选择和控制输入数据，而不是随机选择或控制。通过插入选定的数据并观察输出结果的变化，是对密码设备的一种常见攻击手段，这种手段也可用于对IC卡芯片的攻击。其目的是通过观察IC卡芯片如何对选定的输入做出响应来获取与安全功能或用户相关的信息。这种威胁的特点是有意选择和控制输入数据，而不是随机选择数据或控制输入输出操作中的物理特性。

**错误输入（T.Inv\_Inp）**

攻击者可能通过引入无效的输入数据来危及IC卡芯片的安全功能数据的安全。

错误输入操作形式包括错误的格式、索要的信息超过记录范围、试图找到并执行无正式书面文件的命令。这样的输入可能在正常使用过程中的任意时间发生，包括访问授权前。其结果是该攻击可能会危及安全功能，在操作中产生可利用的错误或者泄漏所保护的数据。

**未授权程序装载（T.Ua\_Load）**

攻击者可能利用未授权的程序探测或修改IC卡芯片安全功能代码及数据。

每个授权角色都有特定的权限仅用于下载指定的程序。未授权程序可能包括在正常操作期间不希望执行的合法程序，也可能包括用于有意刺探或修改IC卡芯片安全功能的未授权装载程序。

* + 1. **与访问控制相关的威胁**

**非法访问（T.Access）**

使用者或攻击者可能在未经信息或资源的拥有者或责任者许可的条件下对信息或资源进行访问。

授权角色都有特定的权限来访问IC卡芯片的信息，如果访问超出规定权限，会导致安全相关信息的暴露。

**对初始使用权的欺骗（T.First\_Use）**

攻击者可能通过未授权使用新的或未发行的IC卡芯片而非法获得IC卡芯片信息。

* + 1. **与不可预测的相互作用相关的威胁**

**使用被禁止的生命周期功能（T.Lc\_Ftn）**

攻击者可能会利用相关命令，尤其是测试和调试命令来获取IC卡芯片安全功能数据或敏感的用户数据，这些命令在IC卡芯片生命周期的以往某些阶段是必要的，但在现阶段是被禁止的。

这些命令在操作执行的特殊阶段是不必要的或被禁止的。例如在操作阶段使用测试命令或调试命令来显示内存或执行其他功能。

* + 1. **有关密码功能的威胁**

**密码攻击（T.Crypt\_Atk）**

攻击者可能实施密码攻击或穷举攻击危及IC卡芯片的安全功能。

这种攻击可能用到一些加密函数、编码/解码函数或随机数发生器、攻击者的目标时发现密码算法中的脆弱性或通过穷举来发现密钥和输入数据。攻击者的目的在于暴露IC卡芯片的安全功能数据从而危及用户敏感数据的安全。

**随机数的缺陷（T.RND）**

由于被提供的随机数熵值的不足，攻击者可以预测或获取在某些情况下借助的IC卡芯片辅助工具所产生的随机数的信息。

* + 1. **监控信息的威胁**

**信息泄露（T.I\_Leak）**

IC卡芯片必须提供控制和限制IC卡芯片信息泄漏的方法，以免有用的信息暴露在电源、地面、时钟、复位或者I/O线路中。攻击者可对正常使用期间IC卡芯片泄漏的信息加以利用。

IC卡芯片必须被设计和编程为，例如通过分析电源消耗不能泄漏处理运算或危及安全的信息。该类泄漏包括功耗、I/O特性、时钟频率的变化或所需处理时间的变化等。这可理解为一个隐蔽的传输途径，但与操作参数的测量密切相关。这些泄漏信息可通过直接（接触）测量或测量辐射信号得到，并且可能与正在执行的操作有关。能量分析就是一个信息泄漏的例子。

**综合分析，相关性分析（T.Link）**

攻击者可能观察到一个实体使用的多种资源和服务，联系这些使用，便可推导出这个实体希望保护的安全功能数据。

攻击者综合利用观察到的IC卡芯片在一段时间内多次使用的结果，或对不同操作所获取的知识进行综合，就能够得到相关信息，利用这些信息攻击者或者可以直接获取安全信息，或者可以总结出一种攻击手段，进而获取IC卡芯片要保护的安全信息。

* + 1. **各种其他威胁**

**环境压力（T.Env\_Strs）**

攻击者可通过将IC卡芯片暴露在有压力的环境下来达到项安全功能数据引入错误的目的。

将集成电路暴露在超出其使用范围的情况下，将导致其故障或安全临界元素的失败，从而达到允许操纵程序或数据的目的。这种情况可能是正常参数的极值（高或低）如温度、电压、时钟频率，也可能是不正常的环境如外部能量场。该攻击的目的在于产生一个直接的错误导致安全信息的泄漏，或者是模拟中止进程来产生一个结束使用期限的失败。

**接续攻击（T.Lnk\_Att）**

攻击者在IC卡芯片不稳定或其安全功能的某些方面下降时实施后续攻击，从而获取安全功能数据或敏感的用户数据。

**克隆（T.Clon）**

攻击者可能克隆部分或全部IC卡芯片的功能以开发进一步的攻击手段。

攻击者可能通过对IC卡芯片本身的详细观察来获取克隆部分或全部IC卡芯片所必需的信息。攻击者通过开发IC卡芯片的物理模型来实验其不同的功能和处理过程，从而实现进一步的攻击以达到成功暴露安全功能数据和敏感用户数据的目的。

**IC卡芯片的更改和重新使用（T.Carrier\_Tamper）**

攻击者在原始载体上修改IC卡芯片并伪装成原始的IC卡芯片从而非法使用用户数据。

移动、修改或者重新将IC卡芯片插入到载体中伪装成原始的IC卡芯片，其目的在于访问被保护的资产。

**管理者权力滥用（T.Priv）**

管理者或其他特权用户可能通过执行暴露IC卡芯片安全功能或受保护数据的操作而威胁其安全特性。

一个特权用户或管理者可以实施基于上述所有威胁的攻击。

* + 1. **卡片管理相关威胁**

**T.IMPERSONATE**

攻击者可能会尝试冒充持卡人以获得提供给持卡人的服务，冒充持卡人意味着泄露或者猜测存储在CVM中的PIN码。

直接威胁的资产: D.PIN, D.APP\_I\_DATA, D.APP\_C\_DATA。

**T.REPLAY**

攻击者通过重新使用授权用户以前完成 (或部分完成)的操作可以刺探卡的安全。

重放已完成或部分完成的操作企图绕过安全机制或暴露安全相关的信息；例如攻击者可以尝试发送他在先前会话中截获的APDU命令到卡；攻击者也可以使用以前传送到他的身份验证信息以暴露或修改存储在卡中被其他应用目前使用的信息；例如，攻击者可以利用曾经有效的身份验证信息，但不再有效，如旧的PIN值或密钥。

直接威胁的资产: D.PIN，D.ISD\_KEYS, D.CASD\_KEYS, D.APSD\_KEYS, D.APP\_C\_DATA, D.APP\_I\_DATA, D.APP\_CODE以及 D.CARD\_MNGT\_DATA。

**T.BRUTE-FORCE**

攻击者可搜寻整个用户可访问的数据空间以便识别出平台以及应用数据。

可以重复传输(调用)APDU命令(API方法)以尝试暴力提取诸如密钥或PIN秘密。重复使用请求范围有效的命令以暴露尽可能多的数据空间，例如，攻击者可能利用不同形式的输入系统地实验；攻击可基于黑盒软件工程技术建立算法的性质和谓词。如果详尽地执行，它可方便特定应用的逆向工程，以及提取使用和安全相关的信息；攻击也可以在卡使用时产生错误。

直接威胁的资产:D.PIN**、**D.ISD\_KEYS, D.CASD\_KEYS, D.APSD\_KEYS。

**T.INVALID-INPUT**

攻击者可确定安全相关的信息，通过无效输入的引入导致卡出现故障或其他危害安全的行为；

无效的输入可能采取未正确格式化的操作，请求超出注册限制的信息，或尝试寻找可能未公开的命令等形式；提供正常操作这种输入可在卡正常使用阶段的任何时候产生，包括访问授权前。攻击也可以使用无效的数据和不恰当的操作，如不在范围的请求(或格式)的命令(或功能)，以其他不符合可接受的用法的方式；这种攻击的结果可以是危害安全功能、操作过程中产生可利用的错误以及受保护的数据的泄漏等。

直接威胁的资产:所有资产。

**T.INVALID-ORDER**

攻击者通过意外的顺序激活接口提供的功能破毁内部的数据结构

直接威胁的资产:D.CARD\_MNGT\_DATA，D.SEC\_DATA，D.JCS\_DATA

**T.FORCED-RESET**

攻击者通过对选择的操作的不适当的终止可能强制卡进入不安全的生命周期状态

直接威胁的资产:所有资产

**T.LIFE-CYCLE**

攻击者访问其预期的可用性范围之外的应用，如此违反应用的不可逆的生命周期阶段(例如，攻击者重新个人化应用)。

直接威胁的资产: D.APP\_I\_DATA, D.APP\_C\_DATA, D.CARD\_MNGT\_DATA。

**T.UNAUTHORIZED\_CARD\_MNGT**

攻击者进行下列未经授权的卡管理操作(例如冒充卡的参与者)，以便利用授予这个参与者的特权或服务取得诸如欺骗这样的好处。

1. 装载包文件
2. 安装包文件
3. 迁移包或Applet
4. 个人化Applet或安全域
5. 删除包文件或者Applet
6. 更新Applet或者安全域的特权

直接威胁的资产: D.ISD\_KEYS, D.CASD\_KEYS, D.APSD\_KEYS, D.APP\_C\_DATA, D.APP\_I\_DATA, D.APP\_CODE以及 D.CARD\_MNGT\_DATA。

**T.OBJ-DELETION**

攻击者执行Java Card的垃圾回收功能，以便查找垃圾回收的缺陷，从而使得卡片进入不安全状态。

直接威胁的资产：D.JCS\_DATA。

* + 1. **运行环境相关威胁**
    2. **保密性**

**T.CONFID-APPLI-DATA**

攻击者执行应用暴露属于另一个应用的数据。

直接威胁的资产: D.APP\_C\_DATA, D.PIN 以及D.APP\_KEYs.

**T.CONFID-JCS-CODE**

攻击者执行应用暴露Java卡系统的代码。

直接威胁的资产: D.JCS\_CODE.

**T.CONFID-JCS-DATA**

攻击者执行应用暴露属于Java卡系统的数据。

直接威胁的资产: D.API\_DATA, D.SEC\_DATA, D.JCS\_DATA 以及 D.CRYPTO.

* + 1. **完整性**

**T.INTEG-APPLI-CODE**

攻击者执行应用改变自身或其他应用的代码。

直接威胁的资产: D.APP\_CODE。

**T.INTEG-APPLI-CODE.LOAD**

当应用包被传送到卡安装时，攻击者修变自身或其他应用的代码。

直接威胁的资产: D.APP\_CODE。

**T.INTEG-APPLI-DATA**

攻击者执行应用改变自身或其他应用的数据。

直接威胁的资产: D.APP\_I\_DATA, D.PIN 以及 D.APP\_KEYs。

**T.INTEG-APPLI-DATA.LOAD**

当应用包被传送到卡安装时，攻击者修变包含在应用包中的初始化数据。

直接威胁的资产: D.APP\_I\_DATA 以及 D\_APP\_KEY。

**T.INTEG-JCS-CODE**

攻击者执行应用修改Java卡系统的代码。

直接威胁的资产: D.JCS\_CODE。

**T.INTEG-JCS-DATA**

攻击者执行应用修改Java卡系统或者API的数据。

直接威胁的资产: D.API\_DATA, D.SEC\_DATA, D.JCS\_DATA 以及 D.CRYPTO。

* + 1. **身份窃取**

**T.SID.1**

一个应用冒充另一个应用甚至Java卡运行环境，以便非法访问卡或者最终用户或终端相关一些资源。

直接威胁的资产: D.SEC\_DATA(其他资产可能受到损害如果这种攻击成功，例如，JCRE的身份被窃取)，D.PIN以及D.APP\_KEYs.

**T.SID.2**

攻击者修改特权角色的TOE属性(例如，默认的Applet和当前选择的Applet)，它允许非法冒充这个角色。

直接威胁的资产: D.SEC\_DATA (其他资产可能受到损害如果这种攻击成功，取决于那种身份被伪造)。

* + 1. **未经授权执行**

**T.EXE-CODE.1**

应用执行未经授权的方法。

直接威胁的资产: D.APP\_CODE。

**T.EXE-CODE.2**

应用执行任意数据或者一个方法的片段。

直接威胁的资产: D.APP\_CODE。

**T.NATIVE**

应用执行一个绕过如防火墙等TOE安全功能的本地方法。

直接威胁的资产: D.JCS\_DATA。

* + 1. **拒绝服务**

**T.RESOURCES**

攻击者通过消耗卡资源(RAM或者NVRAM)阻止Java卡系统正确操作

直接威胁的资产: D.JCS\_DATA。

* + 1. **服务**
    2. **环境相关威胁**

**T.LEAKAGE**

攻击者可能会利用智能卡在使用过程中从TOE泄露出的信息以暴露机密的资产；这种攻击是非侵入的，并不要求和智能卡内部进行直接的物理接触，通过放射、功耗的变化、I / O特性、时钟频率或处理时间要求的变化等可能会发生泄漏；其中一个例子是差分能量分析攻击(DPA)，另一个安全问题是利用集成电路的敏感性把TOE置于不安全状态。

**T.FAULT**

攻击者可能会通过环境压力导致TSF或者智能卡嵌入式软件出现故障，以便(1)停用或修改的TOE的安全特性或功能，或(2)取消或修改智能卡嵌入式软件的安全功能，这可能通过非正常条件下使用智能卡实现。

* 1. 组织安全策略
     1. **安全集成电路芯片相关组织安全策略**

**数据访问（P.Data\_Acc）**

除已定义好的操作集外，对特定数据和客体的访问权限的定义依据：

1. 客体的拥有者；
2. 尝试访问客体的主体标识；
3. 客体的拥有者授予的显式或隐式的访问权限。

安全芯片可能涉及到多个不同的授权者，例如IC卡芯片开发者、IC卡芯片制造者、IC卡芯片封装者。他们均能以特定的规则或角色访问IC卡芯片中的数据。

**标识（P.Ident）**

IC卡芯片必须被唯一标识。

IC卡芯片通常包括硬件和专用软件两种元素。专用软件可能是通过硬掩膜存储在非易失存储器中。硬件具有是否使能的可选特性。一个正确的标识必须是最终IC卡芯片产品的精确实例化。需要对每个IC卡芯片进行唯一标识。

**密码标准（P.Crypt\_Std）**

密码实体、数据鉴别及批准的功能都必须符合国家标准及行业或组织的信息技术安全标准或规范。

**安全通信（P.Sec\_Com）**

IC卡芯片与卡接收设备间的通信使用安全的协议和程序。

IC卡芯片可能要进行从简单的状态检查到安全的数据传输等多种通信。至少，IC卡芯片必须具备为可信的源建立可信信道来加载应用，或执行其他潜在的特权指令。而要一直确保完整性。

* + 1. **应用管理组织安全策略**

**OSP.VERIFICATION**

该策略应确保用于验证的导出文件和用于安装已验证文件的导出文件之间的一致性，该策略还必须确保验证机构签名和验证之间文件没有进行任何修改。

**OSP. APPS-VALIDATION**

应用应关联一个数字签名，在装载到TOE时由验证机构验证；除Java规范陈述的规则外，验证过程执行如下检测：

1. 不能是库；
2. 不能使用RMI；
3. 不能使用没有认证的专用库(系统库除外)。
   * 1. **数据存储组织安全策略**

**OSP.OTA-SERVERS**

移动运营商应使用一个安全策略确保存储在服务器上的应用的安全。

* + 1. **密钥管理组织安全策略**

**OSP.CASD-KEYS**

卡个人化时CA的安全域密钥必须安全地生成并存储到(U)SIM卡，这些密钥在卡发行后不能被修改。

**OSP.VASD-KEYS**

卡个人化时VA的安全域密钥必须安全地生成并存储到(U)SIM卡。

* + 1. **卡片管理组织安全策略**

**OSP.KEY-CHANGE**

在对安全域进行任何操作前AP应修改初始的安全域密钥。

**OSP.QUOTAS**

安全域创建时须遵守内存配额。

1. 安全目的
   1. TOE安全目的
      1. **安全集成电路芯片安全目的**

**逻辑保护（O.Log\_Prot）**

IC卡芯片应具有抗逻辑操纵或修改的结果，以抵抗逻辑攻击。

IC卡芯片的设计和编程应达到下述要求：能够抵抗通过对逻辑操作的攻击来威胁安全特性的企图。当IC卡芯片受到逻辑探测和命令修改的攻击时，应能保证其内部安全信息不被泄漏。

**防信息泄漏（O.I\_Leak）**

IC卡芯片必须提供控制和限制信息泄漏的方法，使得有用信息不会通过电源、时钟、复位、I/O线而泄漏。

IC卡芯片的设计和编程应达到下述要求：攻击者无法通过分析诸如功耗等因素的变化来获取操作过程的信息或其他安全信息。

**初始化（O.Init）**

IC卡芯片必须假定在上电、复位或其他重启操作之后必须进入指定初始状态。

无论以何种方式复位，IC卡芯片都应进入定义好的受控初始状态。此目的应能防止攻击者操纵IC卡芯片使其处于未定义的状态。

**防缺陷插入（O.Flt\_Ins）**

IC卡芯片必须能抵御插入缺陷数据重复探测的攻击。

IC卡芯片必须能够防止通过分析重复探测的响应而导致的信息泄漏。目标是通过检测攻击并且开始校正来抵御这种尝试。

**设置顺序（O.Set\_Up）**

在IC卡芯片投入使用之前，必须为其设置操作顺序。

IC卡芯片必须在受控且经过定义的方式下操作。这是为了防止在IC卡芯片的安全保护机制被使能或保护代码被输入之前使用此IC卡芯片。

**数据访问控制（O.DAC）**

IC卡芯片必须基于单个用户或已标识用户组，为用户提供控制和限制访问他们所拥有的或负责的对象和资源的方法。

对IC卡芯片来说，不同的使用者、管理者、发行者等都要对自己掌握的资产进行控制。这些规则表现为数据拥有者的需求，必须在安全功能要求中的基于安全属性的访问控制（FDP\_ACF.1）的安全功能策略中给出。

**数据读取格式（O.D\_Read）**

数据在IC卡芯片的各个模块间传输时，必须对数据格式保持一致的要求。

IC卡芯片必须以某种方式保证发生在数据传输过程中的探针攻击不会发生在存储位置的探针攻击获得更多的信息。

**生命周期功能（O.Life\_Cycle）**

IC卡芯片必须提供控制或限制在某阶段使用特定命令、特殊测试和调试命令的方法。

在IC卡芯片的特定生命周期阶段有效的专有命令，在其他阶段应该被禁止。因此，类似调试和识别注册信息的一次性装载在IC卡芯片的使用过程中应该被禁止。

**物理保护（O.Phys\_Prot）**

IC卡芯片应抵抗物理攻击，或能够给此类攻击获得信息制造困难。

IC卡芯片的设计和制造应达到下述要求：攻击者要综合具备复杂的装备、知识、技巧和时间才能够通过对集成电路的物理攻击获取详细设计信息、存储器内容或其他信息，以达到攻破IC卡芯片安全功能的目的。

**密码（O.Crypt）**

IC卡芯片必须以一个安全的方式支持密码功能。

IC卡芯片使用的密码算法必须符合国家及行业或组织的密码管理相关标准或规范。

**防综合分析（O.Unlink）**

IC卡芯片可以使用多种资源和服务，但在多种操作过程中，都不应当暴露危机其他操作安全的信息。

IC卡芯片在设计和制造时应该考虑在IC卡芯片的正常操作中避免任何危机安全的信息泄漏。

**标识（O.Ident）**

IC卡芯片必须能记录并保存标识信息。

IC卡芯片包括硬件和专用软件两种元素。专用软件可能是通过硬掩膜存储在非易失存储器中。硬件具有是否使能的可选特性。一个正确的标识必须是最终IC卡芯片产品的精确实例化。需要对每个IC卡芯片进行唯一标识。

**信息技术标准（O.IT\_Std）**

IC卡芯片必须遵守相关信息技术标准。

**环境压力（O.Env\_Strs）**

IC卡芯片应该具有某种结构以使其暴露在非标准（高或低）环境下时，避免泄漏安全信息或以一种不安全的方式进行操作，这些影响因素包括温度、电压、时钟频率或外部能量场。

IC卡芯片设计和制造的基本要求是即使在遭受到环境压力的情况下，也能够连续地为重要信息提供安全，这些信息包括用户资产和内部安全信息。环境压力可能来自于IC卡芯片正常使用的环境也可能表示受到攻击。在受到攻击的情况下，压力可能是独立进行攻击也可能与其他攻击手段联合实施攻击。目的是在这些情况下IC卡芯片都能防止安全信息泄漏。

**安全通信（O.Sec\_Com）**

IC卡芯片和可信的CAD之间支持安全通信协议和程序。

IC卡芯片必须提供一种机制以保证建立和维护与CAD之间的安全信息，完整性是必须确保的。

**随机数（O.RND）**

IC卡芯片能够确保随机数发生器的密码质量。例如，在具有足够的熵值情况下，随机数不应该被预测出来。

在产生密码密钥之后，IC卡芯片能够确保不存在所产生随机数的相关信息被攻击者可利用。

TOE安全目的必须依赖于环境。比如，TOE本身不传递克隆所需的信息以保证TOE能够满足O.CLON安全目的要求。必须保证在TOE设计和生产的每一阶段，其可能用于克隆的信息都不会被泄露，而不能依赖于TOE自身的技术机制。同样，对于O.DIS-MEMORY和O.MOD-MEMORY的实现必须依赖于软件的应用，因为TOE自己并不能识别出恶意的应用而中断运行或对其数据进行保密。

**O.PROT-INF-LEAK**

IC须提供保护防止智能卡芯片存储和(或)处理的机密的TSF数据的泄露：

涵盖TSF数据泄露的保护措施须有：

1. 信号形状和振幅的分析和测量，或通过对电磁场中的信号、能量消耗、时钟或者I/O线的测量找到事件之间的时间；
2. 迫使的TOE故障和/或物理操纵TOE。

**O.PROT-MALFUNCTION**

IC须确保它的正确使用。

IC必须拒绝非正常条件下的使用，这种条件下可靠性和安全操作还没有被证明或测试；这是必要的，以防止导入错误；环境条件可能包括外部能源(特别是电磁)场，电压(在任何触点上)，时钟频率或温度等。

**O.PROT-PHYS-TAMPER**

IC须确保用户数据、TSF数据以及智能卡芯片的嵌入式软件的保密性和完整性

这包括对高攻击的潜能的保护：

1. 测量通过电流接触，这是在芯片的表面上直接物理探测，除了在被粘结的焊盘上(使用标准的工具，用于测量电压和电流)；
2. 测量不使用电流接触，但其他类型的物理交互(使用固态物理研究和IC失效分析工具)；
3. 硬件和它的安全功能的操纵；
4. 可控的存储器内容操作(用户数据，TSF数据)；
5. 这些攻击要求逆向工程理解设计、它的属性以及功能。

**随机数质量（O.RND）**

IC必须有助于确保随机数是不可预测的，并应具有足够的熵。

* + 1. **操作系统安全目的**

**断电保护（O.SCP.RECOVERY）**

当有操作进行时卡掉电或从卡接收设备中拔出，智能卡平台的操作系统必须允许TOE成功地完成中断的操作或者恢复到一致且安全的状态。

**安全服务支持（O.SCP.SUPPORT）**

智能卡平台应支持TOE的安全功能。

1. 不允许TOE的安全功能被旁路或修改，且不容许访问除对API包可用功能其他低级功能，防止Java卡系统对私有数据和代码的暴露和修改；
2. 向Java卡系统提供安全的低级密码处理功能；
3. 支持对持久化对象和类字段原子性更新，以及可能的低级事务机制；
4. 允许Java卡系统在持久化、易失性内存存储数据，取决于需要(如临时对象不能存储在非易失性内存)，内存模型被结构化允许低级控制访问。
   * 1. **卡片管理器安全目的**

**拒绝请求（O.REQUEST）**

TOE应拒绝任何包含的数据不是预期的格式的卡管理请求，尤其是那些按照相关功能规范不规范的APDU命令应不被处理，短整数、字节类型的值不在预期范围外也应当被JC和GP的API方法拒绝

**信息来源鉴别（O.INFO-ORIGIN）**

TOE应鉴别卡接收到的卡管理请求的来源，并向卡管理员鉴别自己的身份，其的目标是确保修改卡安全属性的信息来至于可信的参与者，他已认真分地析了卡管理操作的后果，即卡管理员。反过来，卡管理员的卡上代表应证明自己身份给特权用户，以防止暴露敏感信息给一个恶意的Applet。

*应用说明：*

*这个目标概括了[PP-JCS]引入的O.LOAD和O.INSTALL目标，来源的验证适用于所有卡管理操作，而不仅仅是加载新的可执行文件。*

**信息完整性（O.INFO-INTEGRITY）**

在卡使用阶段，TOE应验证卡收到的卡管理请求的完整性，这个目标确保被卡处理的卡管理操作确是卡管理员的一个请求；除此之外，卡上已安装的每个应用也可请求ISD验证用于个人化它的命令的完整性，这只适用于卡使用阶段，这是卡处于一个潜在的敌对的环境中

应用注解：

这个目标概括了在[PP-JCS]引入的和O.INFO-INTEGRITY同样方式的O.LOAD和O.INSTALL目标

**信息保密性（O.INFO-CONFIDENTIALITY）**

TOE应能够处理包含加密数据的保密请求，其目标是防止泄露能够打开ISD和卡管理员之间的安全信道的秘密钥匙；此外，应用供应商可能想保护他们传送给卡的应用代码；最后，应用实例也可以要求ISD提供安全信道为它们自身的个人化提供保密性。

**会话密钥（O.NO-KEY-REUSE）**

TOE应确保会话密钥只能使用一次，密钥用于确保卡管理要求的来源，完整性和保密性应包含由TOE随机选择的一段不可预知的数据，因此它们只能在生成它们的会话中有效。

* + 1. **卡片内容管理安全目的**

**应用安装安全（O.INSTALL）**

TOE应确保安装的应用程序是安全的，为了安全在安装过程中必须满足以下要求：

1. 当安装失败或取消时，不管何种原因，TOE必须能够取消所有的安装步骤
2. 安装一个应用必须不能影响已安装的Applet的代码和数据，尤其是新应用或可执行文件的安装不应当隐藏卡上已存在的任何应用或者文件，或者使它们不可访问；
3. 安装过程不应用于旁路TSF，它应当是安全的原子操作，对其他Applet的状态无有害的影响，尤其是，授予应用的一组特权应和每个特权打算的含义一致，并且平台实现的GP配置一致。安装应用的过程应确保安装请求、授予应用特权的完整性和来源。

**应用下载安全（O.LOAD）**

装载和安装可执行文件的过程应确保该文件的完整性和真实性，TOE须检查每个可执行文件实际来自卡管理员，他已事先检查它对卡上已安装的其他应用无害，为进一步的安全性，卡应检查负责执行检查的验证机构的DAP签名，这个签名被附加可执行的装载文件。

**应用删除安全（O.DELETION）**

TOE应确保应用和可执行文件的删除时安全的，删除机制应考虑以下问题：

1. 删除已安装的Applet(可执行文件)不得引入对垃圾收集的代码或数据的无效引用的形式的安全漏洞，也不改变剩余的Applet的完整性或者保密性。删除过程不得被恶意利用以绕过TSF；
2. 擦除，如果认为是成功的，应确保由Applet拥有的任何数据不在可访问(共享对象应防止删除或无法被访问)；一个被删除的Applet不能被选择或接收APDU命令，一个可执行文件的删除使其代码不在可执行；
3. 实现应考虑到处理过程出现电源故障或其他故障时应维持的TSP。这并没有强制整个过程是原子性的，而是它可以切成小和原子的删除步骤，比如，一个中断的删除可能导致用户数据的丢失，只要它不违反TSP；
4. 不得将删除Java Card和GP API对应的可执行文件。

*应用说明：*

*对于存贮在ROM中的这些可执行文件逻辑删除是可接受的，而存储在EEPROM的已删除的可执行文件应从卡上物理删除。*

* + 1. **运行环境安全目的**
    2. **标识**

**O.SID**

TOE应在授予主体访问任何服务前，唯一地标识每个主体(Applet或者包)。

* + 1. **Applets执行**

本节关注的安全目的是Applet实例的代码被执行的方式。

**O.FIREWALL**

TOE应确保不同包的Applet或JCRE拥有的数据容器的受控共享以及在Applet和TSF之间的受控共享。

**O.GLOBAL\_ARRAYS\_CONFID**

TOE应确保当Applet选择时，被所有应用共享的APDU缓冲区的内容总是被清除

TOE应确保当用于选择的Applet的install方法的调用的全局字节数组的内容总是被清除，当从install方法返回时。

**O.GLOBAL\_ARRAYS\_INTEG**

TOE应确保当只有当前选择的应用可以写访问APDU缓冲区以及用于被选择Applet的install方法调用的全局字节数组。

**O.NATIVE**

Java卡虚拟机提供给应用执行本地代码的唯一方法是调用Java卡API或者任何附加API的方法。

**O.OPERATE**

TOE须确保安全功能连续正确运行。

**O.REALLOCATION**

TOE应确保为Java卡虚拟机运行区再分配的内存块没有暴露任何以前在这块内存存储的信息。

**O.RESOURCES**

TOE应控制用于应用的资源的可用性。

* + 1. **提供给Applet的服务**

本节关注的安全目的是运行时环境通过Java卡API提供给Applet实例的服务。

**O.ALARM**

TOE应提供适当的反馈信息，一旦检测到潜在的安全违反。

**O.CIPHER**

TOE应为应用提供方法以安全方式加密敏感的数据，尤其是TOE须支持符合密码使用处理和标准的算法。

**O.KEY-MNGT**

TOE应提供安全管理密钥的方法，这涉及密钥的正确生成、分发、访问以及销毁等操作。

**O.PIN-MNGT**

TOE应提供方法安全滴管理PIN对象。

*应用说明：*

*PIN对象在客户应用的安全结构中可能起关键的作用，它们在智能卡中存储和管理的方式必须仔细考虑，适用于整个对象，不仅是PIN的值，例如，重试计数器的值和PIN的值同样敏感。*

**O.TRANSACTION**

TOE须提供原子性地执行一组操作的方法。

*应用说明：*

*O.KEY-MNGT、O.PIN-MNGT、O.TRANSACTION以及O.CIPHER实际上以Java卡API的方式提供给Applet使用。*

* + 1. **对象删除**

**O.OBJ-DELETION**

TOE应确保对象的删除应不破坏对对象的引用。

* 1. 环境安全目的
     1. **安全集成电路芯片环境安全目的**

**数据存储（OE.Data\_Store）**

根据用户的不同需求保证在IC卡芯片以外的数据存储的机密性和完整性。

IC卡芯片的不同信息可能存储在IC卡芯片之外，这些信息包括拥有者或用户信息、个人化数据等。管理这些信息的人员和系统有责任维护信息的安全性

**人员（OE.Perss）**

作为管理者或其他拥有特定权限的人员应当经过精心挑选，是值得信任的并严格培训为可靠的。

经过精心挑选并严格培训的管理者和其他拥有特定全县的人员负责监测、防范或抵御各种攻击。

**CAD安全操作（OE.CAD\_Sec-Opp）**

可信的CAD为操作提供安全的环境。CAD应该能够与IC卡芯片间的操作提供一个安全的环境。

**密钥支持（OE.Key\_Supp）**

所有进口的IC卡芯片必须根据用户需求生成相关秘钥。

由于IC卡芯片的使用而引入不同的密钥，包括共享密钥、公/私钥对等。这种密钥将由执行IC卡芯片功能的系统中能够控制操作的实体所提供。要求负责这些密钥的产生、分发、维护、销毁的人和系统都是安全的。

**篡改标记（OE.Tamper）**

如果IC卡芯片被移出或重新插入，那么IC卡芯片的载体应该有篡改标记。

负责检查IC卡芯片载体的人有责任通过载体观测是否被篡改。当载体呈现在这些人面前且其物理上式可检查的情况下可以达到该目的。

**CAD安全通信（OE.CAD\_Sec-Com）**

可信的CAD用于与IC卡芯片间的安全通信。CAD应该能够接收并维护与IC卡芯片间的安全通信。

* + 1. **应用管理安全目的**

**后下载Applet不包含Native方法（OE.APPLET）**

发行后装载的Applet应不包含本地(native)代码。

**字节码校验（OE.VERIFICATION）**

依赖卡片的能力，所有的字节码应在装载前、安装前或执行前至少验证一次，以确保每条字节码在执行时是有效的。

**OE. APPS-VALIDATION**

验证过程须对应用进行分析，确保坚持TOE正确使用的规则。

* + 1. **数据存储安全目的**

**服务器应用安全（OE.OTA-SERVERS）**

移动运营商应使用一个安全策略确保存储在服务器上的应用的安全。

* + 1. **密钥管理安全目的**

**OE.SECRETS**

攻击者应不能从TOE IT或non-IT 环境得到存储在内的用于生成DAP签名的私钥、任何PIN和机密密钥。

**OE.CA-KEYS**

存储到(U)SIM卡前CA的安全域密钥必须安全地生成。

**OE.VA-KEYS**

并存储到(U)SIM卡前VA的安全域密钥必须安全地生成。

**OE.KEY-LENGTH**

验证机构应仅验证这些Applet，它们遵守了本文档安全功能要求提供的关于密钥长度的限制。

* + 1. **卡片管理安全目的**

**OE.KEY-CHANGE**

在对安全域进行任何操作前AP应修改初始的安全域密钥。

**OE.QUOTAS**

安全域创建时须遵守内存配额。

* 1. 安全目的对应关系

安全目的能应对所有可能的威胁、假设和组织安全策略，即每一种威胁、假设和组织安全策略都至少有一个或以上安全目的与其对应，因此是完备的。没有一个安全目的没有相应的威胁、假设和组织安全策略与之对应，这证明每个安全目的都是必要的；没有多余的安全目的不对应威胁、假设和组织安全策略。因此说明了安全目的是充分的。威胁和安全目的的对应关系如表2，威胁、假设、组织安全策略与运行环境安全目的的对应关系如表3。

表2 威胁和安全目的的对应关系

| **安全目的**  **威胁** | **O.REQUEST** | | **O.INFO-ORIGIN** | | **O.INFO-INTEGRITY** | | **O.INFO-CONFIDENTIALITY** | **O.INSTALL** | **O.LOAD** | **O.DELETION** | **O.SID** | **O.FIREWALL** | **O.GLOBAL\_ARRAYS\_CONFID** | **O.GLOBAL\_ARRAYS\_INTEG** | **O.NATIVE** | **O.OPERATE** | **O.REALLOCATION** | **O.RESOURCES** | **O.ALARM** | **O.CIPHER** | **O.KEY-MNGT** | **O.PIN-MNGT** | **O.TRANSACTION** | **O.OBJ-DELETION** | **O.SCP.RECOVERY** | **O.SCP.SUPPORT** | **O.PROT-INF-LEAK** | **O.PROT-PHYS-TAMPER** | **O.PROT-MALFUNCTION** | **O.RND** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.IMPERSONATE** |  | | **√** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.REPLAY** |  | |  | | **√** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.BRUTE-FORCE** |  | | **√** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INVALID-INPUT** | **√** | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INVALID-ORDER** |  | |  | | **√** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.FORCED-RESET** |  | |  | |  | |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.LIFE-CYCLE** |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.UNAUTHORIZED\_CARD\_MNGT** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-DATA** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  |  | **√** | **√** |  | **√** |  | **√** | **√** |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.CONFID-APPLI-DATA** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  |  | **√** | **√** | **√** |  |  | **√** | **√** |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-DATA.LOAD** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-JCS-DATA** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.CONFID-JCS-DATA** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-CODE** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  |  | **√** | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-CODE.LOAD** | **√** | **√** | | **√** | | **√** | |  | **√** |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-JCS-CODE** | **√** | **√** | | **√** | | **√** | |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.CONFID-JCS-CODE** | **√** | **√** | | **√** | | **√** | |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.SID.1** | **√** | **√** | | **√** | | **√** | | **√** |  |  | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.SID.2** |  |  | |  | |  | | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.RESOURCES** |  |  | |  | |  | | **√** |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **T.OBJ-DELETION** |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |
| **T.RND** |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |
| **T.P\_Alter** |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |
| **T.MALFUNCTION** |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| **T.INF-LEAK** |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |

表3 威胁、假设、组织安全策略与安全目的的对应关系

| **运行环境安全目的**  **威胁**  **假设**  **组织安全策略** | **OE.APPLET** | **O.NATIVE** | **OE.VERIFICATION** | **OE. APPS-VALIDATION** | **OE.SECRETS** | **OE.KEY-LENGTH** | **OE.CA-KEYS** | **OE.VA-KEYS** | **OE.OTA-SERVERS** | **OE.KEY-CHANGE** | **OE.QUOTAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **T.INTEG-APPLI-DATA** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.CONFID-APPLI-DATA** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-DATA.LOAD** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-JCS-DATA** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.CONFID-JCS-DATA** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-CODE** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-APPLI-CODE.LOAD** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.INTEG-JCS-CODE** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.CONFID-JCS-CODE** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.EXE-CODE.1** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.EXE-CODE.2** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **T.NATIVE** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.APPLET** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A.VERIFICATION** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OSP.VERIFICATION** |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **OSP. APPS-VALIDATION** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |
| **OSP.OTA-SERVERS** |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |
| **OSP.CASD-KEYS** |  |  |  |  | **√** |  | **√** |  |  |  |  |
| **OSP.VASD-KEYS** |  |  |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  |
| **OSP.KEY-CHANGE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |
| **OSP.QUOTAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |

1. 扩展组件定义
   1. FCS\_RNG族定义

族行为：

本族定义了生成随机数的质量要求，其目的是要用于加密操作。

组件层次：



FCS\_RNG.1

随机数的生成要求随机数符合规定的质量指标。

管理: FCS\_RNG.1

尚无预见的管理活动

审计: FCS\_RNG.1

没有定义的可审计行为

* + - 1. **FCS\_RNG.1随机数的质量指标。**

从属于: 无其他组件。

依赖关系: 无依赖关系。

FCS\_RNG.1.1 TSF应提供一个**[*选择：物理、非物理真实的、确定性的、混合的*]**随机数生成器来实现：**[*分配：安全能力列表*]**。

FCS\_RNG.1.2 TSF应提供随机数满足**[*分配：定义的质量度量*]**。

*应用说明：*

*物理随机数发生器(RNG)通过基于物理随机过程的噪声源产生随机数；非物理的真随机数使用基于非物理的随机过程，如人机交互(击键，鼠标移动)的噪声源；确定性的RNG使用随机种子产生的伪随机输出；混合RNG组合物理和确定性的随机数的原理生成随机数。*

1. 安全功能要求
   1. 概述

本文件的安全功能要求须在TOE中给予实现。

表4是本文件要求的所有安全功能的汇总表。具体运用中，要对表中每一项安全功能要求进行落实。如果安全功能要求描述中有“[赋值...]”标识的，在实际产品安全说明中须选择其中列出的一项。

表4 安全功能要求组件

| **类/组件** | **名称** | **依赖性** |
| --- | --- | --- |
| **FAU类：安全审计** | | |
| FAU\_ARP.1 | 安全告警 | (FAU\_SAA.1) |
| FAU\_ARP.1/IC |  |  |
| FAU\_SAA.1/IC | 潜在侵害分析 |  |
| **FCO类：通信** | | |
| FCO\_NRO.2/SC | 原发抗抵赖 | (FIA\_UID.1) |
| **FCS类：密码支持** | | |
| FCS\_CKM.1/APP-RSA  FCS\_CKM.1/APP-EC  FCS\_CKM.1/APP-DH | 密钥生成 | (FCS\_CKM.2 或 FCS\_COP.1) 与 (FCS\_CKM.4) |
| FCS\_CKM.3/SC-KL | 密钥访问 | (FDP\_ITC.1 或 FDP\_ITC.2或FCS\_CKM.1) 与 (FCS\_CKM.4) |
| FCS\_COP.1/APP-RSA  FCS\_COP.1/DAP  FCS\_COP.1/IC  FCS\_COP.1/SC\_02  FCS\_COP.1/SC\_02-CBC  FCS\_COP.1/SC\_02-ECB  FCS\_COP.1/SC\_02-FINAL  FCS\_COP.1/SC\_02-ICV | 密码运算 | (FDP\_ITC.1 或 FDP\_ITC.2或FCS\_CKM.1) 与 (FCS\_CKM.4) |
| FCS\_COP.1/IC |  |  |
| FCS\_RND.1/APP | 随机数的质量度量 | 无 |
| **FDP类：用户数据保护** | | |
| FDP\_ACC.1/SD | 子集访问控制 | (FDP\_ACF.1) |
| FDP\_ACC.1/IC |  |  |
| FDP\_ACC.2/FIREWALL  FDP\_ACC.2/ADEL | 完全访问控制 | (FDP\_ACF.1) |
| FDP\_ACF.1/SD  FDP\_ACF.1/FIREWALL  FDP\_ACF.1/ADEL | 基于安全属性的访问控制 | (FDP\_ACC.1) 与 (FMT\_MSA.3) |
| FDP\_ACF.1/IC |  |  |
| FDP\_ETC.1/IC | 不带安全属性的用户数据输入 |  |
| FDP\_IFC.1/JCVM  FDP\_IFC.1/IC | 子集信息流控制 | (FDP\_IFF.1) |
| FDP\_IFC.2/SC | 完全信息流控制 | (FDP\_IFF.1) |
| FDP\_IFF.1/JCVM  FDP\_IFF.1/SC | 简单安全属性 | (FDP\_IFC.1) 与 (FMT\_MSA.3) |
| FDP\_IFF.1/IC | 简单安全属性 |  |
| FDP\_ITC.1/SC-KL | 不带安全属性的用户数据输入 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) 与 (FCS\_MSA.3) |
| FDP\_ITC.1/IC |  |  |
| FDP\_ITC.2/Installer | 带有安全属性的用户数据输入 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) 与 (FTP\_ITC.1 或 FTP\_TRP.1) 与(FPT\_TDC.1) |
| FDP\_ITT.1/IC | 基本内部传送保护 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) |
| FDP\_RIP.1 | 子集残余信息保护 |  |
| FDP\_RIP.1/IC |  |  |
| FDP\_ROL.1/CCM  FDP\_ROL.1/FIREWALL | 基本回退 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) |
| FDP\_SDI.2 | 存储数据的完整性监视和反应 | 无 |
| FDP\_UIT.1/CCM | 数据交换的完整性 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) 与 (FTP\_ITC.1 或 FTP\_TRP.1) |
| **FIA类：标识和识别** | | |
| FIA\_AFL.1/CVM  FIA\_AFL.1/KEYS  FIA\_AFL.1/SC | 鉴别失败处理 | (FIA\_UAU.1) |
| FIA\_ATD.1/AID | 用户属性定义 | 无 |
| FIA\_ATD.1/IC |  |  |
| FIA\_UAU.4/SC | 一次性鉴别机制 | 无 |
| FIA\_UAU.1/IC | 鉴别定时 |  |
| FIA\_UID.2/AID | 任何动作前的用户标识 | 无 |
| FIA\_UID.1/IC | 标识定时 |  |
| FIA\_USB.1/AID | 用户主体绑定 | (FIA\_ATD.1) |
| **FMT类：安全管理** | | |
| FMT\_MSA.1/JCRE  FMT\_MSA.1/JCVM  FMT\_MSA.1/ADEL  FMT\_MSA.1/SD | 安全属性管理 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) 与 (FMT\_SMR.1) 与 (FMT\_SMF.1) |
| FMT\_MSA.1/IC |  |  |
| FMT\_MOF.1/IC | 安全功能行为的管理 |  |
| FMT\_MSA.2/FIREWALL\_JCVM  FMT\_MSA.2/SC-KEYS | 安全的安全属性 | (FDP\_ACC.1 或 FDP\_IFC.1) 与 (FMT\_MSA.1) 与 (FMT\_SMR.1) |
| FMT\_MSA.2/IC |  |  |
| FMT\_MSA.3/SD  FMT\_MSA.3/SC  FMT\_MSA.3/JCVM  FMT\_MSA.3/ FIREWALL  FMT\_MSA.3/ADEL | 静态属性初始化 | (FMT\_MSA.1) 与 (FMT\_SMR.1) |
| FMT\_MSA.3/IC |  |  |
| FMT\_MTD.1/JCRE | TSF数据的管理 | (FMT\_SMR.1) 与 (FMT\_SMF.1) |
| FMT\_MTD.3/JCRE | 安全的TSF数据 | (FMT\_MTD.1) |
| FMT\_SMF.1  FMT\_SMF.1/FIREWALL  FMT\_SMF.1/ISD  FMT\_SMF.1/SD  FMT\_SMF.1/SC | 管理功能规范 | 无 |
| FMT\_SMR.1/ISD  FMT\_SMR.1/CA  FMT\_SMR.1/SD  FMT\_SMR.1/JCRE  FMT\_SMR.1/PRV  FMT\_SMR.1/ADEL  FMT\_SMR.1/Installer | 安全角色 | (FIA\_UID.1) |
| **FPR类：私密性** | | |
| FPR\_UNO.1 | 不可观察性 | 无 |
| **FPT类：安全功能保护** | | |
| FPT\_FLS.1  FPT\_FLS.1/Installer  FPT\_FLS.1/ADEL  FPT\_FLS.1/ODEL  FPT\_FLS.1/IC | 带保存安全状态的失败 | 无 |
| FPT\_ITT.1/IC | 内部安全功能数据传送的基本功能 | 无 |
| FPT\_PHP.3/IC | 物理攻击抵抗 | 无 |
| FPT\_RCV.3/Installer  FPT\_RCV.3/ SCP | 无过度损失的自动恢复 | (AGD\_OPE.1) |
| FPT\_RCV.4/ SCP | 功能恢复 | 无 |
| FPT\_RCV.4/IC |  |  |
| FPT\_RVM.1/IC | 安全策略的不可旁路性 |  |
| FPT\_TDC.1  FPT\_TDC.1/SC-KL | TSF间基本TSF数据一致性 | 无 |
| FPT\_SEP.1/IC | 安全功能域的隔离 |  |
| FPT\_FLT.2/IC | 受限容错 |  |
| **FTP类：可信信道** | | |
| FTP\_ITC.1/SC | 传送过程中TSF间的保密性 | 无 |
| **FRU类：资源利用** | | |
| FRU\_FLT.2/IC | 受限容错 | (FRU\_FLT.1) |

* 1. 安全芯片IC-Chip安全功能要求

以下列出了THC20系列芯片依据的信息技术安全功能组件开发的安全功能要求，并给出了详细的说明。这部分包括标准的安全功能要求和扩展的安全功能要求。

* + 1. **基本安全功能要求**

表5是本文件要求的芯片相关的所有安全功能的汇总表。

表5 芯片安全功能要求组件

| **安全功能组件** | **组件名称** |
| --- | --- |
| FAU\_ARP.1 | 安全告警 |
| FAU\_SAA.1 | 潜在侵害分析 |
| FCS\_COP.1 | 密码运算 |
| FDP\_ACC.1 | 子集访问控制 |
| FDP\_ACF.1 | 基于安全属性的访问控制 |
| FDP\_ETC.1 | 不带安全属性的用户数据输出 |
| FDP\_IFC.1 | 子集信息流控制 |
| FDP\_IFF.1 | 简单安全属性 |
| FDP\_ITC.1 | 不带安全属性的用户数据输入 |
| FDP\_ITT.1 | 基本内部传送保护 |
| FDP\_RIP.1 | 子集残余信息保护 |
| FIA\_ATD.1 | 用户属性定义 |
| FIA\_UAU.1 | 鉴别定时 |
| FIA\_UID.1 | 标识定时 |
| FMT\_MOF.1 | 安全功能行为的管理 |
| FMT\_MSA.1 | 安全属性的管理 |
| FMT\_MSA.2 | 安全的安全属性 |
| FMT\_MSA.3 | 静态属性初始化 |
| FPT\_FLS.1 | 带保存安全状态的失败 |
| FPT\_ITT.1 | 内部安全功能数据传送的基本保护 |
| FPT\_PHP.3 | 物理攻击抵抗 |
| FPT\_RCV.4 | 功能恢复 |
| FPT\_RVM.1 | 安全策略的不可旁路性 |
| FPT\_SEP.1 | 安全功能域的隔离 |
| FPT\_FLT.2 | 受限容错 |

* + - 1. **FAU\_ARP.1 安全告警**

FAU\_ARP.1.1 当检测到潜在的安全侵害时，IC卡芯片安全功能将进行**[*赋值：最小扰乱行动表*]**。

* + - 1. **FAU\_SAA.1 潜在侵害分析**

FAU\_SAA.1.1 IC卡芯片安全功能应能用一系列的规则去监控审计事件，并根据这些规则指示出对IC卡芯片安全策略的潜在侵害。

FAU\_SAA.1.2 IC卡芯片安全功能用下列规则来监控审计事件：

a) 已知的用来指示潜在安全侵害的**[*赋值：已定义的可审计事件子集*]**的积累或组合；

b) **[*赋值：任何其他规则*]**。

* + - 1. **FCS\_COP.1 密码运算**

FCS\_COP.1.1 IC卡芯片安全功能将根据符合**[*赋值：标准列表*]**的密码算法**[*赋值：密码算法*]**和密钥长度**[*赋值：密钥长度*]**来执行**[*赋值：密码运算列表*]**。

* + - 1. **FDP\_ACC.1 子集访问控制**

FDP\_ACC.1.1 IC卡芯片安全功能应对**[*赋值：安全功能策略覆盖的主体列表、客体列表及其它之间的操作列表*]**执行**[*赋值：IC卡芯片访问控制安全功能策略*]**。

* + - 1. **FDP\_ACF.1 基于安全属性的访问控制**

FDP\_ACF.1.1 IC卡芯片安全功能应基于**[*赋值：安全属性命名的安全属性组*]**对客体执行**[*赋值：IC卡芯片访问控制安全功能策略*]**。

FDP\_ACF.1.2 IC卡芯片安全功能应执行**[*赋值：在受控主体和受控客体中，通过对受控客体采取受控操作来管理访问的规则*]**，以决定受控主体与受控客体间的操作是否被允许。

FDP\_ACF.1.3 IC卡芯片安全功能应基于**[*赋值：安全属性的授权主体访问客体的规则*]**授权主体访问客体。

FDP\_ACF.1.4 IC卡芯片应基于**[*赋值：安全属性明确拒绝主体访问客体的规则*]**明确拒绝主体对客体的访问。

* + - 1. **FDP\_ETC.1 不带安全属性的用户数据输出**

FDP\_ETC.1.1 IC卡芯片安全功能在安全功能策略控制下，输出用户数据到IC卡芯片安全控制范围之外时，应执行**[*选择：IC卡芯片访问控制策略，IC卡芯片信息流控制策略*]**。

FDP\_ETC.1.2 IC卡芯片安全功能应输出未关联安全属性的用户数据。

* + - 1. **FDP\_IFC.1 子集信息流控制**

FDP\_IFC.1.1 IC卡芯片安全功能应对包含在安全功能策略中的**[*赋值：主体列表、信息列表和导致受控信息流入流出受控主体的操作*]**执行**[*赋值：IC卡芯片信息流控制策略*]**。

* + - 1. **FDP\_IFF.1 简单安全属性**

FDP\_IFF.1.1 IC卡芯片安全功能应在安全属性**[*赋值：安全属性的最小数目和类型的基础上执行赋值：IC卡芯片信息流控制策略*]**。

FDP\_IFF.1.2 如果有下面的规则**[*赋值：对每一个操作，在主体和信息安全属性间必须有基于安全属性的关系*]**，IC卡芯片安全功能应允许受控主体和受控信息之间存在经由受控操作的信息流。

FDP\_IFF.1.3 IC卡芯片安全功能应执行**[*赋值：附加的信息流控制策略*]**。

FDP\_IFF.1.4 IC卡芯片安全功能应提供**[*赋值：附加的安全功能策略能力列表*]**。

FDP\_IFF.1.5 IC卡芯片安全功能应根据**[*赋值：基于安全属性，明确授权信息流的规则*]**明确授权信息流。

FDP\_IFF.1.6 IC卡芯片安全功能应根据**[*赋值：基于安全属性，明确拒绝信息流的规则*]**明确拒绝信息流。

* + - 1. **FDP\_ITC.1 不带安全属性的用户数据输入**

FDP\_ITC.1.1 IC卡芯片安全功能在安全功能策略控制下，从IC卡芯片安全控制范围之外输入用户数据时，应执行**[*赋值：IC卡芯片访问控制策略，IC卡芯片信息流控制策略*]**。

FDP\_ITC.1.2 IC卡芯片安全功能应略去任何与IC卡芯片安全控制范围之外输入的数据相关的安全属性。

FDP\_ITC.1.3 IC卡芯片安全功能在安全功能策略控制下，从安全控制范围之外输入数据时应执行**[*赋值：附加的输入控制规则*]**。

* + - 1. **FDP\_ITT.1 基本内部传送保护**

FDP\_ITT.1.1 在IC卡芯片的物理上分隔的部分间传递用户数据时，IC卡芯片安全功能应执行**[*选择：IC卡芯片访问控制策略，IC卡芯片信息流控制策略*]**，以防止泄露、篡改或丢失。

* + - 1. **FDP\_RIP.1 子集残余信息保护**

FDP\_RIP.1.1 IC卡芯片安全功能对下列客体**[*赋值：客体列表*][*选择：分配，释放资源*]**时，应确保资源中任何以前的信息内容不再可用。

* + - 1. **FIA\_ATD.1 用户属性定义**

FIA\_ATD.1.1 IC卡芯片安全功能应为每个用户保存**[*赋值：安全属性列表*]**。

* + - 1. **FIA\_UAU.1 鉴别定时**

FIA\_UAU.1.1 在用户被鉴别之前，IC卡芯片安全功能应允许IC卡芯片代表用户的**[*赋值：IC卡芯片安全功能促成的行动列表*]**被执行。

FIA\_UAU.1.2 在允许任何其他代表用户的IC卡芯片安全功能促成的行动执行前，IC卡芯片安全功能应要求该用户已被成功鉴别。

* + - 1. **FIA\_UID.1标识定时**

FIA\_UID.1.1 在用户被标识之前，IC卡芯片安全功能应允许IC卡芯片代表用户的**[*赋值：IC卡芯片安全功能促成的行动列表*]**被执行。

FIA\_UID.1.2 在允许任何其他代表用户的IC卡芯片安全功能促成的行动执行前，IC卡芯片安全功能应要求该用户已被成功标识。

* + - 1. **FMT\_MOF.1 安全功能行为的管理**

FMT\_MOF.1.1 IC卡芯片安全功能应仅限于**[*赋值：已识别授权角色*]**对功能**[*赋值：功能列表*]**具有**[*选择：确定其行为，禁止，允许，修改其行为*]**的能力：

1. 管理数据访问级别，该级别一旦确定，不能变更；
2. 在安全告警事件中要执行行为的管理；
3. 通过在规则集中增加、修改或删除规则，来维护违规分析规则；
4. 改变密钥属性行为的管理，密钥属性包括密钥类型，比如公钥、私钥、有效期和用途，比如数字签名、密钥加密、密钥协议、数据加密；
5. 在鉴别失败事件中要采取行为的管理；
6. 在用户成功被鉴别之前所能采取行为的管理；
7. 授权管理员如果能改变用户被识别之前所能采取的行为列表，应对授权管理员的此种行为进行管理；
8. 对撤销规则的管理；
9. 对重放中所采取行为的管理；
10. IC卡芯片自检发生**[*选择：初始化启动、定期间隔、其他特定条件*]**时的条件的管理；
11. ST中附件**[*赋值：安全功能列表的管理*]**。
    * + 1. **FMT\_MSA.1 安全属性的管理**

FMT\_MSA.1.1 IC卡芯片安全功能应执行**[*赋值：IC卡芯片访问控制策略和IC卡芯片信息流控制策略*]**，仅限于**[*赋值：已识别了的授权角色*]**对安全属性进行**[*选择：改变默认值、查询、修改、删除*][*赋值：其他操作*]**。

* + - 1. **FMT\_MSA.2 安全的安全属性**

FMT\_MSA.2.1 IC卡芯片安全功能应确保安全属性只接受安全的值。

* + - 1. **FMT\_MSA.3 静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1 IC卡芯片安全功能应执行**[*赋值：IC卡芯片访问控制策略和IC卡信息流控制策路*]**，以便为用于执行安全功能策略的安全属性提供**[*选择：受限的，许可的，其他特性*]**默认值。

FMT\_MSA.3.2 IC卡芯片安全功能应允许**[*赋值：已识别了的授权角色*]**为生成的客体或信息规定新的初始值以代替原来的默认值。

* + - 1. **FPT\_FLS.1带保存安全状态的失败**

FPT\_FLS.1.1 IC卡芯片安全功能在失败**[*赋值：安全功能的失败类型列表*]**发生时应保存一个安全状态。

* + - 1. **FPT\_ITT.1 内部安全功能数据传送的基本保护**

FDP\_ITT.1.1 IC卡芯片安全功能应保护IC卡芯片安全功能数据在IC卡芯片的分离部分传送时不被**[*选择：泄漏、篡改，丢失*]**。

* + - 1. **FPT\_PHP.3 物理攻击抵抗**

FPT\_PHP3.1 IC卡芯片安全功能应通过自动应答来抵抗对**[*赋值：IC卡芯片安全功能设备/元件列表*]**的**[*赋值：各种物理篡改*]**，以遵从IC卡芯片安全策略。

* + - 1. **FPT\_RCV.4 功能恢复**

FPT\_RCV.4.1 IC卡芯片应确保**[*赋值：涉及恢复、复位、掉电或撤销操作完成之前的情况的安全功能*]**有如下特性，即安全功能或者成功完成，或者出现指明的失败情况后，应恢复到一个安全状态。

* + - 1. **FPT\_RVM.1 安全策略的不可旁路性**

FPT\_RVM.1.1 IC卡芯片安全功能应确保在安全控制范围内的每一项功能被允许继续执行前，安全策略的执行功能应被成功激活。

* + - 1. **FPT\_SEP.1 安全功能域的隔离**

FPT\_SEP.1.1 在IC卡芯片安全功能执行时，应维持一个安全域，防止不可信主体的干扰和篡改。

FPT\_SEP.2.1 IC卡芯片安全功能应在安全控制范围内分离各主体的安全域。

* + - 1. **FRU\_FLT.2 受限容错**

FRU\_FLT.2.1 IC卡芯片安全功能应能确保当**[*赋值：故障类型列表发生*]**时，所有IC卡芯片能力均能运行。

* + 1. **扩展安全功能要求**

表6是本文件要求的扩展安全功能的汇总表。

表6 扩展的安全功能要求组件

| **安全功能组件** | **组件名称** |
| --- | --- |
| FAU\_SAS.1 | 审计存储 |
| FCS\_RNG.1 | 随机数生成 |

* + - 1. **FAU\_SAS.1 审计存储**

FAU\_SAS.1.1 IC卡芯片安全功能应提供具有存储**[*赋值：审计信息列表*]**能力的**[*赋值：主体列表*]**，及其被存储于**[*赋值：持续性存储器的类型*]**。

* + - 1. **FCS\_RNG.1 随机数生成**

FCS\_RNG.1.1 IC卡芯片安全功能应提供**[*选择：物理的、非物理真实的、决定性的或混合的*]**随机数发生器，以执行**[*赋值：安全能力列表*]**。

FCS\_RNG.1.2 IC卡芯片安全功能应提供随机数来满足**[*赋值：定义的质量要求*]**。

* 1. 卡管理安全功能要求
     1. **卡内容管理**

下载、安装以及删除应用的安全策略，修改卡内容操作的原则性要求，代码的正确接收和解释，新应用的特权；安全策略的另一个目标是确认卡管理员已经完成卡外实体的验证确保导入的代码是无害的，没有被修改。

* + - 1. **FDP\_UIT.1/CCM 数据交换的完整性**

FDP\_UIT.1.1/CCM TSF应执行安全信道信息流控制和安全域访问控制策略，以便能接收用户数据，并保护数据避免带来篡改、删除、插入、重发错误。

FDP\_UIT.1.2/CCM TSF应能判断用户数据的接收过程，是否发生了篡改、删除、插入、重发错误。

* + - 1. **FDP\_ROL.1/CCM 基本回退**

FDP\_ROL.1.1/CCM TSF应执行SD访问控制，以允许对客体可执行文件以及应用实例的安装操作进行回退。

FDP\_ROL.1.2/CCM TSF应允许在在以下边界限制范围内：直到可执行文件或应用实例已经被添加到Applet的注册项中为止的条件下进行回退操作。

*应用说明：*

*每当收到被破坏或者乱序的LOAD命令，不管被下载文件的长度如何，平台应当能够安全地终止新的可执行文件的下载操作。*

* + - 1. **FCS\_COP.1/DAP 密码操作**

FCS\_COP.1.1/DAP TSF应执行附加到可执行装入文件的DAP签名的验证，根据符合下述标准的特定的算法和密钥长度：

算法：

1. PKC Scheme: SHA-1 哈希和PKCS#1 RSA 签名
2. 或者 DES Scheme: Single DES plus final Triple DES MAC (Retail MAC)

密钥大小：

1. PKC Scheme: RSA 密钥的最小长度1024 bits
2. DES Scheme: DES 密钥的最小长度16 bytes

满足以下标准：

1. [GP]的Sections C.1.2 和 C.6
2. PKC Scheme: PKCS#1定义的SSA-PKCS1-v1\_5
3. DES Scheme: ISO 9797-1定义的Retail MAC
   * 1. **安全域**
        1. **FDP\_ACC.1/SD 子集访问控制**

FDP\_ACC.1.1/SD TSF应对以下主体、客体及SFP所涵盖主体和客体之间的操作列表执行安全域访问控制SFP

1. 主体: S.INSTALLER, S.ADEL, S.CAD以及S.SD
2. 客体: 委托令牌, DAP块以及下载文件
3. 操作: GlobalPlatform的卡内容管理APDU命令以及API方法
4. [***赋值：主体、客体及SFP所涵盖主体和客体之间的操作列表*]**.
   * + 1. **FDP\_ACF.1/SD基于安全属性的访问控制**

FDP\_ACF.1.1/SD TSF应对客体执行安全域访问控制SFP，基于以下安全属性：

主体：

1. S.INSTALLER, 在[PP-JCS]定义，由卡上GlobalPlatform环境(OPEN)所代表，卡生命周期状态属性
2. S.ADEL, 也在[PP-JCS]定义，由卡上GlobalPlatform环境(OPEN)所代表
3. S.SD,使用一组特权、生命周期状态以及安全通信的安全级，通过APDU或API接收卡管理命令
4. S.CAD, 在 [PP-JCS]定义, 通过S.SD和S.INSTALLER通信的卡外实体

客体：

1. 委托令牌，在委托管理操作的情况下，此属性存在或不存在；
2. DAP块，在应用下载的情况下，此属性存在或不存在；
3. 装入文件或可执行文件，在应用下载、安装、迁移或注册项更新的情况下，用打算的特权以及关联安全域的AID；
4. [***赋值：指定SFP控制下的主体和客体列表，以及每个对应的SFP相关安全属性或SFP相关属性的已命名组***]

FDP\_ACF.1.2/SD TSF应执行以下规则，已决定在受控主体与受控客体间的一个操作是否被允许：

由GlobalPlatform定义的运行时行为：

1. 下载
2. 安装
3. 迁移
4. 注册项更新
5. 内容删除

FDP\_AC F.1.3/SD TSF应基于以下附加规则：**[*赋值：基于安全属性，明确授权主体访问客体的一些规则*]**，明确授权主体访问客体；

FDP\_ACF.1.4/SD TSF应基于以下附加规则：**[*赋值：基于安全属性，明确拒绝主体访问客体的一些规则*]**，明确拒绝主体访问客体；GlobalPlatform定义的规则至少有一条没有符合。

* + - 1. **FMT\_MSA.1/SD 安全属性管理**

FMT\_MSA.1.1/SD TSF应执行安全域访问控制SFP，以仅限于安全域以及应用实例自身能够对安全属性：**[*赋值：安全属性列表*]**，进行修改。

* + - 1. **FMT\_MSA.3/SD 静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1/SD TSF应执行安全域访问控制SFP，以便为用于执行SFP的安全属性提供受限的默认值。

FMT\_MSA.3.2/SD TSF应当允许[赋值：已标识的授权用户]在创建客体或者信息时指定替换性的初始值以代替原来的默认值。

* + - 1. **FMT\_SMF.1/SD 管理功能规范**

FMT\_SMF.1.1/SD TSF应能够执行如下安全管理功能：

1. 当接收到DELETE命令时，从GP注册表删除指定的注册项
2. 当安装新应用实例时授予卡管理员指定的特权
3. 按照GP UICC配置指定的规则迁移应用实例或者整个卡的生命周期状态
   * + 1. **FMT\_SMR.1/SD安全角色**

FMT\_SMR.1.1/SD TSF应维护角色**[*赋值：授权的已识别角色*]**。

FMT\_SMR.1.2/SD TSF应能够把用户和角色关联。

* + 1. **安全信道 - 标识和鉴别**

关注打开安全信道前，主体可能完成的活动的要求。

* + - 1. **FIA\_UAU.4/SC一次性鉴别机制**

FIA\_UAU.4.1/SC TSF应防止用于打开一个安全通信信道的鉴别机制有关的鉴别数据的再次使用。

* + 1. **安全信道 - 信息流安全策略**
       1. **FTP\_ITC.1/SC TSF间可信信道**

FTP\_ITC.1.1/SC TSF应在它自己和一个远程可信IT产品之间提供一条通信信道,此信道在逻辑上与其他通信信道截然不同,其端点具有保证标识,并且能保护信道中的数据免遭修改或泄漏。

FTP\_ITC.1.2/SC TSF应允许其他可信IT产品经由可信信道发起通信

FTP\_ITC.1.3/SC TSF应经由可信信道发起通信，对于所有卡管理功能：

1. 下载
2. 安装
3. 迁移
4. 注册表更新
5. SD个人化
6. [***赋值:需要可信信道的功能列表***]
   * + 1. **FCO\_NRO.2/SC强制性原发证明**

FCO\_NRO.2.1/SC TSF在任何时候都应对所传送的应用包强制产生原发证据

FCO\_NRO.2.2/SC TSF应能将信息原发者的身份和证据适用的信息中包含的应用包关联。

FCO\_NRO.2.3/SC 给定**[*赋值：原发证据的限制*]**,TSF应能为原发者提供验证信息原发证据的能力。

* + - 1. **FDP\_IFC.2/SC完全信息流控制**

FDP\_IFC.2.1/SC TSF应对下述主体和信息及SFP所涵盖导致信息流入、流出主体的所有操作执行安全信道信息流控制SFP

1. 主体S.CAD和S.SD，涉及卡和CAD间通过可能不安全的通信信道的进行消息交换；
2. 这个策略控制的信息是卡内容管理命令，包括个人化命令，发送到卡的APDU以及相应的返回到CAD的应答；
3. [***赋值:主体列表和信息列表*]**

FDP\_IFC.2.2/SC TSF应确保导致TOE内任意信息流入、流出TOE内任意主体的所有操作都被一个信息流控制SFP涵盖。

* + - 1. **FDP\_IFF.1/SC 简单安全属性**

FDP\_IFF.1.1/SC TSF应当基于以下类型的主体和信息的安全属性执行安全信道协议信息流控制策略(SCP)。

1. 卡内主体和卡外主体交换的信息有一个安全属性，即MAC，确保消息的完整性以及信息起源；
2. 卡内主体和卡外主体由如下安全属性：
   1. 挑战是由主体生成的随机数用于标识当前会话；
   2. 密码是和当前智能卡会话相关的秘密，用于鉴别卡内主体和卡外主体；密码由卡和终端的挑战派生产生；
   3. 密钥组用于加密分散数据以便生成会话密钥，每组密钥包括安全信道加密密钥(S-ENC)、命令消息鉴别码密钥(C-MAC)以及数据加密密钥(DEK)；
   4. 静态密钥是一组密钥，每组密钥由密钥版本号标识；
   5. 会话密钥是一组密钥用于验证接受到的消息的来源以及完整性，解密它们的内容，包括如下密钥：
   * 命令消息鉴别码密钥(C-MAC 会话密钥);
   * 加密密钥(S-ENC会话密钥)
   * 数据加密密钥(DEK 会话密钥)
   1. 顺序计数器是附加每组密钥的一个计数器用于分散会话密钥；
   2. 初始级联向量用于计算消息的MAC值，它和当前会话以前的消息相关；
3. 除前面提到的安全属性外，ISD有一个额外的属性，即为卡通过安全信道接受的消息定义的命令安全级，可能的安全级有：NO-SEC (明文), C-AUTHENTICATED (命令的发行方鉴别), C-MAC (发行方鉴别和命令的完整性), C-DEC (发行方鉴别，命令的完整性和保密性)。
   * + 1. **FMT\_MSA.3/SC静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1/SC TSF应执行安全信道协议SCP信息流控制SFP，以便为用于执行SFP的安全属性提供受限的默认值。

FMT\_MSA.3.2/SC TSF应允许卡管理员在创建客体或者信息时指定替换性的初始值以代替原来的默认值。

*应用说明：*

*卡管理员可以为SCP策略的静态密钥属性指定替换性的默认值。*

* + - 1. **FMT\_SMR.1/CA安全角色**

FMT\_SMR.1.1/CA TSF应当维护卡管理员角色。

FMT\_SMR.1.2/CA TSF应当能够把用户和角色关联。

*应用说明：*

*安全域只是卡发行商卡内对等物，引入单独角色便于区分代表卡发行商的卡内应用以及卡管理员。*

* + - 1. **FIA\_AFL.1/SC鉴别失败处理**

FIA\_AFL.1.1/SC TSF应当检测何时发生，一次与卡管理命令来源的鉴别相关的未成功鉴别尝试。

FIA\_AFL.1.2/SC 当达到或超过所定义的未成功鉴别尝试次数时，TSF应采取关闭和外部用户的安全信道。

* + 1. **安全信道 - 密码操作**

通过安全信道接收到的卡管理命令的来源、完整性以及保密性的验证方面的密码要求。

* + - 1. **FCS\_COP.1/SC\_02\_CBC 密码操作**

FCS\_COP.1.1/SC\_02-CBC TSF应根据符合标准FIPS PUB 46-3, ANSI X9.52 以及 ISO 10116的特定的CBC模式Triple DES算法和密钥长度112位来执行会话密钥的导出以及通过GlobalPlatform的安全信道交换的消息的数据字段的解密。

* + - 1. **FCS\_COP.1/SC\_02-ECB 密码操作**

FCS\_COP.1.1/SC\_02/ECB TSF应根据符合标准FIPS PUB 46-3, ANSI X9.52 以及 ISO 10116的特定的ECB模式Triple DES算法和密钥长度112位来执行密钥的加解密以及DES密钥校验和的生成。

* + - 1. **FCS\_COP.1/SC\_02 密码操作**

FCS\_COP.1.1/SC\_02 TSF应根据符合标准FIPS PUB 46-3以及 ISO 9797-1的特定的Triple DES算法和密钥长度16字节来执行鉴别密码的生成、验证以及通过安全信道交换的消息的MAC码验证。

* + - 1. **FCS\_COP.1/SC\_02-ICV 密码操作**

FCS\_COP.1.1/SC\_02-ICV TSF应根据符合标准FIPS PUB 46-2的特定的ECB模式DES算法和密钥长度56位来执行消息完整性ICV的加密和解密。

* + - 1. **FCS\_COP.1/SC\_02-FINAL 密码操作**

FCS\_COP.1.1/SC\_02-FINAL TSF应根据符合标准FIPS PUB 46-3, ISO 9797-1的特定的Single DES plus final Triple DES算法和密钥长度16字节来执行通过安全信道交换的消息的MAC码验证。

* + 1. **安全信道 - 密钥装载服务**

安装或者替换用于实现安全信道的静态密钥的要求，主要关注安全域的PUT KEY命令的处理

* + - 1. **FCS\_CKM.3/SC-KL 密钥访问**

FCS\_CKM.3.1/SC-KL TSF应当按照GP规范指定的密码访问方法(PUT KEY或者STORE DATA命令)完成安全域密钥的安装以及下载操作

* + - 1. **FPT\_TDC.1/SC-KL TSF间基本TSF数据一致性**

FPT\_TDC.1.1/SC-KL 当TSF与其他可信IT产品共享TSF数据时，TSF应提供对安全域密钥进行一致性解释的能力。

FPT\_TDC.1.2/SC-KL 当解释来自其他可行IT产品的TSF数据时，TSF应使用如下规则：

1. 应当使用安全信道加密会话密钥解密收到的命令的数据字段；
2. 设置之前，应当使用数据加解会话密钥解密导入的DES密钥值；
   * + 1. **FDP\_ITC.1/SC-KL不带安全属性的用户数据输入**

FDP\_ITC.1.1/SC-KL 在SFP控制下从TSC之外输入用户数据时，TSF应执行安全信道协议(SCP)

FDP\_ITC.1.2/SC-KL 从TSC外部输入用户数据时，TSF应略去任何与用户数据相关的安全属性；

FDP\_ITC.1.3/SC-KL 在SFP控制下从TSC之外输入用户数据时，TSF应执行下面规则：如果输入的数据是安全域的密钥组时，那么：

1. 如果命令指定密钥组替换，指定密钥组必须在卡内存在，命令提供的密钥和卡内要替换的密钥要有相同的密钥组件个数，且每个组件要有相同的类型和长度；
2. 导入密钥的类型应当被GP配置所支持；
3. 命令的数据字段应当使用数据加密密钥解密；
4. 如果指定的密钥是DES密钥，附加的校验和应当是正确的；
   * 1. **安全信道 - 密钥生成**

用于建立安全信道的会话密钥的生成以及分发的要求。

* + - 1. **FMT\_MSA.2/SC-KEYS安全的安全属性**

FMT\_MSA.2.1/SC-KEYS TSF应确保安全属性只接受安全的值。

*应用说明：*

*使用密钥之前，平台应当检测要完成的密钥操作符合其安全属性，如长度、关联的算法(DES、RSA等)以及密钥的类型(公开的、秘密的)。*

* + 1. **安全信道 - 密钥销毁服务**

当删除用于卡管理的密钥时要满足的要求。

* + 1. **全局卡持有者核对方法**

卡持有者核对方法的安全要求，该策略控制已安装应用通过GP API对 CVM的内部数据结构的修改。

* + - 1. **FIA\_AFL.1/CVM鉴别失败处理**

FIA\_AFL.1.1/CVM TSF应当检测何时发生，管理员可配置的1到255范围内一个正整数次与卡持有者鉴别相关的不成功尝试鉴别尝试。

FIA\_AFL.1.2/CVM 当达到或超过所定义的未成功鉴别尝试次数时，TSF应采取临时锁定卡持有者鉴别服务，直到特权用户进行了成功解锁。

*应用说明：*

*应用实例创建的PIN服务保存锁定状态，直到拥有PIN对象的Applet通过Java卡API复位它的状态。*

* 1. 运行环境安全功能要求

有关执行Applet的运行环境的安全功能要求，收集的要求分为以下几类：

1. 核心要求，对应[PP-JCS]指定CoreG组要求；
2. 操作系统要求，对应[PP-JCS]的安全的卡平台组的子集的要求。
   * 1. **防火墙**
        1. **FDP\_ACC.2 完全访问控制**

FDP\_ACC.2.1/FIREWALL TSF应对S.PACKAGE, S.JCRE, O.JAVAOBJECT及SFP所涵盖主体和客体之间得所有操作执行防火墙访问控制SFP。

表7是FDP\_ACC.2的主体、客体描述，表7是FDP\_ACC.2的操作。

表7 FDP\_ACC.2.1/FIREWALL的主体和客体

|  |  |
| --- | --- |
| **主体/客体** | **描述** |
| S.PACKAGE | 任何包，防火墙策略的安全单元。 |
| S.JCRE | JCRE，管理Applet的选择和取消选择，发送和接收APDU，这个主体是唯一的。 |
| O.JAVAOBJECT | 任何对象，密钥、PIN以及Applet实例都是特定对象。 |

表8 FDP\_ACC.2.1/FIREWALL的操作

|  |  |
| --- | --- |
| **操作** | **描述** |
| OP.ARRAY\_ACCESS(OB.JAVAOBJECT, field ) | 读写数组的组件 |
| OP.INSTANCE\_FIELD(OB.JAVAOBJECT, field) | 读写类实例的字段 |
| OP.INVK\_VIRTUAL(OB.JAVAOBJECT, method, arg1 ,…) | 调用类实例或者数组对象的虚方法 |
| OP.INVK\_INTERFACE(OB.JAVAOBJECT,  method, arg1 ,…) | 调用接口方法 |
| OP.THROW(OB.JAVAOBJECT) | 抛出例外对象 |
| OP.TYPE\_ACCESS(OB.JAVAOBJECT, class) | 调用对象的checkcast和instanceof方法 |

表8（续）

|  |  |
| --- | --- |
| **操作** | **描述** |
| OP.JAVA(…) | 代表以下操作之一：  OP.ARRAY\_ACCESS、OP.INSTANCE\_FIELD、OP.INVK\_VIRTUAL、OP.INVK\_INTERFACE、OP.THROW、OP.TYPE\_ACCESS |
|  |  |
| OP.CREATE( Sharing, LifeTime ) | 创建对象(new或者makeTransient) |

FDP\_ACC.2.2/FIREWALL TSF应确保TSC内的任何主体和客体之间的所有操作都被一个访问控制SFP涵盖。

* + - 1. **FDP\_ACF.1基于安全属性的访问控制**

FDP\_ACF.1.1/FIREWALL TSF应对客体执行防火墙访问控制SFP，基于以下安全属性：

表9是FDP\_ACF.1的安全属性，表10是安全属性的取值范围。

表9 SFP对应的安全属性

|  |  |
| --- | --- |
| **主体/客体** | **安全属性** |
| S.PACKAGE | LC Selection Status |
| S.JCVM | Active Applets，Currently Active Context |
| S.JCRE | Selected Applet Context |
| O.JAVAOBJECT | Sharing，Context，LifeTime |

表10 每个安全属性的可能值

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **描述** |
| Context | Package AID或者“JCRE“ |
| Sharing | Standard, SIO, JCRE entry point 或者global array |
| LifeTime | CLEAR\_ON\_DESELECT 或者 PERSISTENT |
| Currently Active Context | Package AID 或者 “JCRE” |
| Selected Applet Context | Package AID 或者 “None” |
| Active Applets | 活动Applet的AID，一个活动Applet是在至少一个逻辑信道被选择的Applet |
| LC Selection Status | Multiselectable,Non- multiselectable或者”None” |

FDP\_ACF.1.2/FIREWALL TSF应执行以下规则，以决定在受控主体与受控客体间的一个操作是否被允许：

R.JAVA.1: S.PACKAGE 可以自由地对Sharing属性有值"JCRE entry point"或者"global array"的客体O.JAVAOBJECT执行OP.ARRAY\_ACCESS、OP.INSTANCE\_FIELD、OP.INVK\_VIRTUAL、 OP.INVK\_INTERFACE、 OP.THROW或者OP.TYPE\_ACCESS操作。

R.JAVA.2 S.PACKAGE可以自由地对任何Sharing属性有值"Standard"，Lifetime属性有值"PERSISTENT"的O.JAVAOBJECT，完成OP.ARRAY\_ACCESS、OP.INSTANCE\_FIELD、 OP.INVK\_VIRTUAL、OP.INVK\_INTERFACE 或者OP.THROW操作，仅当客体O.JAVAOBJECT的上下文属性和活动上下文有相同的值。

R.JAVA.3S.PACKAGE可以对Sharing属性有值"SIO"的客体O.JAVAOBJECT进行OP.TYPE\_ACCESS操作,仅当客体O.JAVAOBJECT被转换为(checkcast)或者验证是(instanceof)一个共享接口的实例。

R.JAVA.4S.PACKAGE可以对Sharing属性有值"SIO"，Context属性有值"Package AID"的客体O.JAVAOBJECT进行OP.INVK\_INTERFACE操作,仅当调用的接口方法扩展至Shareable接口，并且适用下列条件之一：

AID是"Package AID"的包的Selection Status属性是"Multiselectable"；

AID是"Package AID"的包的Selection Status属性是"Non-multiselectable"，并且要么"Package AID"是当前选择的Applet，要么"Package AID"没有在Active Applets属性中出现。

R.JAVA.5主体S.PACKAGE 可以执行OP.CREATE操作，仅当Sharing 参数的值是"Standard".

FDP\_ACF.1.3/FIREWALL TSF应基于以下附加规则，明确授权主体访问客体

1. 主体S.JCRE可以自由地完成OP.JAVA(…)和OP.CREATE操作, FDP\_ACF.1.4/FIREWALL给定的要求例外，假如它是当前活动上下文
2. 主体S.JCVM提供一个应用执行本地代码的唯一方法调用Java卡的API方法(通过OP.INVK\_INTERFACE or OP.INVK\_VIRTUAL).

FDP\_ACF.1.4/FIREWALL TSF应基于以下规则，明确地拒绝主体访问客体

1. 任何主体对一个LifeTime属性有值“CLEAR\_ON\_DESELECT”的客体O.JAVAOBJECT进行OP.JAVA操作，如果O.JAVAOBJECT的上下文属性不同于选择的Applet上下文
2. 任何主体使用“CLEAR\_ON\_DESELECT” LifeTime参数进行OP.CREATE操作，如果活动上下文不同于选择的Applet上下文
   * + 1. **FDP\_IFC.1 子集信息流控制**

FDP\_IFC.1.1/JCVM TSF应对以下主体、信息以及操作

主体：S.LOCAL, S.MEMBER

信息：I.DATA

操作：OP.PUT(S1,S2,I)

执行JCVM信息流控制SFP。

表11是FDP\_IFC.1的消息描述，表12是FDP\_IFC.1的操作描述。

表11 主体消息描述

| **主体/消息** | **描述** |
| --- | --- |
| S.LOCAL | JCVM栈帧的操作数栈或者包含一个对象和数组引用JCVM栈帧的局部变量 |
| S.MEMBER | 任何对象的字段、静态字段或数组位置 |
| I.DATA | JCVM引用数据，临时JCRE入口点对象以及全局数组的对象引用地址 |

表12 FDP\_IFC.1操作描述

|  |  |
| --- | --- |
| **操作** | **描述** |
| OP.PUT(S1, S2, I) | 从S1传输一条信息I到S2 |

* + - 1. **FDP\_IFF.1 简单安全属性**

FDP\_IFF.1.1/JCVM TSF应基于下列类型主体和信息的安全属性：当前活动上下文，执行JCVM信息流控制SFP。

FDP\_IFF.1.2/JCVM 如果支持下列规则：

1. 操作OP.PUT(S1, S.MEMBER , I.DATA)被允许，当且仅当活动上下文是“JCRE”，
2. 其他OP.PUT操作和上下文的值无关

TSF应允许信息在受控主体和受控信息之间经由受控操作流动。

FDP\_IFF.1.3/JCVM TSF应执行**[*赋值：附加的信息流控制SFP*]**。

FDP\_IFF.1.4/JCVM TSF应提供下列**[*赋值：附加的SFP能力列表*]**。

FDP\_IFF.1.5/JCVM TSF应根据下列规则：**[*赋值：基于安全属性，明确批准信息流的规则*]**明确批准一个信息流。

FDP\_IFF.1.6/JCVM TSF应根据下列规则：**[*赋值：基于安全属性，明确拒绝信息流的规则*]**明确拒绝一个信息流。

* + - 1. **FDP\_RIP.1 子集残余信息保护**

FDP\_RIP.1.1/OBJECTS TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在分配资源到下列客体类实例或数组时不再可用。

* + - 1. **FMT\_MSA.1 安全属性管理**

FMT\_MSA.1.1/JCRE TSF应执行FIREWALL访问控制SFP，以仅限于JCRE能够对安全属性：选择的Applet上下文，进行修改。

FMT\_MSA.1.1/JCVM TSF应执行FIREWALL访问控制SFP以及JCVM信息流控制SFP，以仅限于JCVM(S.JCVM)能够对安全属性：当前活动上下文以及活动Applets，进行修改。

* + - 1. **FMT\_MSA.2/FIREWALL\_JCVM安全的安全属性**

FMT\_MSA.2.1/FIREWALL\_JCVM TSF应确保FIREWALL访问控制SFP以及JCVM信息流控制SFP定义的所有安全属性只接受安全的值。

* + - 1. **FMT\_MSA.3/FIREWALL静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1/ FIREWALL TSF应执行FIREWALL访问控制SFP，以便为用于执行SFP的安全属性提供受限的默认值。

FMT\_MSA.3.2/FIREWALL TSF应不允许任何角色在创建客体或者信息时指定替换性的初始值以代替原来的默认值。

* + - 1. **FMT\_MSA.3/JCVM静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1/JCVM TSF应执行JCVM信息流控制SFP，以便为用于执行SFP的安全属性提供受限的默认值。

FMT\_MSA.3.2/JCVM TSF应不允许任何角色在创建客体或者信息时指定替换性的初始值以代替原来的默认值。

* + - 1. **FMT\_SMF.1 管理功能规范**

FMT\_SMF.1.1 TSF应能够执行如下安全管理功能：

修改当前活动上下文、选择的Applet上下文以及活动的Applet。

* + - 1. **FMT\_SMR.1/JCRE安全角色**

FMT\_SMR.1.1/JCRE TSF应维护以下角色：

1. Java Card RE (JCRE)
2. Java Card VM (JCVM)

FMT\_SMR.1.2/JCRE TSF应能够把用户和角色关联起来。

* + 1. **应用编程接口 - 应用密码服务**

下面要求描述Java卡 API提供的密码服务

* + - 1. **FCS\_COP.1/APP-RSA 密码操作**

FCS\_COP.1.1/APP-RSA TSF应当完成对应用实例数据的签名生成、签名验证、加密以及解密，使用指定的密码算法(RSA)以及密钥大小(32位的倍数，从1024位到2048位)符合PKCS#1.5规范要求。

* + - 1. **FCS\_RND.1/APP 随机数的质量度量**

FCS\_RND.1.1/APP TSF应当提供符合[AIS31]指定的标准级要求的生成随机数的机制。

* + - 1. **FIA\_AFL.1/KEYS 鉴别失败处理**

FIA\_AFL.1.1/KEYS TSF应当检测何时发生，管理员可配置的1到255范围内一个正整数次与给定密钥关联的签名验证相关的不成功尝试鉴别尝试。

FIA\_AFL.1.2/KEYS 当达到或超过所定义的未成功鉴别尝试次数时，TSF应当用管理员设置的因子乘以下一个签名验证操作的响应时间。

*应用说明：*

*这个机制目的是阻止暴力攻击，卡初始化阶段可以被激活，一旦激活适用卡提供的所有的签名验证服务，包括Applet通过Java卡API创建的这些服务。*

* + 1. **应用编程接口 - 密钥生成**

TOE应当指出不同类型的密钥卡内生成。

* + - 1. **FCS\_CKM.1/APP-RSA 密钥生成**

FCS\_CKM.1.1/APP-RSA TSF应根据符合下列标准[信息删除]的一个特定的密钥生成算法[信息删除] 和规定的密钥长度(1024到2048位)来生成密钥。

*应用说明：*

*IEEE P1363-2000标准的附录A(数论背景)指定米勒-罗宾的测试应当用于确定是否随机数生成器产生的密钥部件是素数，具有任意小的错误概率。对于指定的长度，生成的密钥应是RSA-CRT格式。*

* + - 1. **FCS\_CKM.1/APP-EC 密钥生成**

FCS\_CKM.1.1/APP-EC TSF应根据符合下列标准[ISO/IEC 15946-1, ISO/IEC 15946-3]的一个特定的密钥生成算法[符合一个给定的EC域和曲线的椭圆曲线私钥] 和规定的密钥长度(160, 192, 224 或 256 位)来生成密钥。

* + - 1. **FCS\_CKM.1/APP-DH密钥生成**

FCS\_CKM.1.1/APP-DH TSF应根据符合下列标准[PKCS#3]的一个特定的密钥生成算法[使用随机数生成Diffie-Hellman密钥，根据给定域完成模幂运算] 和规定的密钥长度(1024到2048位)来生成密钥。

* + 1. **应用编程接口 - 残留信息保护**

下列要求涉及可以留在Java Card对象的敏感残留信息的保护。

* + - 1. **FDP\_RIP.1 子集残余信息保护**

FDP\_RIP.1.1/APDU TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在分配资源到下列客体：APDU缓冲区。

FDP\_RIP.1.1/bArray TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在分配资源到下列客体：bArray。

FDP\_RIP.1.1/TRANSIENT TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在分配资源到下列客体：任何transient对象。

FDP\_RIP.1.1/ABORT TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在释放资源自下列客体：一个中止的事务期间创建的一个对象实例的任何引用。

FDP\_RIP.1.1/KEYS TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在释放资源自下列客体：用于密码计算的缓冲区(D.CRYPTO) 。

* + - 1. **FDP\_ROL.1 基本回退**

FDP\_ROL.1.1/FIREWALL TSF应执行FIREWALL访问控制SFP以及JCVM 信息流控制SFP，以允许对客体O.JAVAOBJECTs的OP.JAVA, OP.CREATE操作进行回退。

FDP\_ROL.1.2/FIREWALL TSF应允许在select() , deselect() , process() or install()调用范围内，尽管有[JCRE222], §7.7给定的限制，并且位于提交能力的界限之内，进行回退操作。

* + 1. **卡安全管理**

以下要求和整张卡的安全性相关，对照前面的安全要求，只是单独对运行时环境的功能进行些限制。比如，由虚拟机检测到的一个潜在的安全违反可能需要的反应，不仅涉及虚拟机，而且请求的适当的有能力的安全模块阻止卡执行该操作。

* + - 1. **FAU\_ARP.1安全告警**

FAU\_ARP.1.1 当检测到潜在的安全侵害时，TSF应进行以下动作之一：

1. TSF应进行抛出例外
2. 锁定卡会话
3. 初始化Java卡系统以及它的数据
4. [***赋值：其他动作列表*]**

*应用说明：*

*潜在的安全侵害细化下列事件之一*

1. *CAP 文件不一致*
2. 字节*码的操作数类型错误*
3. Applet*生命周期不一致*
4. *卡拔出(突然从CAD移出CAD)以及电源失效*
5. *意外的上下文事务的中止*
6. *防火墙或者JCVM SFP的违反*
7. *资源不可用*
8. *数组上溢*
9. *与Applet失败相关的其他运行时错误(如未捕获的例外)*

*这个要求适用于整个TOE，应由基本的OS的破坏性活动完成。*

* + - 1. **FDP\_SDI.2 存储数据完整性监视和反应**

FDP\_SDI.2.1 TSF应基于下列属性：**[*赋值：用户数据属性*]**对所有的客体，监视存储在TOE内的用户数据是否存在**[*赋值：完整性错误*]**。

FDP\_SDI.2.2 检测到完整性错误时，TSF应**[*赋值：采取的动作*]**。

* + - 1. **FPT\_TDC.1 TSF间基本的TSF数据一致性**

FPT\_TDC.1.1 当TSF与其他可信IT产品共享TSF数据时，TSF应提供对CAP文件(在卡管理器和TOE间共享)、字节码以及它的数据参数(与Applet和API包共享)进行一致性解释的能力。

FPT\_TDC.1.2 当解释来自其他可行IT产品的TSF数据时，TSF应使用如下规则：

1. [JCVM222] 规范;
2. 引用输出文件;
3. ISO 7816-6 规则;
4. EMV 规范
   * + 1. **FPT\_FLS.1 失效即保存安全状态**

FPT\_FLS.1.1 TSF在下列失效发生时应保持一种安全状态：和FAU\_ARP.1描述的安全违反相关的失效。

* + - 1. **FPR\_UNO.1不可观察性**

FPR\_UNO.1.1 TSF应确保S.Package不能观察由[其他S.Package]对[Key值/PIN值]进行的[密码计算/比较]操作。

* + 1. **AID 管理**
       1. **FMT\_MTD.1/AIDTSF数据的管理**

FMT\_MTD.1.1/AID TSF应仅限于JCRE能够对注册的Applet的AID进行修改操作。

* + - 1. **FMT\_MTD.3/AID 安全的TSF数据**

FMT\_MTD.3.1/AID TSF应确保注册的Applet的AID只接受安全的值。

* + - 1. **FIA\_ATD.1/AID用户属性定义**

FIA\_ATD.1.1/AID TSF应维护属于单个用户的下列安全属性列表：

1. 每个包的AID
2. Applet的版本号，
3. 每个注册的Applet的AID，
4. Applet选择状态
   * + 1. **FIA\_UID.2/AID任何动作前的用户标识**

FIA\_UID.2.1/AID 在允许执行代表该用户的任何其他TSF介导动作之前，TSF应要求每个用户识别它自己。

* + - 1. **FIA\_USB.1/AID用户主体绑定**

FIA\_USB.1.1/AID TSF应将适当的用户安全属性与代表用户活动的主体相关联。

* + 1. **Applet安装**
       1. **FDP\_ITC.2/Installer 带有安全属性的用户数据输入**

FDP\_ITC.2.1/Installer 在SFP控制下从TOE外部输入用户数据时，TSF应执行包装载信息流控制SFP。

FDP\_ITC.2.2/Installer TSF应使用与所输入数据相关的安全属性。

FDP\_ITC.2.3/Installer TSF应确保所使用的协议在安全属性和接收的用户数据之间提供了明确的关联。

FDP\_ITC.2.4/Installer TSF应确保对所输入用户数据的安全属性的解释与用户数据源的解释是一样的。

FDP\_ITC.2.5/Installer 在SFP控制下从TOE外部输入用户数据时，TSF应执行下述规则：

包装载被容许，仅当，对每个依赖包，其AID属性等于驻留包AID属性，依赖包的版本小于或等于驻留包的版本。

* + - 1. **FMT\_SMR.1/Installer安全角色**

FMT\_SMR.1.1/Installer TSF应维护角色: Installer。

FMT\_SMR.1.2/Installer TSF应能把角色和用户关联。

* + - 1. **FPT\_FLS.1/Installer失效即保持安全状态**

FPT\_FLS.1.1/Installer TSF在下列失效发生时应保持一种安全状态：

安全域未能按[JCRE222], Section11.3.4描述装载一个可执行文件/安装一个应用实例。

* + - 1. **FPT\_RCV.3/Installer无过度损失的自动恢复**

FPT\_RCV.3.1/Installer 当不能从失效或服务中断自动恢复时，TSF应进入一种维护模式，该模式提供将TOE返回到一个安全状态的能力。

FPT\_RCV.3.2/Installer 可执行下载文件安装处理的失败，可执行下载文件传输到卡的过程中检测到完整性可能损失，可执行装入文件和卡内已安装的可执行装入文件链接过程中发生的任何致命错误，TSF应当确保通过自动化过程使TOE返回到安全一个安全状态。

FPT\_RCV.3.3/Installer TSF提供的从失效或服务中断状态恢复的功能，应确保在所损失的TSC内TSF数据或客体不超出正在安装的可执行文件的损失情况下，恢复到安全初始状态。

FPT\_RCV.3.4/Installer TSF应提供确定客体能否被恢复的能力。

* + 1. **Applet删除**

本节描述删除可执行文件（ELF）和Applet实例的安全功能要求。

* + - 1. **FDP\_ACC.2/ADEL完全访问控制**

FDP\_ACC.2.1/ADEL TSF应对S.ADEL,O.JAVAOBJECT, O.APPLET和O.CODE\_PKG及SFP所涵盖主体和客体之间得所有操作执行ADEL访问控制SFP。

S.ADEL，Applet删除管理器，可以是一个Applet，但它的角色从安全观点看要求特定的处理，这个主体是唯一的。

O.CODE\_PKG，包的代码,包括所有的链接信息，对于Java卡平台，包是安装单元。

O.APPLET，任何已安装的Applet,它的代码和数据。

O.JAVAOBJECT ，Java类实例或数组。

**操作：**

OP.DELETE\_APPLET(O.APPLET,…) 逻辑上或物理上删除一个已安装的Applet和它的对象。OP.DELETE\_PCKG(O.CODE\_PKG,…) 逻辑上或物理上删除一个包。

OP.DELETE\_PCKG\_APPLET(O.CODE\_PKG,…) 逻辑上或物理上删除一个包以及它的已安装的Applet。

FDP\_ACC.2.2/ADEL TSF应确保TSC内的任何主体和客体之间得所有操作都被一个访问控制SFP涵盖

* + - 1. **FDP\_ACF.1/ADEL基于安全属性的访问控制**

FDP\_ACF.1.1/ADEL TSF应基于以下信息对客体执行ADEL访问控制SFP：

1. 涵盖的主体或客体的安全属性，
2. 卡内已注册的Applet实例的AID列表
3. ResidentPackages属性日志卡内已下载包的AID列表
4. ActiveApplets属性，活动Applet的AID列表

FDP\_ACF.1.2/ADEL TSF应执行以下规则，已决定在受控主体与受控客体间的一个操作是否被ADEL SFP允许：

**R.JAVA14** Applet实例删除，S.ADEL可以对O.APPLET执行OP.DELETE\_APPLET操作，仅当

1. S.ADEL被当前选择，
2. O.APPLET被取消选择，
3. 没有O.APPLET拥有的O.JAVAOBJECT，这些O.JAVAOBJECT或者从一个不同于O.APPLET可达或者O.JAVAOBJECT从包P可达，或者O.JAVAOBJECT是远程可达

**R.JAVA.15** 多重Applet实例删除，S.ADEL可以对多个O.APPLET执行OP.DELETE\_APPLET操作，仅当

1. S.ADEL被当前选择，
2. 每个O.APPLET被取消选择，
3. 没有任何要被删除O.APPLET拥有的这些O.JAVAOBJECT，或者从一个不同于O.APPLET可达或者O.JAVAOBJECT从包P可达，或者O.JAVAOBJECT是远程可达

**R.JAVA. 16** Applet/库包删除，S.ADEL可以对O.CODE\_PCKG执行OP.DELETE\_PCKG操作，仅当

1. S.ADEL被当前选择，
2. 没有从不同于O.CODE\_PCKG的包可达，且属于O.CODE\_PCKG包中的类的一个实例的O.JAVAOBJECT在卡内存在
3. 卡上没有包依赖O.CODE\_PCKG

**R.JAVA.17** Applet包以及包含的实例删除

S.ADEL可以对O.CODE\_PCKG执行OP.DELETE\_PCKG\_APPLET操作，仅当

1. S.ADEL被当前选择，
2. 没有从不同于O.CODE\_PCKG的包可达，且属于O.CODE\_PCKG包中的类的一个实例的O.JAVAOBJECT在卡内存在，
3. 卡上没有包依赖O.CODE\_PCKG，
4. 要被删除的每个O.APPLET保持(i)O.APPLET取消选择，(ii)没有O.APPLET拥有这些O.JAVAOBJECT，要么从未删除的Applet实例可达，要么从未删除的包可达；

FDP\_ACF.1.3/ADEL TSF应基于以下附加规则，明确授权主体访问客体，无

FDP\_ACF.1.4/ADEL TSF应明确地拒绝任何主体访问，除S.ADEL对O.CODE\_PKG 或者 O.APPLET的访问，为从卡内删除它的目的。

* + - 1. **FMT\_MSA.1/ADEL安全属性管理**

FMT\_MSA.1.1/ADEL TSF应执行ADEL访问控制SFP，以仅限于JCRE能够对安全属性：活动Applet安全属性，进行修改。

* + - 1. **FMT\_MSA.3/ADEL静态属性初始化**

FMT\_MSA.3.1/ADEL TSF应执行ADEL访问控制SFP，以便为用于执行SFP的安全属性提供受限的默认值。

FMT\_MSA.3.2/ADEL TSF应允许下列角色在创建客体或者信息时指定替换性的初始值以代替原来的默认值：无。

* + - 1. **FMT\_SMR.1/ADEL安全角色**

FMT\_SMR.1.1/ADEL TSF应当维护角色: Applet删除管理器。

FMT\_SMR.1.2/ADEL TSF应当能够把用户和角色关联。

* + - 1. **FDP\_RIP.1/ADEL子集残留信息保护**

FDP\_RIP.1.1/ADEL TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在释放资源自下列客体：

当DP\_ACC.2.1/ADEL描述的删除之一被执行时，Applet实例和/或者包。

* + - 1. **FPT\_FLS.1/ADEL 失效即保持安全状态**

FPT\_FLS.1.1/ADEL TSF在下列失效发生时应保持一种安全状态：

Applet删除管理器未能按[JCRE22], §11.3. 4描述删除一个包/Applet。

* + 1. **垃圾回收**

本组的要求涉及按需垃圾收集不可达的对象，Java卡的2.2.x的版本中引入的机制，它们对应的ODEL组要求[PP-JCS]。

* + - 1. **FDP\_RIP.1/ODEL子集残留信息保护**

FDP\_RIP.1.1/ODEL TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在释放资源自下列客体：Applet实例上下文拥有的对象，该实例触发方法 Javacard.framework.JCSystem.requestObjectDeletion()的执行。

* + - 1. **FPT\_FLS.1/ODEL 失效即保持安全状态**

FPT\_FLS.1.1/ODEL TSF在下列失效发生时应保持一种安全状态：

对象删除功能未能删除请求这个方法执行的Applet所拥有的所有引用的对象。

* 1. 平台安全功能要求
     1. **操作系统**
        1. **FPT\_RCV.3/SCP无过度损失的自动恢复**

FPT\_RCV.3.1/SCP 当不能检从检测出的D\_APP\_CODE、D.APP\_I\_DATAD、PIND.APP\_KEYs完整性错误自动恢复时，TSF应进入一种维护模式，该模式提供将TOE返回到一个安全状态的能力。

FPT\_RCV.3.2/SCP 对电源失效，TSF应确保通过自动化过程是TOE返回到一个安全状态。

FPT\_RCV.3.3/SCP TSF提供的从失效或服务中断状态恢复的功能，应确保在所损失的TSF控制下的TSF数据或客体不超出下述情况下，恢复到安全初始状态；

1. 事务内Java卡的静态字段、实例字段以及数组成员的内容；
2. 事务内分配的Java卡对象；
3. Java卡临时对象的内容；
4. 当失效发生时任何可能的可执行装入文件。

FPT\_RCV.3.4/SCP TSF应提供确定客体能否被恢复的能力。

* + - 1. **FPT\_RCV.4/SCP功能恢复**

FPT\_RCV.4.1/SCP TSF应确保读写静态以及对象字段由于掉电中断，有如下特性，即SF或者成功完成，或者针对指明的失效情景恢复到一个前后一致的且安全的状态。

*应用说明：*

*这个要求来自Java卡平台的要求，但显然地被智能卡底层机制的实现所支持。*

* + 1. **安全集成电路芯片**
       1. **FRU\_FLT.1/SCP降级容错**

FRU\_FLT.1.1/IC TSF应确保当以下失效：[赋值：失效类型类表]发生时，[赋值：TOE能力列表]能正常发挥

*应用说明：*

*这个要求应当被用于指定SCP的支持Java卡系统/卡管理器能力列表，在提到失效(EEPROM不可使用、EEPROM缺少、随机数发生器失效等)发生时任然能运转，一旦失效发生最小的功能允许复位/沉默/阻塞卡。*

* + - 1. **FRU\_FLT.2/IC受限容错**

FRU\_FLT.2.1/IC TSF应确保当以下失效：暴露到FPT\_FLS.1/IC要求没有被检测出的条件发生时,所有TOE能力均能正常发挥。

* + - 1. **FPT\_FLS.1/IC失效即保持安全状态**

FPT\_FLS.1.1/IC TSF在下列失效发生时应保持一种安全状态：有关FAU\_ARP.1组件描述的潜在安全违反的那些失效。

* + - 1. **FPT\_PHP.3/IC物理攻击抵抗**

FPT\_PHP.3.1/IC TSF应通过自动响应以抵抗对IC的TSF进行物理操控以及物理探测, 这样才不会违反TSP。

*应用说明:*

*IC必须实现适当的措施连续地应对物理操控和物理探测，由于这些攻击(尤其是操控)的性质，IC可能无法检测对其所有组件的攻击；因而，对这些攻击的持久保护被要求确保TSP任何时候都不被违反；这儿的“自动响应”意味：(i)假设任何时候可能有一个攻击(ii)任何时候对策被提供。*

* + - 1. **FCS\_COP.1/IC密码运算**

FCS\_COP.1.1/IC TSF应根据符合下列标准FIPS PUB 46-3, 1999 October 25, keying option 2的特定的密码算法Triple DES和密钥长度112位来执行加密和解密运算。

*应用说明：*

*用于实现前面章节描述的其他密码运算的基本的三重DES算法必须由智能卡芯片提供。*

* + - 1. **FDP\_ITT.1/IC基本内部传送保护**

FDP\_ITT.1.1/IC 在TOE物理上分隔的部分间传递用户数据时，TSF应执行数据处理策略，以防止用户数据的暴露。

*应用说明：*

*不同存储、CPU和TOE的其他功能单元(密码协处理器)被看成是TOE的物理分隔部分。*

* + - 1. **FPT\_ITT.1/IC基本内部TSF数据传送保护**

FPT\_ITT.1.1/IC 在TOE分隔的部分间传递TSF数据时，防止TSF数据数据的暴露。

*应用说明：*

*不同存储、CPU和TOE的其他功能单元(密码协处理器)被看成是TOE的物理分隔部分。*

* + - 1. **FDP\_IFC.1/IC子集信息流控制**

FDP\_IFC.1.1/IC TSF应对所有的保密数据，当它们被IC或其他嵌入式软件处理或传输时执行数据处理策略。

*应用说明：*

*用户数据和TSF数据不应当从IC可访问除非当嵌入式软件决定通过一个外部接口传送用户数据,保护应当仅适用保密数据但并不区分嵌入式软件控制的属性。*

* 1. 安全功能要求对应关系

说明了安全要求的充分必要性，即每个安全目的都至少有一个安全(包括功能要求和保证要求)组件与其对应，每个安全要求都至少解决了一个安全目的，因此安全要求对安全目的而言是充分和必要的。

表13是安全功能要求与安全目的的对象关系。

表13 安全功能要求与安全目的对应关系

| **安全目的**  **安全功能组件** | **O.REQUEST** | **O.INFO-ORIGIN** | **O.INFO-INTEGRITY** | | **O.INFO-CONFIDENTIALITY** | **O.INSTALL** | **O.LOAD** | **O.DELETION** | **O.SID** | **O.FIREWALL** | **O.GLOBAL\_ARRAYS\_CONFID** | **O.GLOBAL\_ARRAYS\_INTEG** | **O.NATIVE** | **O.OPERATE** | **O.REALLOCATION** | **O.RESOURCES** | **O.ALARM** | **O.CIPHER** | **O.KEY-MNGT** | **O.PIN-MNGT** | **O.TRANSACTION** | **O.OBJ-DELETION** | **O.SCP.RECOVERY** | **O.SCP.SUPPORT** | **O.PROT-INF-LEAK** | **O.PROT-PHYS-TAMPER** | **O.PROT-MALFUNCTION** | **O.RND** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FAU\_ARP.1** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FCS\_RND.1/APP** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |
| **FCS\_CKM.1/APP-RSA**  **FCS\_CKM.1/APP-EC**  **FCS\_CKM.1/APP-DH** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FCS\_CKM.3/SC-KL** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FCS\_COP.1/DAP**  **FCS\_COP.1/SC\_02\_CBC**  **FCS\_COP.1/SC\_02-ECB**  **FCS\_COP.1/SC\_02**  **FCS\_COP.1/SC\_02-ICV**  **FCS\_COP.1/SC\_02-FINAL**  **FCS\_COP.1/APP-RSA**  **FCS\_COP.1/IC** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FCO\_NRO.2/SC** |  | **√** |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ACC.1/SD** | √ |  |  | |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ACC.2/FIREWALL**  **FDP\_ACC.2/ADEL** |  |  |  | |  |  |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ACF.1/FIREWALL**  **FDP\_ACF.1/ADEL**  **FDP\_ACF.1/SD** | **√** |  |  | |  | **√** | **√** | **√** |  | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_IFC.1/JCVM**  **FDP\_IFC.1/IC** |  |  |  | |  |  |  |  |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FDP\_IFC.2/SC** |  | **√** | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_IFF.1/JCVM**  **FDP\_IFF.1/SC** |  | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ITC.1/SC-KL** |  | **√** | **√** | | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ITC.2/Installer** |  |  |  | |  | **√** |  |  | **√** | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ITT.1/IC** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** |  |
| **FDP\_RIP.1** |  |  |  | |  |  |  | **√** |  |  | **√** |  |  |  | **√** |  |  |  | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_ROL.1/FIREWALL**  **FDP\_ROL.1/CCM** |  |  |  | | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_SDI.2** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FDP\_UIT.1/CCM** |  |  |  | | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIA\_AFL.1/KEYS**  **FIA\_AFL.1/SC**  **FIA\_AFL.1/CVM** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIA\_ATD.1/AID** |  |  |  | |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIA\_UID.2/AID** |  |  |  | |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIA\_USB.1/AID** |  |  |  | |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FMT\_MSA.1/JCRE**  **FMT\_MSA.1/JCVM**  **FMT\_MSA.1/ADEL**  **FMT\_MSA.1/SD** |  |  |  | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FMT\_MSA.2/FIREWALL\_JCVM**  **FMT\_MSA.2/SC-KEYS** |  | **√** | **√** | | **√** |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FMT\_MSA.3/ FIREWALL**  **FMT\_MSA.3/JCVM**  **FMT\_MSA.3/ADEL**  **FMT\_MSA.3/SD**  **FMT\_MSA.3/SC** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FMT\_SMF.1**  **FMT\_SMF.1/SD** |  |  |  | |  | **√** | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FMT\_SMR.1/JCRE**  **FMT\_SMR.1/ADEL**  **FMT\_SMR.1/Installer**  **FMT\_SMR.1/SD**  **FMT\_SMR.1/CA** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FMT\_MTD.1/JCRE** |  |  |  | |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FMT\_MTD.3/JCRE** |  |  |  | |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FPR\_UNO.1** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FPT\_FLS.1**  **FPT\_FLS.1/ADEL**  **FPT\_FLS.1/IC**  **FPT\_FLS.1/Installer**  **FPT\_FLS.1/ODEL** |  |  |  | |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  | **√** | **√** |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |
| **FPT\_ITT.1/IC** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |
| **FPT\_PHP.3/IC** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |
| **F PT\_RCV.3/Installer**  **FPT\_RCV.3/ SCP** |  |  |  | |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  | **√** | **√** |  |  |  |  |
| **FPT\_RCV.4/ SCP** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |
| **FPT\_TDC.1**  **FPT\_TDC.1/SC-KL** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FTP\_ITC.1/SC** |  | **√** | **√** | | **√** | **√** | **√** | **√** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FRU\_FLT.2/IC** |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **√** |  |  |  |  | **√** |  |  |  | **√** |  |

表14、表15和表16说明了安全要求的充分必要性，即每个安全目的都至少有一个安全(包括功能要求和保证要求)组件与其对应，每个安全要求都至少解决了一个安全目的，因此安全要求对安全目的而言是充分和必要的。

表14 安全目的与安全要求的对应关系

| **安全目的** | **对应的安全要求组件** |
| --- | --- |
| O.Log\_Prot | FAU\_ARP.1,FDP\_RIP.1,FMT\_MSA.2,FPT\_FLS.1,FPT\_ITT.1,FPT\_RCV.4,FPT\_RVM.1,FPT\_SEP.1,ADV\_IMP.1,AVA\_VLA.3 |
| O.I\_Leak | FPT\_PHP.3,AVA\_VLA.3 |
| O.Init | FDP\_RIP.1,FPT\_RCV.4 |
| O.Flt\_Ins | FDP\_ACC.1,FDP\_ACF.1,FDP\_IFC.1,FDP\_IFF.1,FDP\_ITC.1,AVA\_VLA.3 |
| O.Reuse | FIA\_AFL.1,FIA\_UAU.4,FPT\_RPL.1 |
| O.Set\_Up | FDP\_ACC.1,FDP\_ACF.1,FIA\_UAU.1,FMT\_MSA.3,ADV\_IMP.1 |
| O.DAC | FDP\_ACC.1,FDP\_ACF.1,FDP\_ETC.1,FDP\_IFC.1,FDP\_IFF.1,FDP\_ITC.1,FIA\_ATD.1,FIA\_UAU.1,FIA\_UID.1,FMT\_MOF.1,FMT\_MSA.1 |
| O.D\_Read | FPT\_ITT.1,AVA\_VLA.3 |
| O.Life\_Cycle | FDP\_IFC.1,FDP\_IFF.1,FPT\_SEP.1,ADV\_IMP.1,AVA\_VLA.3 |
| O.Phys\_Prot | FPT\_PHP.3,ADV\_IMP.1,AVA\_VLA.3 |
| O.Crypt | FCS\_CKM.2,FCS\_CKM.4,FCS\_COP.1 |
| O.Unlink | FDP\_ACC.1,FDP\_ACF.1,FDP\_ETC.1,FDP\_IFC.1,FDP\_IFF.1,FDP\_ITC.1 |
| O.Ident | FAU\_SAS.1,ACM\_CAP.4,ADV\_IMP.1 |
| O.Env\_Strs | FAU\_ARP.1,FAU\_SAA.1,FPT\_PHP.3,FRU\_FLT.2,FPT\_FLS.1,AVA\_VLA.3 |
| O.Sec\_Com | FDP\_ETC.1,FDP\_ITC.1 |
| O.RND | FCS\_RNG.1 |
| OE.Role\_Man | FMT\_SMR.1 |
| OE.Key\_Supp | FCS\_CKM.2,FCS\_CKM.4 |

表15 安全功能要求与安全目的的对应关系

| **安全功能要求组件** | **对应的安全目的** |
| --- | --- |
| FAU\_ARP.1 | O.Log\_Prot |
| FAU\_SAA.1 | O.Log\_Prot |
| FAU\_SAS.1 | O.Ident |
| FCS\_CKM.2 | O.Crypt |
| FCS\_CKM.4 | O.Crypt |
| FCS\_COP.1 | O.Crypt |
| FDP\_ACC.1 | O.Flt\_Ins,O.Set\_Up,O.DAC |
| FDP\_ACF.1 | O.Flt\_Ins,O.Set\_Up,O.DAC,O.Unlink |
| FDP\_ETC.1 | O.DAC,O.Unlink |
| FDP\_IFC.1 | O.Flt\_Ins, O.DAC,O.Life\_Cycle |
| FDP\_ITC.1 | O.Flt\_Ins, O.DAC, O.Unlink |
| FDP\_ITT.1 | O.I\_Leak, O.Unlink |
| FDP\_RIP.1 | O.Log\_Prot |
| FIA\_ATD.1 | O.DAC |
| FIA\_UAU.1 | O.Set\_Up,O.DAC |
| FIA\_UID.1 | O.DAC |
| FMT\_MOF.1 | O.DAC,OE.Role\_Man |
| FMT\_MSA.1 | O.DAC,OE.Role\_Man |
| FMT\_MSA.2 | O.Log\_Prot,O.Set\_Up |
| FMT\_MSA.3 | O.Set\_Up |
| FMT\_SMR.1 | OE.Role\_Man |
| FPT\_FLS.1 | O.Log\_Prot |
| FPT\_ITT.1 | O.Log\_Prot,O.I\_Leak,O.Unlink |
| FPT\_PHP.3 | O.Log\_Prot |
| FPT\_RCV.4 | O.Log\_Prot,O.Init |
| FPT\_RVM.1 | O.Log\_Prot |
| FPT\_SEP.1 | O.Life\_Cycle,O.Log\_Prot |
| FRU\_FLT.2 | O.DAC,O.Env\_Strs |
| FCS\_RNG.1 | O.RNG |

表16 安全功能要求的依赖关系

|  |  |
| --- | --- |
| **安全功能要求组件** | **依赖关系** |
| FAU\_ARP.1 | FAU\_SAA.1 |
| FAU\_SAA.1 | 无依赖关系 |
| FAU\_SAS.1 | 无依赖关系 |
| FCS\_COP.1 | FDP\_ITC.1 |
| FCS\_CKM.4 |
| FMT\_MSA.2 |
| (间接) FCS\_CKM.2 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| (间接) ADV\_SPM.1 |
| FDP\_ACC.1 | FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FDP\_ITT.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| (间接) FPT\_ITT.1 |
| FDP\_ACF.1" | FDP\_ACC.1 |
| FMT\_MSA.3 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_ETC.1 | FDP\_ACC.1 或FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| FDP\_ETC.1 | (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_IFC.1 | FDP\_IFF.1 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_ITT.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_IFF.1 | FDP\_IFC.1 |
| FMT\_MSA.3 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_ITC.1 | FDP\_ACC.1 或FDP\_IFC.1 |
| FMT\_MSA.3 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_ITT.1 | 无依赖关系 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FDP\_RIP.1 | 无依赖关系 |
| FIA\_ATD.1 | 无依赖关系 |
| FIA\_UAU.1 | FIA\_UID.1 |
| FIA\_UID.1 | 无依赖关系 |
| FMT\_MOF.1 | (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FMT\_MSA.1 | FDP\_ACC.1 或FDP\_IFC.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FMT\_MSA.2 | FDP\_ACC.1 或FDP\_IFC.1 |
| FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| ADV\_SPM.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| FMT\_MSA.2 | (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| FMT\_MSA.3 | FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| FPT\_FLS.1 | ADV\_SPM.1 |
| FPT\_ITT.1 | 无依赖关系 |
| FPT\_PHP.3 | 无依赖关系 |
| FPT\_RCV.4 | ADV\_SPM.1 |
| FPT\_RVM.1 | 无依赖关系 |
| FPT\_SEP.1 | 无依赖关系 |
| FRU\_FLT.2 | 无依赖关系 |
| FCS\_CKM.2 | FDP\_ITC.1 |
| FCS\_CKM.4 |
| FMT\_MSA.2 |
| (间接) FCS\_COP.1 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| (间接) ADV\_SPM.1 |
| FCS\_CKM.4 | FDP\_ITC.1 |
| FMT\_MSA.2 |
| (间接) FCS\_CKM.2 |
| (间接) FCS\_COP.1 |
| (间接) FDP\_ACC.1 |
| (间接) FDP\_ACF.1 |
| (间接) FDP\_IFC.1 |
| (间接) FDP\_IFF.1 |
| (间接) FIA\_UID.1 |
| (间接) FMT\_MSA.1 |
| (间接) FMT\_MSA.3 |
| (间接) FMT\_SMR.1 |
| FCS\_CKM.4 | (间接) ADV\_SPM.1 |
| FMT\_SMR.1 | FIA\_UID.1 |

1. 安全保证要求

安全保证要求对应CC认证体系的级别EAL4+（参数为：AVA\_VAN.5、ALC\_DVS.2）。

表17是安全保证要求汇总表。

表17 安全保证要求组件

| **安全保证**  **要求组件** | **组件名称** | **依赖性** |
| --- | --- | --- |
| **ACM类：配置管理** | | |
| ACM\_AUT.1/IC | 部分配置管理自动化 |  |
| ACM\_CAP.4/IC | 产生支持和接受过程 |  |
| ACM\_SCP.2/IC | 跟踪配置管理范围问题 |  |
| **ADO类：交付和运行** | | |
| ADO\_DEL.2/IC | 修改监测 |  |
| ADO\_IGS.1/IC | 安装、生成和启动过程 |  |
| **ASE类：安全目标评估** | | |
| ASE\_INT.1 | 安全目标介绍 |  |
| ASE\_CCL.1 | 一致性声明 |  |
| ASE\_SPD.1 | 安全问题定义 |  |
| ASE\_OBJ.2 | 安全目的 |  |
| ASE\_ECD.1 | 扩展组件定义 |  |
| ASE\_REQ.2 | 安全要求 |  |
| ASE\_TSS.1 | TOE实现概述 |  |
| **ADV类：开发** | | |
| ADV\_ARC.1 | 安全架构描述 | (ADV\_FSP.1) 与 (ADV\_TDS.1) |
| ADV\_FSP.4 | 功能规范 | (ADV\_TDS.1) |
| ADV\_FSP.2/IC | 完全定义的外部接口 |  |
| ADV\_HLD.2/IC | 安全加强的高层设计 |  |
| ADV\_IMP.1 | TSF实现的子集 | (ADV\_TDS.3) 与(ALC\_TAT.1) |
| ADV\_TDS.3 | 基本模块设计 | (ADV\_FSP.4) |
| **AGD类：指南文档** | | |
| AGD\_OPE.1 | 操作用户指南 | (ADV\_FSP.1) |
| AGD\_PRE.1 | 准备流程 | 无 |
| **ALC类：生命周期支持** | | |
| ALC\_CMC.4 | 生产支持，接受步骤以及自动化 | 无 |
| ALC\_CMS.4 | 问题跟踪CM 覆盖 | 无 |
| ALC\_DEL.1 | 交付过程 | 无 |
| ALC\_DVS.2 | 安全措施的充分性 | 无 |
| ALC\_LCD.1 | 开发者定义的生命周期模型 | 无 |
| ALC\_TAT.1 | 明确定义的开发工具 | (ADV\_IMP.1) |
| **ATE类：测试** | | |
| ATE\_COV.2 | 范围分析 | (ADV\_FSP.2) 与 (ATE\_FUN.1) |
| ATE\_DPT.1 | 测试：基本设计 | (ADV\_ARC.1) 与(ADV\_TDS.2) 与  (ATE\_FUN.1) |
| ATE\_FUN.1 | 功能测试 | (ATE\_COV.1) |
| ATE\_IND.2 | 独立性测试-抽样 | (ADV\_FSP.2) 与 (AGD\_OPE.1)与  (AGD\_PRE.1) 与 (ATE\_COV.1) 与  (ATE\_FUN.1) |
| **AVA类：脆弱性评估** | | |
| AVA\_VAN.5 | 高级的系统性脆弱性分析 | (ADV\_ARC.1) 与(ADV\_FSP.4) 与  (ADV\_IMP.1) 与 (ADV\_TDS.3) 与  (AGD\_OPE.1) 与 (AGD\_PRE.1)与  (ATE\_DPT.1) |

* 1. 安全芯片IC-Chip安全保证要求

安全芯片需要满足表18中给出的安全保证要求。

表18 安全保证要求组件

| **保证要求组件** | **组件名称** |
| --- | --- |
| ACM\_AUT.1 | 部分配置管理自动化 |
| ACM\_CAP.4 | 产生支持和接受过程 |
| ACM\_SCP.2 | 跟踪配置管理范围问题 |
| ADO\_DEL.2 | 修改监测 |
| ADO\_IGS.1 | 安装、生成和启动过程 |
| ADV\_FSP.2 | 完全定义的外部接口 |
| ADV\_HLD.2 | 安全加强的高层设计 |
| ADV\_IMP.1 | 安全功能实现的子集 |
| ADV\_INT.1 | 模块化 |
| ADV\_LLD.1 | 描述性低层设计 |
| ADV\_RCR.1 | 非形式化对应性论证 |
| ADV\_SPM.1 | 非形式化SIM卡安全策略模型 |
| AGD\_ADM.1 | 管理者指南 |
| AGD\_USR.1 | 用户指南 |
| ALC\_DVS.1 | 安全措施标识 |
| ALC\_LCD.1 | 开发者定义的生命周期模型 |
| ALC\_TAT.1 | 明确定义的开发工具 |
| ATE\_COV.2 | 范围分析 |
| ATE\_DPT.1 | 测试: 高层设计 |
| ATE\_FUN.1 | 功能测试 |
| ATE\_IND.2 | 独立性测试—抽样 |
| AVA\_MSU.2 | 分析确认 |
| AVA\_SOF.1 | 安全功能强度评估 |
| AVA\_VLA.4 | 高级抵抗力 |

TOE的安全保证要求级别是EAL4+，增加了保证要求ADV\_INT.1，增强AVA\_VLA..4，

增加的安全保证组件是从EAL4中继承而来。安全保证组件描述如下：

* + 1. **ACM\_AUT.1/IC 部分配置管理自动化**

**依赖组件**

ADV\_CAP.1 授权控制

**开发者行为要素**

ACM\_AUT.1.1D 开发者应该使用配置管理系统。

ACM\_AUT.1.2D 开发者应该提供配置管理计划。

**证据内容和形式要素**

ACM\_AUT.1.1C 配置管理系统应该能够提供一种自动方式，通过该方式确保只能对IC卡芯片的实现表示进行已授权的改变。

ACM\_AUT.1.2C 配置管理系统应该能够提供一种自动方式来支持IC卡芯片的生成。

ACM\_AUT.1.3C 配置管理计划应该描述在配置管理系统中使用的自动工具。

ACM\_AUT.1.4C 配置管理计划应该描述在配置管理系统中如何使用自动工具。

**评估者行为要素**

ACM\_AUT.1.4E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ACM\_CAP.4/IC 产生支持和接受程序**

**依赖组件**

ALC\_DVS.1 安全措施标识

**开发者行为要素**

ACM\_CAP.4.1D 开发者应为IC卡芯片提供一个参照号。

ACM\_CAP.4.2D 开发者应使用配置管理系统。

ACM\_CAP.4.3D 开发者应提供配置管理文档。

**证据内容和形式要素**

ACM\_CAP.4.1C IC卡芯片参照号对每个版本应是唯一的。

ACM\_CAP.4.2C 应该给IC卡芯片标记上其参照号。

ACM\_CAP.4.3C 配置管理文档应包括配置清单、配置管理计划和接受计划。

ACM\_CAP.4.4C 配置清单应描述组成IC卡芯片的配置项。

ACM\_CAP.4.5C 配置管理文档应描述对配置项进行唯一标识的方法。

ACM\_CAP.4.6C 配置管理系统应唯一的标识所有配置项。

ACM\_CAP.4.7C 配置管理计划应描述配置管理系统是如何使用的。

ACM\_CAP.4.8C 证据应该证明配置管理系统的运作与配置管理计划相一致。

ACM\_CAP.4.9C 配置管理文档应提供证据证明所有的配置项都被配置管理系统有效地维护。

ACM\_CAP.4.10C 配置管理系统应提供方法保证对配置项只进行授权修改。

ACM\_CAP.4.11C 配置管理系统应支持IC卡芯片的产生。

ACM\_CAP.4.12C 接受计划应描述用来接受修改过的或新建的作为IC卡芯片一部分的配置项的程序。

**评估者行为要素**

ACM\_CAP.4.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ACM\_SCP.2/IC 跟踪配置管理范围问题**

**依赖组件**

ALC\_CAP.3 授权控制

**开发者行为要素**

ACM\_SCP.2.1D 开发者应提供配置管理文档。

**证据内容和形式要素**

ACM\_SCP.2.1C 配置管理文档应说明配置管理系统至少能跟踪以下几项：IC卡芯片实现表示，设计文档，测试文档，用户文档，管理员文档，配置管理文档和安全缺陷。

*应用说明：*

*开发环境被定义为包括开发和制造IC卡芯片的所有的活动。*

*IC卡芯片的实现表示包括直接与IC卡芯片相关的以下信息：*

1. *集成电路制造日期和序列号；*
2. *操作软件标识和发布日期。*

*以下信息也是可确定的：*

1. *微处理器的详细说明和制造者；*
2. *存储器大小和分配（FLASH，RAM等）；*
3. *有关版图和工艺几何参数的集成电路设计的物理具体实现；*
4. *集成电路的所有硬件安全特征，即它们最初是否是使能的；*
5. *所有使能的硬件安全特征；*
6. *软件标识和发布日期；*
7. *所有软件安全特征表现，即它们最初是否是使能的；*
8. *所有使能软件安全特征；*
9. *工作参数，包括电压和频率范围；*
10. *集成电路模块制作者和封装日期；*
11. *IC卡制造者和制造日期；*
12. *集成电路预个人化设备和日期。*

*配置管理文档应描述配置管理系统是如何跟踪配置项的。*

**评估者行为要素**

ACM\_SCP.2.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ADO\_DEL.2/IC 修改检测**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ACM\_DEL.2.1D 开发者应将把IC卡芯片或其部分交付给用户的程序文档化。

ACM\_DEL.2.2D 开发者应使用交付过程。

**证据内容和形式要素**

ACM\_DEL.2.1C 交付文档应描述在给用户方分配IC卡芯片的版本时，用以维护安全所必需的所有程序。

ACM\_DEL.2.2C 交付文档应描述如何提供多种程序和技术上的措施来检测修改，或检测开发者的主拷贝和用户方收到的版本之间的任何差异。

ACM\_DEL.2.3C 交付文档应描述如何使用多种程序来发现试图伪装成开发者，甚至是在开发者没有向用户方发送任何东西的情况下，向用户方交付IC卡芯片。

**评估者行为要素**

评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ADO\_IGS.1/IC 安装、生成和启动过程**

**依赖组件**

AGD\_ADM.1 管理员指南

**开发者行为要素**

ADO\_IGS.1.1D 开发者应将IC卡芯片安全地安装、生成和启动所必要的程序文档化。

**证据内容和形式要素**

ADO\_IGS.1.1C 文档中应描述IC卡芯片的安全安装、生成和启动所必要的步骤。

**评估者行为要素**

ADO\_IGS.1.1E 评估者应确认所提供的信息都满足证据的内容和形式的所有要求。

ADO\_IGS.1.2E 评估者应确定安装、生成和启动程序最终产生了安全的配置。

* + 1. **ADV\_FSP.2 完全定义的外部接口**

**依赖组件**

ADV\_RCR.1 非形式化对应性证实

**开发者行为要素**

ADV\_FSP.2.1D 开发者应当提供功能规范。

**证据内容和形式要素**

ADV\_FSP.2.1C 功能规范应当用非形式化的风格来描述安全功能及其外部接口。

ADV\_FSP.2.2C 功能规范应当是内在一致的。

ADV\_FSP.2.3C 功能规范应当描述使用所有外部安全功能接口的用途与使用方法，要提供所有的影响、例外情况和错误消息的全部细节。

ADV\_FSP.2.4C 功能规范应当完备地表示安全功能。

ADV\_FSP.2.5C 功能规范应当包括安全功能是完备地表示的基本原理。

**评估者行为要素**

ADV\_FSP.2.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_FSP.2.2E 评估者应决定功能规范是IC卡芯片安全功能要求的精确和完备的实例化。

* + 1. **ADV\_HLD.2 安全加强的高层设计**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

ADV\_RCR.1 非形式化对应性证实

**开发者行为要素**

ADV\_HLD.2.1D 开发者将提供安全功能的高层设计。

**证据内容和形式要素**

ADV\_HLD.2.1C 高层设计的表示应当是非形式化的。

ADV\_HLD.2.2C 高层设计应当是内在一致的。

ADV\_HLD.2.3C 高层设计应当按子系统来描述安全功能的结构。

ADV\_HLD.2.4C 高层设计应当描述安全功能的每个子系统所提供的安全功能。

ADV\_HLD.2.5C 高层设计应当标识安全功能要求的任何基础的硬件、固件和软件，连同这些硬件、固件或软件实现的支持性保护机制提供的功能表示。

ADV\_HLD.2.6C 高层设计应当标识安全功能子系统的所有接口。

ADV\_HLD.2.7C 高层设计应当标识安全功能子系统的哪些接口是外部可见的。

ADV\_HLD.2.8C 高层设计应当描述安全功能子系统所有接口的用途和使用方法，并适当提供影响、例外情况和错误消息的细节。

ADV\_HLD.2.9C 高层设计应当描述把IC卡芯片分成安全策略实施和其它子系统的这种分离。

**评估者行为要素**

ADV\_HLD.2.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_HLD.2.2E 评估者应当决定功能规范是IC卡芯片安全功能要求的精确且完备的示例。

* + 1. **ADV\_IMP.1 安全功能实现的子集**

**依赖组件**

ADV\_LLD.1 描述性低层设计

ADV\_RCR.1 非形式化对应性证实

ALC\_TAT.1 明确定义的开发工具

**开发者行为要素**

ADV\_IMP.1.1D 开发者应当为所选的安全功能子集提供实现表示。

*应用说明：*

*芯片的安全功能子集包括：*

1. *与IC卡芯片物理结构相关的子集：*
   1. 结构大小，组成和版图；
   2. 互连和数据总线版图；
   3. 熔丝部位；
   4. 包括防护层和封装的物理结构；
   5. FLASH处理；
   6. RAM存取。
2. *与IC卡芯片逻辑结构相关的子集：*
   1. 中断和复位功能；
   2. 安全数据的检查和处理。
3. *与IC卡芯片结构不可改变性相关的子集：*
   1. 序列号和其他生命周期标识。

**证据内容和形式要素**

ADV\_IMP.1.1C 实现表示应当无歧义而且详细的定义TSF，使得无须进一步设计就能生成安全功能。

实现表示应当是内在一致的。

**评估者行为要素**

ADV\_IMP.1.1E 评估者应该确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_IMP.1.1E 评估者应该决定所提供的最不抽象安全功能表示是IC卡芯片安全功能要求的一个精确且完备的实例化。

* + 1. **ADV\_INT.1 模块化**

**依赖组件**

ADV\_IMP.1 安全功能实现的子集

ADV\_LLD.1 描述性低层设计

**开发者行为要素**

ADV\_INT.1.1D 开发者应当以模块方式设计和构建安全功能，以避免设计模块之间出现不必要的交互作用。

ADV\_INT.1.2D 开发者应当提供一种结构化描述。

**证据内容和形式要素**

ADV\_INT.1.2C 结构化描述应当标识TSF的模块。

ADV\_INT.1.2C 结构化描述应当描述每一个TSF模块的用途、接口、参数和影响。

ADV\_INT.1.3C 结构化描述应当描述TSF设计是如何使得独立的模块之间避免不必要的交互作用。

**评估者行为要素**

ADV\_INT.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_INT.1.2E 评估者应该确认低层设计和实现表示都遵循结构化描述。

* + 1. **ADV\_LLD.1 描述性低层设计**

**依赖组件**

ADV\_HLD.2 安全加强的高层设计

ADV\_RCR.1 非形式化对应性证实

**开发者行为要素**

ADV\_LLD.1.1D 开发者应当提供安全功能的低层设计。

**证据内容和形式要素**

ADV\_LLD.1.1C 低层设计的表示应当是非形式化的。

ADV\_LLD.1.2C 低层设计应当是内在一致的。

ADV\_LLD.1.3C 低层设计应当以模块方式来描述安全功能。

ADV\_LLD.1.4C 低层设计应当描述每个模块的用途。

ADV\_LLD.1.5C 低层设计应当依据所提供的安全功能性和对其它模块的依赖性关系两方面来定义模块间的相互关系。

ADV\_LLD.1.6C 低层设计应当描述每个安全策略实施功能是如何被提供的。

ADV\_LLD.1.7C 低层设计应当标识安全功能模块的所有接口。

ADV\_LLD.1.8C 低层设计应当标识安全功能模块的哪些接口是外部可见的。

ADV\_LLD.1.9C 低层设计应当描述安全功能模块的所有接口的用途与方法，适当时，应提供影响、例外情况和错误消息的细节。

ADV\_LLD.1.10C 低层设计应当描述如何将IC卡芯片分离成安全策略实施模块和其它模块。

**评估者行为要素**

ADV\_LLD.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_LLD.1.2E 评估者应当决定低层设计是IC卡芯片安全功能要求的一个精确且完备的实例化。

* + 1. **ADV\_RCR.1 非形式化对应性论证**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ADV\_RCR.1.1D 开发者应当在所提供的安全功能表示的所有相邻对之间提供对应性分析。

**证据内容和形式要素**

ADV\_RCR.1.1C 对于所提供的安全功能表示的每个相邻对，分析应当论证，较为抽象的安全功能表示的所有相关安全功能在较不抽象的安全功能表示中得到正确且完备地细化。

**评估者行为要素**

ADV\_RCR.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ADV\_SPM.1 非形式化安全策略模型**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

**开发者行为要素**

ADV\_SPM.1.1D 开发者应提供安全策略模型。

ADV\_SPM.1.2D 开发者应阐明功能规范和安全策略模型之间的对应性。

**证据内容和形式要素**

ADV\_SPM.1.1C 安全策略模型应当是非形式化的。

ADV\_SPM.1.2C 安全策略模型应当描述所有可以模型化的安全策略的规则与特征。

ADV\_SPM.1.3C 安全策略模型应当包括基本原理，即论证该模型对于所有可模型化的安全策略来说是一致的，而且是完备的。

ADV\_SPM.1.4C 安全策略模型和功能规范之间的对应性论证应当说明，所有功能规范中的安全功能对于安全策略模型来说是一致的，而且是完备的。

**评估者行为要素**

ADV\_SPM.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **AGD\_ADM.1 管理员指南**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

**开发者行为要素**

AGD\_ADM.1.1D 开发者应当提供IC卡芯片管理员指南。

**证据内容和形式要素**

AGD\_ADM.1.1C 管理员指南应当描述管理员可使用的管理功能和接口。

AGD\_ADM.1.2C 管理员指南应当描述如何以安全的方式管理IC卡芯片。

AGD\_ADM.1.3C 管理员指南应当包含在安全处理环境中必须进行控制的功能和权限的警告。

AGD\_ADM.1.4C 管理员指南应当描述所有与IC卡芯片的安全运行有关的用户行为的假定。

AGD\_ADM.1.5C 管理员指南应当描述所有受管理员控制的安全参数，合适时，应指明安全值。

AGD\_ADM.1.6C 管理员指南应当描述每种与需要执行的管理功能有关的安全相关事件，包括改变安全功能所控制的改变实体的安全特性。

AGD\_ADM.1.7C 管理员指南应当与为评估所提供的其它所有文档保持一致。

AGD\_ADM.1.8C 管理员指南应当为管理员描述与管理员有关的信息技术环境的所有的安全要求。

**评估者行为要素**

AGD\_ADM.1.1E 评估者应确认所提供的信息都满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **AGD\_USR.1用户指南**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

**开发者行为要素**

AGD\_USR.1.1D 开发者应当提供用户指南。

**证据内容和形式要素**

AGD\_USR.1.1C 用户指南应该描述IC卡芯片的非管理员用户可用的功能和接口。

AGD\_USR.1.2C 用户指南应该描述IC卡芯片提供的用户可访问的安全功能的用法。

AGD\_USR.1.3C 用户指南应该包含受安全处理环境中所控制的用户可访问的功能和权限的警告。

AGD\_USR.1.4C 用户指南应该清楚地阐述IC卡芯片安全运行中的用户所必须负的职责，包括有关在IC卡芯片安全环境阐述中找得到的用户行为的假设。

AGD\_USR.1.5C 用户指南应该与为评估提供的其它所有文档保持一致。

AGD\_USR.1.6C 用户指南应该为用户描述与用户有关的信息技术环境的所有安全要求。

**评估者行为要素**

AGD\_USR.1.1E 评估者应确认所提供的信息都满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_DVS.1 安全措施标识**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ALC\_DVS.1.1D 开发者应当提供开发安全文档。

**证据内容和形式要素**

ALC\_DVS.1.1C 开发安全文档应当描述在IC卡芯片的开发环境中，用以保护IC卡芯片的设计和实现的保密性和完整性在物理、程序、人员以及其他方面必要的安全措施。

*应用说明：*

*开发环境被定义为包括所有的设备，也就是对IC卡芯片开发和制造所需的设备之间的运输和交付。*

*IC卡芯片设计和实现至少包括以下信息：*

1. *设计信息：*
   1. 集成电路的详细说明和技术；
   2. 集成电路设计；
   3. 集成电路硬件的安全机制；
   4. 集成电路软件的安全机制；
   5. 光掩模；
   6. 开发工具；
   7. 初始化程序；
   8. 访问控制机制；
   9. 鉴别系统；
   10. 数据保护系统；
   11. 存储器分离；
   12. 加密程序。
2. *数据：*
   1. 初始化数据；
   2. 个人化数据；
   3. 口令；
   4. 加密密钥。
3. *测试信息：*
   1. 测试工具；
   2. 测试程序；
   3. 测试计划；
   4. 测试结果。
4. *物理实例：*
   1. 硅样品；
   2. 封装后的芯片；
   3. 初始化前的卡片；
   4. 个人化前的卡片；
   5. 个人化后但未发行的卡片。

*开发安全文档应提供在IC卡芯片的开发和维护过程中执行安全措施的证据。*

**评估者行为要素**

ALC\_DVS.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ALC\_DVS.1.2E 评估者应当确认应用了安全措施。

* + 1. **ALC\_LCD.1 开发者定义的生命周期模型**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ALC\_LCD.1.1D 开发者应建立生命周期模型用于开发和维护IC卡芯片。

ALC\_LCD.1.2D 开发者应提供生命周期定义文档。

**证据内容和形式要素**

ALC\_LCD.1.1C 生命周期定义文档应描述用于开发和维护TOE的模型。

ALC\_LCD.1.2C 生命周期模型应提供对IC卡芯片开发和维护的必要的控制。

**评估者行为要素**

ALC\_LCD.1.1E 评估者应确认所提供的信息都满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_TAT.1 明确定义的开发工具**

**依赖组件**

ADV\_IMP.1 安全功能实现的子集

**开发者行为要素**

ALC\_TAT.1.1D 开发者应描述用于开发IC卡芯片的工具。

ALC\_TAT.1.2D 开发者应以文档的形式描述已选择的依赖实现的开发工具的选项。

**证据内容和形式要素**

ALC\_TAT.1.1C 所有用于实现的开发工具都必须有明确定义。

ALC\_TAT.1.2C 开发工具文档应无歧义地定义实现中的每个语句的含义。

ALC\_TAT.1.3C 开发工具文档应无歧义地定义所有基于实现的选项的含义。

**评估者行为要素**

ALC\_TAT.1.1E 评估者应确认所提供的信息都满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ATE\_COV.2 范围分析**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_COV.2.1D 开发者应提供对测试覆盖范围的分析。

**证据内容和形式要素**

ATE\_COV.2.1C 测试覆盖范围的分析将论证测试文档中所标识的测试和功能规范中所描述的安全功能之间的对应性。

ATE\_COV.2.2C 测试覆盖范围的分析将论证功能规范中所描述安全功能和测试所文档标识的测试之间的对应性是完备的。

**评估者行为要素**

ATE\_COV.2.1E 评估者应确认提供的信息满足证据的内容和形式的要求。

* + 1. **ATE\_DPT.1 测试：高层设计**

**依赖组件**

ADV\_HLD.1 描述性高层设计

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_DPT.1.1D 开发者将提供对测试深度的分析。

**证据内容和形式要素**

ATE\_DPT.1.1C 深度分析应当论证测试文档中所标识的测试足以论证该安全功能是和高层设计一致的。

**评估者行为要素**

ATE\_DPT.1.1E 评估者应当确定提供的信息满足证据的内容和形式的要求。

* + 1. **ATE\_FUN.1 功能测试**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ATE\_FUN.1.1D 开发者应当测试安全功能，并文档化结果。

ATE\_FUN.1.1D 开发者应提供测试文档。

**证据内容和形式要素**

ATE\_FUN.1.1C 测试文档应当包括测试计划、测试程序描述，预期的测试结果和实际的测试结果。

ATE\_FUN.1.2C 测试计划应当标识要测试的安全功能，描述要执行的测试目标。

ATE\_FUN.1.3C 测试过程描述应当标识要执行的测试，并描述每个安全功能的测试概况。这些概况包括对于其它测试结果的顺序依赖性。

ATE\_FUN.1.4C 期望的测试结果应当表明成功测试运行后的预期输出。

ATE\_FUN.1.5C 开发者执行的测试的结果应当论证了每个被测试的安全性功能按照规定进行运作了。

**评估者行为要素**

ATE\_FUN.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ATE\_IND.2 独立性测试－抽样**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

AGD\_ADM.1 管理员指南

AGD\_USR.1 用户指南

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_IND.2.1D 开发者要提供被测试的IC卡芯片。

**证据内容和形式要素**

ATE\_IND.2.1C IC卡芯片要与测试相适应。

ATE\_IND.2.2C 开发者要提供一个与开发者的安全功能功能测试中使用的资源相当的集合。

**评估者行为要素**

ATE\_IND.2.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ATE\_IND.2.2E 评估者应当适当测试一个安全功能子集，以确认IC卡芯片按照规范运行。

ATE\_IND.2.3E 评估者应抽样执行测试文档里的测试样本，以验证开发者测试的结果。

* + 1. **AVA\_MSU.2 分析确认**

**依赖组件**

ADO\_IGS.1 安装、生成和启动过程

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

AGD\_ADM.1 管理员指南

AGD\_USR.1 用户指南

**开发者行为要素**

AVA\_MSU.2.1D 开发者应提供指导性文档。

AVA\_MSU.2.2D 开发者应当文档化对指导性文档的分析。

**证据内容和形式要素**

AVA\_MSU.2.1C 指导性文档应该确定对IC卡芯片的所有可能的运行方式（包括失败和操作失误后的运行），它们的后果和对于保持安全运行的意义。

AVA\_MSU.2.2C 指导性文档应该是完整的、清晰的、一致的、合理的。

AVA\_MSU.2.3C 指导性文档应该列出所有对目标环境的假定。

AVA\_MSU.2.4C 指导性文档应该列出所有对外部安全措施（包括外部程序的、物理的或人员的控制）的要求。

AVA\_MSU.2.5C 分析文档应该论证指导性文档是完备的。

**评估者行为要素**

AVA\_MSU.2.1E 评估者应当确认提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

AVA\_MSU.2.2E 评估者应该重复所有配置与安装过程以及其它选择性过程，以确认只使用所提供的指导性文档就可以让IC卡芯片安全配置和使用。

AVA\_MSU.2.3E 评估者应该决定使用指导性文档能检测到所有不安全状态。

AVA\_MSU.2.4E 评估者应该决定分析文档说明了对于IC卡芯片的所有运行方式提供了安全运行指南。

* + 1. **AVA\_SOF.1 安全功能强度评估**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

ADV\_HLD.1 描述性高层设计

**开发者行为要素**

AVA\_SOF.1.1D 开发者应对ST中标识的具有安全功能强度的安全机制进行IC卡芯片安全功能强度的分析。

**证据内容和形式要素**

AVA\_SOF.1.1C 对于具有安全功能强度申明的安全机制，IC卡芯片安全功能强度分析应说明该机制达到或超过PP/ST定义的最低强度。

AVA\_SOF.1.2C 对于具有特定安全功能强度申明的安全机制，IC卡芯片安全功能强度分析应证明该机制达到或超过PP/ST定义的特定功能强度。

**评估者行为要素**

AVA\_SOF.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

AVA\_SOF.1.2E 评估者应确认强度声明是正确的。

* + 1. **AVA\_VLA.4 高级抵抗力**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 非形式化功能规范

ADV\_HLD.2 安全加强的高层设计

ADV\_IMP.1 安全功能实现的子集

ADV\_LLD.1 描述性低层设计

AGD\_ADM.1 管理员指南

AGD\_USR.1 用户指南

**开发者行为要素**

AVA\_VLA.4.1D 开发者应当分析IC卡芯片可交付材料，以寻找用户违反IC卡芯片安全策略的途径，并将分析结果文档化。

AVA\_VLA.4.2D 开发者应当文档化已表示的脆弱性的分布。

**证据内容和形式要素**

AVA\_VLA.4.1C 对所有已标识的脆弱性，文档应当能说明在所期望的IC卡芯片环境中无法利用这些脆弱性。

AVA\_VLA.4.2C 文档应当证明对于已标识脆弱性的IC卡芯片可以抵御明显的穿透性攻击。

AVA\_VLA.4.3C 证据应当能说明对脆弱性的搜索是系统化的。

AVA\_VLA.4.4C 分析文档应当提供完备地分析表述TOE可交付材料的证明。

**评估者行为要素**

AVA\_VLA.4.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

AVA\_VLA.4.2E 评估者应当在开发方脆弱性分析的基础上实施穿透性测试，确保已经表述了标识明显的脆弱性。

AVA\_VLA.4.3E 评估者应当实施独立的脆弱性分析。

AVA\_VLA.4.4E 基于独立的脆弱性分析，评估者将应当实施独立的穿透性测试以决定在所期望环境下额外标识的脆弱性的可利用性。

AVA\_VLA.4.5E 评估者应当决定可以抵御具有中等攻击潜力的攻击者发起的对IC卡芯片的穿透性攻击。

* 1. 开发过程
     1. **ADV\_ARC.1 安全架构描述**

**依赖组件**

ADV\_FSP.1 完全功能规范

ADV\_TDS.1 基本设计

**开发者行为要素**

ADV\_ARC.1.1D 开发者应当设计和实现TOE，以便TSF的安全特征不能被旁路。

ADV\_ARC.1.2D 开发者应当设计和实现TSF，以便它能够保护自己不受到非信任的主动体的篡改。

ADV\_ARC.1.3D 开发者应当提供TSF的安全架构描述。

**证据内容和形式要素**

ADV\_ARC.1.1C 安全架构描述的详细程度应当与TOE设计文档中所提取的SFR执行的描述是相当的。

ADV\_ARC.1.2C 安全架构描述应当描述与SFR相对应的TSF所提供的安全域。

ADV\_ARC.1.3C 安全架构描述应当描述TSF初始化过程是如何可靠的。

ADV\_ARC.1.4C 安全架构描述应当论证TSF保护自己不受到篡改。

ADV\_ARC.1.5C 安全架构描述应当论证TSF阻止SFR执行功能性的旁路。

**评估者行为要素**

ADV\_ARC.1.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ADV\_FSP.4 完全功能规范**

**依赖组件**

ADV\_TDS.1 基本设计

**开发者行为要素**

ADV\_FSP.4.1D 开发者应当提供功能规范。

ADV\_FSP.4.2D 开发者应当提供由功能规范可追溯到SFR。

**证据内容和形式要素**

ADV\_FSP.4.1C 功能规范应当完备地表示TSF。

ADV\_FSP.4.2C 功能规范应当描述所有TSFI的用途与使用方法。

ADV\_FSP.4.3C 功能规范应当描述与每一个TSFI相关的所有参数。

ADV\_FSP.4.4C 功能规范应当描述与每一个TSFI相关的所有行为。

ADV\_FSP.4.5C 功能规范应当描述由每一个TSFI引起的所有直接的错误消息。

ADV\_FSP.4.6C 功能规范应当论证SFR能够追朔TSFI。

**评估者行为要素**

ADV\_FSP.4.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_FSP.4.2E 评估者应决定功能规范是SFR的一个精确且完备的实例化。

* + 1. **ADV-IMP.1 TSF的实现表示**

**依赖组件**

ADV-TDS.3 基本模块设计

ALC-TAT.1 明确定义的开发工具

**开发者行为要素**

ADV-IMP.1.1D 开发者应当为整个TSF提供实现表示。

ADV-IMP.1.2D 开发者应当为TOE设计描述与实现表示的样品之间提供一个映射关系。

**证据内容和形式要素**

ADV\_IMP.1.1C 实现表示应当详细地定义TSF，使得无须进一步设计就能生成TSF。

ADV\_IMP.1.2C 实现表示应当以开发人员使用的形式。

ADV\_IMP.1.3C TOE设计描述与实现表示的样品之间的映射关系应当论证它们之间的对应性。

**评估者行为要素**

ADV\_IMP.1.1E 评估者应当确认来源于被选择的实现表示的样品，以及提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ADV\_TDS.3 基本模块设计**

**依赖组件**

ADV\_FSP.4 完全功能规范

**开发者行为要素**

ADV\_TDS.3.1D 开发者应当提供TOE设计。

ADV\_TDS.3.2D 开发者应当为功能规范的TSFI与设计中不可再分解的模块之间提供一个映射关系。

**证据内容和形式要素**

ADV\_TDS.3.1C 模块设计应当描述子系统的结构。

ADV\_TDS.3.2C 模块设计应当描述模块的TSF。

ADV\_TDS.3.3C 模块设计应当识别TSF的所有子系统。

ADV\_TDS.3.4C 模块设计应当提供TSF的每个子系统的描述。

ADV\_TDS.3.5C 模块设计应当提供TSF的所有子系统之间的相互作用。

ADV\_TDS.3.6C 模块设计应当提供TSF的子系统与模块之间的映射关系。

ADV\_TDS.3.7C 模块设计应当描述每一个SFR执行模块的目的和与其它模块的关系。

ADV\_TDS.3.8C 模块设计应当描述每一个SFR执行模块的接口，从接口的返回值，与其它模块的相互作用以及与其它SFR执行模块之间的接口。

ADV\_TDS.3.9C 模块设计应当描述每一个支持的SFR或SFR非妨碍模块的目的以及与其它模块之间的相互作用。

ADV\_TDS.3.10C 映射关系应当论证所有TSFI可以追朔TOE设计文档中描述的行为。

**评估者行为要素**

ADV\_TDS.3.1E 评估者应当确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ADV\_TDS.3.2E 评估者应当决定设计文档是安全功能要求的一个精确且完备的实例化。

* 1. 指导性文档
     1. **AGD\_OPE.1 用户指南**

**依赖组件**

ADV-FSP.1 基本功能规范

**开发者行为要素**

AGD\_OPE.1.1D 开发者应当提供用户指南。

**证据内容和形式要素**

AGD\_OPE.1.1C 用户指南应当描述每一个用户角色，以及受安全处理环境中所控制的用户可访问的功能和权限的警告。

AGD\_OPE.1.2C 用户指南应当描述每一个用户角色如何以安全的方式使用可用接口。

AGD\_OPE.1.3C 用户指南应当描述每一个用户角色可用的功能和接口，特别是所有受用户控制的安全参数，合适时，应指明安全值。

AGD\_OPE.1.4C 用户指南应当描述每一种与需要执行的用户可用功能有关的安全相关事件，包括改变TSF所控制的实体的安全特性。

AGD\_OPE.1.5C 用户指南应当识别TOE的所有可操作的模块，它们的结果和维持安全操作的含义。

AGD\_OPE.1.6C 用户指南应当描述每一个用户角色的安全措施，以履行ST中描述的可操作环境的安全目的。

AGD\_OPE.1.7C 用户指南应当清晰、合理。

**评估者行为要素**

AGD\_OPE.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **AGD\_PRE.1 预备程序**

**依赖关系**

无

**开发者行为要素**

AGD\_PRE.1.1D 开发者应当提供包含预备程序的TOE。

**证据内容和形式要素**

AGD\_PRE.1.1C 预备程序应当描述被交付的TOE的所有必需的步骤，并且与开发者交付程序保持一致。

AGD\_PRE.1.2C 预备程序应当描述TOE安装的所有必需的步骤，并且与ST中描述的可操作环境的安全目的保持一致。

**评估者行为要素**

AGD\_PRE.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

AGD\_PRE.1.2E 评估者应提供预备程序，以确认TOE为了操作能够被安全地准备。

* 1. 生命周期支持
     1. **ALC\_CMC.4 产品支持，接受程序和自动化**

**依赖组件**

ALC\_CMS.1 TOE CM范围

ALC\_DVS.1 安全措施的识别

ALC\_LCD.1 生命周期模型中定义的开发者

**开发者行为要素**

ALC\_CMC.4.1D 开发者应当提供TOE和TOE的参照号。

ALC\_CMC.4.2D 开发者应当提供CM文档。

ALC\_CMC.4.3D 开发者应当使用CM系统。

**证据内容和形式要素**

ALC\_CMC.4.1C TOE应当被标记上唯一的参照号。

ALC\_CMC.4.2C CM文档应当描述用以唯一标识配置项的方法。

ALC\_CMC.4.3C CM系统应当唯一标识所有配置项。

ALC\_CMC.4.4C CM系统应当提供一种自动方式，通过该方式确保只能对TOE的实现表示进行已授权的改变。

ALC\_CMC.4.5C CM系统应当提供一种自动方式来支持TOE的生成。

ALC\_CMC.4.6C CM文档应当包括CM计划。

ALC\_CMC.4.7C CM计划应当描述在CM系统中如何使用自动工具。

ALC\_CMC.4.8C CM计划应当描述一个程序，用于被授权修改或者作为TOE一部分的最新建立的配置项。

ALC\_CMC.4.9C 证据应当论证所有的配置项被CM系统支撑着。

ALC\_CMC.4.10C 证据应当论证CM系统遵循CM计划被操作。

**评估者行为要素**

ALC\_CMC.4.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_CMS.4 问题追踪CM范围**

**依赖关系**

无

**开发者行为要素**

ALC\_CMS.4.1D 开发者应当提供一个配置清单。

**证据内容和形式要素**

ALC\_CMS.4.1C 配置清单应当包括：TOE；SAR的评估证据；TOE的组成部分；实现表示；安全缺陷报告和解决状况。

ALC\_CMS.4.2C 配置清单应当唯一地标识配置项。

ALC\_CMS.4.3C 对于每一个TSF相关的配置项，配置清单应当指出配置项的开发者。

**评估者行为要素**

ALC\_CMS.4.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_DEL.1 交付过程**

**依赖关系**

无

**开发者行为要素**

ALC\_DEL.1.1D 开发者应将把TOE及其部分交付给用户的程序文档化。

ALC\_DEL.1.2D 开发者应使用交付程序。

**证据内容和形式要素**

ALC\_DEL.1.1C 交付文档应描述，在给用户方分配TOE的版本时，用以维护安全所必需的所有程序。

**评估者行为要素**

ALC\_DEL.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_DVS.2 安全措施的充分性**

**依赖关系**

无

**开发者行为要素**

ALC\_DVS.2.1D 开发者应当生成并提供开发安全文档。

**证据的内容和形式要素**

ALC\_DVS.2.1C 开发安全文档应描述在TOE的开发环境中，用以保护TOE设计和实现的保密性和完整性在物理、程序、人员以及其他方面必要的安全措施。

ALC\_DVS.2.2C 开发安全文档应证明安全措施提供必要的保护级以维护TOE的保密性和完整性。

**评估者行为要素**

ALC\_DVS.2.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ALC\_DVS.2.2E 评估者应确认应用了安全措施。

* + 1. **ALC\_LCD.1 开发者定义的生命周期模型**

**依赖组件**

无

**开发者行为要素**

ALC\_LCD.1.1D 开发者应建立生命周期模型用于开发和维护TOE。

ALC\_LCD.1.2D 开发者应提供生命周期定义文档。

**证据内容和形式要素**

ALC\_LCD.1.1C 生命周期定义文档应描述用于开发和维护TOE的模型。

ALC\_LCD.1.2C 生命周期模型应提供对TOE开发和维护所必要的控制。

**评估者行为要素**

ALC\_LCD.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ALC\_TAT.1 明确定义的开发工具**

**依赖组件**

ADV\_IMP.1 TSF的实现表示

**开发者行为要素**

ALC\_TAT.1.1D 开发者应提供文档以标识用于开发TOE的工具。

ALC\_TAT.1.2D 开发者应文档化已选择的依赖实现的开发工具的选项。

**证据内容和形式要素**

ALC\_TAT.1.1C 所有用于实现的开发工具都必须有明确定义。

ALC\_TAT.1.2C 开发工具文档应无歧异地定义实现中每个语句的含义。

ALC\_TAT.1.3C 开发工具文档应无歧异地定义所有基于实现的选项的含义。

**评估者行为要素**

ALC\_TAT.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* 1. 测试过程
     1. **ATE\_COV.2 范围分析**

**依赖组件**

ADV\_FSP.2 安全执行的功能规范

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_COV.2.1D 开发者应当提供测试范围分析。

**证据内容和行为要素**

ATE\_COV.2.1C 测试范围分析应当论证测试文档中标识的测试和功能规范中所描述的TSFI之间的对应性。

ATE\_COV.2.2C 测试范围分析应当论证功能规范中所描述的所有TSFI已被测试。

**评估者行为要素**

ATE\_COV.2.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ATE\_DPT.1 测试：基本设计**

**依赖组件**

ADV\_ARC.1 安全架构描述

ADV\_TDS.2 架构设计

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_DPT.1.1D 开发者应当提供测试深度分析。

**证据内容和形式要素**

ATE\_DPT.1.1C 深度分析应当论证测试文档中所标识的测试和TOE设计文档中子系统之间的对应性。

ATE\_DPT.1.2C 深度分析应当论证TOE设计文档中所描述的所有子系统已被测试。

**评估者行为要素**

ATE\_DPT.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ATE\_FUN.1 功能测试**

**依赖组件**

ATE\_COV.1 范围证据

**开发者行为要素**

ATE\_FUN.1.1D 开发者应当测试TSF，并文档化结果。

ATE\_FUN.1.2D 开发者应提供测试文档。

**证据内容和形式要素**

ATE\_FUN.1.1C 测试文档应当包括测试计划、预期的测试结果和实际的测试结果。

ATE\_FUN.1.2C 测试计划应当标识要执行的测试，并描述每个安全功能的测试概况，这些概况包括对于其他测试结果的顺序依赖性。

ATE\_FUN.1.3C 预期的测试结果应当表明成功测试运行后的预期输出。

ATE\_FUN.1.4C 实际的测试结果与预期的测试结果是一致的。

**评估者行为要素**

ATE\_FUN.1.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

* + 1. **ATE\_IND.2 独立性测试——抽样**

**依赖组件**

ADV\_FSP.2 安全执行的功能规范

AGD\_OPE.1 用户指南

AGD\_PRE.1 预备程序

ATE\_COV.1 范围证据

ATE\_FUN.1 功能测试

**开发者行为要素**

ATE\_IND.2.1D 开发者应当提供用于测试的TOE。

**证据内容和形式要素**

ATE\_IND.2.1C TOE应与测试相适应。

ATE\_IND.2.2C 开发者应提供一个与开发者的TSF功能测试中使用的资源相当的集合。

**评估者行为要素**

ATE\_IND.2.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

ATE\_IND.2.2E 评估者应抽样执行测试文档里的测试样本，以验证开发者测试的结果。

ATE\_IND.2.3E 评估者应当适当测试一个TSF子集，以确认TOE相应的按照规范运行。

* 1. 脆弱性评估
     1. **AVA\_VAN.5 高级系统化地脆弱性分析**

**依赖组件**

ADV\_ARC.1 安全架构描述

ADV\_FSP.4 完全功能规范

ADV\_TDS.3 基本模块设计

ADV\_IMP.1 TSF的实现表示

AGD\_OPE.1 操作用户指南

AGD\_PRE.1 预备程序

ATE\_DPT.1 测试：基本设计

**开发者行为要素**

AVA\_VAN.5.1D 开发者应当提供用于测试的TOE。

**证据内容和形式要素**

AVA\_VAN.5.1C TOE应与测试相适应。

**评估者行为要素**

AVA\_VAN.5.1E 评估者应确认所提供的信息满足证据的内容和形式的所有要求。

AVA\_VAN.5.2E 评估者应执行公开领域来源的搜索已标识TOE潜在的脆弱性。

AVA\_VAN.5.3E 评估者应针对指导文档、功能规范、TOE设计、安全架构描述和实现表示中被标识的脆弱性，执行独立的、系统化的测试。

AVA\_VAN.5.4E 评估者应当基于已标识的潜在脆弱性的基础上实施穿透性测试，以决定TOE有能力抵抗具有高攻击潜力的攻击者的攻击。

* 1. 安全保证要求对应关系

表19是安全保证要求与安全目的的对应关系。

表19 安全保证要求与安全目的的对应关系

| **安全保证要求** | **对应的安全目的** |
| --- | --- |
| ACM\_AUT.1 | O.Ident |
| ACM\_CAP.4 | O.Ident |
| ACM\_SCP.2 | O.Ident |
| ADO\_IGS.1 | EAL4的要求 |
| ADV\_FSP.2 | EAL4的要求 |
| ADV\_HLD.2 | EAL4的要求 |
| ADV\_IMP.1 | O.Log\_Prot,O.Set\_Up,O.Life\_Cycle |
| ADV\_INT.1 | O.IT\_Std |
| ADV\_LLD.1 | EAL4的要求 |
| ADV\_RCR.1 | EAL4的要求 |
| ADV\_SPM.1 | EAL4的要求 |
| AGD\_ADM.1 | EAL4的要求 |
| AGD\_USR.1 | EAL4的要求 |
| ALC\_DVS.1 | OE.Init\_Acs, O.Life\_Man |
| ALC\_LCD.1 | O.IT\_Std ,O.Life\_Man |
| ALC\_TAT.1 | O.IT\_Std ,O.Life\_Man |
| ATE\_COV.2 | EAL4的要求 |
| ATE\_DPT.1 | EAL4的要求 |
| ATE\_FUN.1 | EAL4的要求 |
| ATE\_IND.2 | EAL4的要求 |
| AVA\_MSU.2 | EAL4的要求 |
| AVA\_SOF.1 | EAL4的要求 |
| AVA\_VLA.3 | O.Log\_Prot,O.I\_Leak,O.Flt\_Ins,O.Search,O.Life\_Cycle,  O.Unlink |
| FCS\_CKM.2 | O.Crypt |
| FCS\_CKM.4 | O.Crypt |

O.Log\_Prot是当检测到潜在的侵害时FAU\_ARP.1提供一个响应。当包含信息的资源不再使用时FDP\_RIP.1对信息提供保护。在失败情况下FPT\_FLS.1和FPT\_RCV.4提供可接收的安全操作。FPT\_RVM.1连同FPT\_SEP.1使IC卡芯片安全功能提供必要的分离和保护以保证要求的IC卡芯片安全策略能够成功执行。ADV.IMP.1为IC卡芯片针对逻辑攻击所执行的特殊抵抗所选子集提供回顾和评估，同时AVA\_VLA.3回顾了已确定的缺陷，包括那些涉及关于IC卡芯片的逻辑操作。

O.I\_Leak是由FPT\_PHP.3通过IC卡芯片用来掩饰这些泄漏所采取的行动得到部分的保证。另外一部分由AVA\_VLA.3确保。此安全目的回顾了已确定的缺陷，包括那些涉及来自IC卡芯片的信息泄漏。

O.Init是当包含信息的资源不再使用时，FDP\_RIP.1提供对信息的保护，它对几乎所有即时运行参数提供保护。FPT\_RCV.4在错误发生时提供可接收的安全操作。

O.Flt\_Ins是由FDP\_ACC.1和FDP\_IFC.1中定义的访问控制安全功能策略和信息路程序控制安全功能策略保证，同时在FDP\_ACF.1和FDP\_IFF.1中详细地进行了阐述。FDP\_ITC.1明确陈述了对接收数据的要求。此安全目的由AVA\_VLA.3确保，它回顾了已确定的缺陷，包括那些涉及对IC卡芯片的逻辑探测。

O.Set\_Up是由FDP\_ACC.1中定义的访问控制安全功能策略提供保证，同时FDP\_ACF.1进行了详细描述。这些要求在IC卡芯片中的执行由ADV\_IMP.1确保，特别是在第一次使用指示的执行时。

O.DAC是由FDP\_ACF.1和FDP\_IFF.1设置了基本规则通过在FDP\_ACC.1和FDP\_IFC.1指定的访问控制安全功能策略和信息流程控制安全功能策略。用户数据的输入输出是由FDP\_ETC.1和FDP\_ITC.1控制的。

O.D\_Read是由FDP\_ITT.1确保，当用户数据基于访问控制安全功能策略和IC卡信息流程控制安全功能策略中所描述的策略在IC卡芯片的各个部分间传递时，FDP\_ITT.1为用户数据提供一种避免泄漏的保护方式。FPT\_ITT.1更进一步特别保护了IC卡芯片安全功能数据免遭泄漏。此安全目的也被AVA\_VLA.3确保，AVA\_VLA.3回顾了确定的缺陷，包括那些对IC卡芯片的探测。

O.Life\_Cycle是由FDP.\_IFF.1和在FDP\_IFC.1中定义的信息流程控制安全功能策略的规范提供保证。FPT\_SEP.1为测试模式的功能和运行模式的功能在IC卡芯片安全功能方面提供必须的分离以便IC卡芯片安全策略能够成功执行。在IC卡芯片中这些要求的执行是通过ADV\_IMP.1和AVA\_VLA.3回顾了已确定的缺陷，包括那些设计已定义临界条件之外的操作和对所有逻辑指令的安全响应的确保来保证的。

O.Phys\_Prot是通过IC卡芯片针对物理攻击的相应由FPT\_PHP.3部分保证。此外的覆盖由要求ADV\_IMP.1和AVA\_VLA.3提供。ADV\_IMP.1为IC卡芯片针对物理攻击所执行的特殊抵抗所选子集提供回顾和评估，AVA\_VLA.3回顾了已确定的缺陷，包括那些涉及关于IC的解构和操作。

O.Crypt是由FCS\_COP.1提供保证，它从用于产生和确认相关保密信息的FCS\_CKM.2和FCS\_CKM.4处得到支持。

O.Unlink是由FDP\_ACF.1和FDP\_IFF.1通过在FDP\_ACC.1和FDP\_IFC.1中定义的访问控制安全功能策略和信息流程控制安全功能策略位数据的访问设置基本的规则。用户数据的输出通过FDP\_ETC.1被控制。

O.Ident是由FAU\_SAS.1保证，保存一些用于IC卡芯片认证的与审计相关的信息。另外的覆盖由保证要求ACM\_CAP.4提供，它要求开发者描述并保持那些用于唯一确定配置项的方法，这些方法包括IC卡芯片本身。此目的更进一步地由ADV\_IMP.1支持，特别在序列号和其他一些生命周期标志符的使用时。

O.Env\_Strs是由FPT\_PHP.3和FPT\_FLS.1保证。此安全目的由AVA\_VLA.3确保。这个要求回顾了已确定的缺陷，包括那些涉及在定义运行临界之外的操作。

O.Sec\_Com是由FDP\_ETC.1和FDP\_ITC.1提供了一种控制信息的方法，这些信息能够通过强制执行访问控制安全功能策略和信息流控制安全功能策略进行交换。

OE.Key\_Supp是一个针对IC卡芯片非IT环境的目的用来为IC卡芯片提供密钥支持。它由FCS\_CKM.2和FCS\_CKM.4保证。这些要求确保了密钥的分配和销毁以一种可接受的安全方式被完成。这些要求设计的密钥是那些在运行的IC卡芯片中存在的密钥。这些密钥可能被伪造或在IC卡芯片的安全的加密操作是必要的。应该注意到也许会有额外的要求针对非IT环境中基于加密密钥的产生，加密操作和其他密码功能。这些，在A.Key\_Supp之中包含的都是假设存在的。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_